**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобіля Mercedes-Benz Sprinter*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | *Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобіля Mercedes-Benz Sprinter* |
| Код ДК 021:2015 | *ДК 021:2015 - 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання* |
| Назва послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі *(зазначається у разі закупівлі товару/послуг)* | *50112000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів* |
| Обсяг надання послуг | *27 людино-годин*  |
| Місце надання послуг | *СТО Учасника у м. Львів* |
| Строк надання послуг | *до 31грудня 2023 року включно* |

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Для виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів на станції технічного обслуговування Учасника (далі – СТО) виставляються наступні вимоги:

1. Для скорочення експлуатаційних витрат Замовника Станція технічного обслуговування (далі - СТО) повинна бути розміщена на відстані у місті Львів та мати зручні під’їзди з вулиці. Транспортні засоби Замовника розміщуються за адресою: м.Львів, вул. Миколайчука, 9. СТО повинне мати відповідну організаційну структуру (приймальний відділ, відділ запчастин, технічний персонал з ремонту та обслуговування автомобілів, особу відповідальну за якість виконаних робіт, оформлення документів та бухгалтерію) *(надати у складі пропозиції гарантійний лист).*
2. СТО виконує роботи та надає послуги використовуючи власне обладнання, запасні частини, матеріали, комплектуючі, витратні та інші матеріали.
3. Для якісного та швидкого надання послуг згідно технічних регламентів заводу виробника, встановлення оригінальних запчастин та підтримання гарантійних зобов’язань, СТО повинне мати статус офіційного дилера автомобілів марки Mercedes-Benz *(надати у складі пропозиції гарантійний лист)*.
4. СТО забезпечено спецінструментом та діагностичним обладнанням Mercedes-Benz. *(надати у складі пропозиції гарантійний лист).*
5. СТО забезпечено відповідними спеціалістами по ремонту і технічному обслуговуванню автомобілів (автослюсарі, механіки, приймальники).
6. Представник СТО повинен узгоджувати весь перелік робіт з представником Замовника до початку виконання робіт.
7. За заявкою Замовника, для визначення об’єму робіт з ремонту і технічного обслуговуванню та попереднього узгодження робіт, їхньої вартості, СТО повинно провести попередню діагностику автомобіля*(надати у складі пропозиції гарантійний лист).*
8. СТО надає можливість представнику Замовника бути присутнім при проведенні діагностик транспортних засобів та слідкувати за процесом проведення робіт (не заважаючи спеціалісту що їх проводить та не втручаючись у діяльність СТО).
9. СТО, за заявкою Замовника, повинна забезпечувати *(надати у складі пропозиції гарантійний лист).*

поточне технічне обслуговування і ремонт;

регламентні роботи, пов'язані з експлуатацією автомобілів;

регулювальні роботи;

ремонт ходової частини автомобілів;

ремонт двигунів автомобілів;

послуги з діагностики та ремонту електричної системи автомобілів;

послуги з обслуговування коліс (включно з регулюванням, балансуванням коліс, розвал-сходження) з можливістю виїзду на місце перебування транспортного засобу;

використання комп’ютерного стенду для аналізу несправностей автомобіля;

проведення діагностики і ремонту гальмівних систем, АBS, ESP, ASR тощо;

проведення діагностики і заміни дизельних розпилювачів, свічок накалу і запалення, електробензонасосів;

проведення чистки бензинових і дизельних паливних систем;

проведення мийки автомобілів.

1. Учасник повинен мати:

- діагностичну лінію (перевірка ходової частини та електрообладнання ТЗ)

- пости СТО з автопідйомниками;

- чотиристійкові підйомники;

- ремонтну зону для відновлення агрегатів;

- стенд розвалу-сходження (геометрії) коліс;

- стенд балансування коліс та шиномонтажу;

- склад автозапчастин;

- автомийку;

1. Наявність професійного та спеціалізованого інструменту для виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів;
2. Роботи по ремонту та технічному обслуговуванню повинні проводитися якісно, згідно Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, які затверджені наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 № 615.
3. Строк виконання учасником ремонтних робіт автомобіля (максимально) 15 календарних днів з дня передачі автомобіля на СТО. При цьому, у випадку відсутності на складі СТО необхідних запасних частин чи витратних матеріалів, необхідних для проведення ремонту чи обслуговування термін виконання робіт може бути змінено за домовленістю Сторін *(надати у складі пропозиції гарантійний лист).*
4. СТО повинно працювати (проводити технічне обслуговування та ремонт ДТЗ) не менше 5 календарних днів на тиждень та організовувати попередній запис автомобілів Замовника *(надати у складі пропозиції гарантійний лист)*.
5. Учасник, на період проведення ремонтних робіт або технічного обслуговування автомобілів, зобов’язаний забезпечити цілодобове зберігання автомобіля на території СТО *(надати у складі пропозиції гарантійний лист)*.
6. Кожне найменування робіт, запчастин і матеріалів, які наведені в даних технічних вимогах надаються протягом 2023 року у кількості, яка буде необхідна для ремонту і технічного обслуговування кожного конкретного автомобіля Замовника (в межах загальної суми укладеного договору) *(надати у складі пропозиції гарантійний лист)*.
7. Термін гарантії на автозапчастини та виконані роботи повинен відповідати Правилам надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, які затверджені наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 № 615 та умовам заводу виробника.
8. Запасні частини, матеріали, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при виконанні робіт, повинні бути новими та оригінальними.

**Орієнтовний перелік технологічних операцій на технічне обслуговування та ремонт одиниці автомобільної техніки**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування послуг та їх складових** |
| 1 | Періодичне технічне обслуговування |
| 1.1 | Заміна масляного фільтру |
| 1.2 | Заміна повітряного фільтру |
| 1.3 | Заміна паливного фільтру |
| 1.4 | Регулювальна робота |
| 1.5 | Контроль та заміна технічних рідин |
| 2 | Діагностика + ремонт ходової частини |
| 3 | Діагностика + ремонт гальмівної системи |
| 4 | Діагностика + ремонт паливної системи |
| 5 | Діагностика + ремонт системи охолодження |
| 6 | Діагностика + ремонт системи опалення |
| 7 | Діагностика + ремонт системи кондиціонування |
| 8 | Діагностика + ремонт двигуна |
| 9 | Діагностика + ремонт зчеплення |
| 10 | Діагностика + ремонт коробки передач |
| 11 | Діагностика + ремонт рульового управління |
| 12 | Діагностика + ремонт заднього моста |
| 13 | Діагностика + ремонт електрообладнання |
| 14 | Перевірка кузова та лакофарбового покриття |
| 15 | Заміна приводних ременів |
| 16 | Регулювання розвалу-сходження (геометрії) коліс; |
| 17 | Балансування коліс та шиномонтаж; |
| 18 | Автомийка |