Додаток №1 зі змінами

до Тендерної документації

Подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності) і підписується уповноваженою особою

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**«ДК 021:2015 :34920000-2 Дорожнє обладнання «Опора залізобетонна- 9,5 м.(34928510-6-опори для вуличного освітлення)»**

Таблиця інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі та відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого Учасником товару

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва виробу | Одиниця виміру | Кількість | Опис та технічні характеристики складових Товару, що пропонуються учасником із зазначенням Назви виробника запропонованого товару; торгівельної марка, моделі; країни походження; Номеру та дата сертифікатів відповідності / декларації відповідності на запропонований учасниками Товар |
| 1. | Залізобетонна опора СВ 9,5-2 або еквівалент | шт. | 50 |  |
|  | 1.Технічні характеристики виробу:**Тип стояків-** Стояк вібрований, попередньо напружений для опор повітряних ліній електропередач 0,38 кВ;**Температурний діапазон експлуатації- -** 30°С; +40°С;**Матеріал опор-** Залізобетон, попередньо напружений, вібрований;**Марка бетону-** В30 (М400);**Міцність бетону-** 392 кгс/см2 згідно ДСТУ БВ.2.6-2009;**Об’єм бетону-** 0,3 м3**;****Кількість металу на один стояк-** Не менше 29,96 кг;**Клас металу-** Ø10 А1000 А800Ø10/ А500С;**Розрахунковий момент на згин-** Не менше 2,0 тс/м;**Геометричні розміри** L=9500,h=240,h1=165,a=165,b=150**Використання-** На повітряних лініях. |  |  |  |

1. **Вимоги до якості товару:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | * 1. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо)і Учасник завантажує у електронну систему на підтвердження

-cертифікат відповідності діючий, -технічний паспорт на предмет;-cертифікат управління якостю.1.2 Товар повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень, таким що не перебував в експлуатації та немає дефектів пов’язаних з матеріалом, з якого він вироблений. |
|  | 1.3 Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару належної та неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник.1.4 Товар повинен бути в непошкодженій упаковці (за умови що вона передбачена виробником), яка повинна забезпечити повне збереження Товару від всякого роду пошкоджень, знищення, псування, погіршення його якісних характеристик, втрати товарного вигляду, деформування під час транспортування і зберігання.1.5 Маркування кожної одиниці товару повинно відповідати вимогам чинного законодавства України, а також вимогам і стандартам виробника товару.1.6 Ціни на товар повинні включати у себе всі види платежів, зборів та податків, витрати пов’язані з поставкою даного товару (зокрема послуги з маркування, пакування, транспортування, розвантажувально-навантажувальні роботи). Доставка товару проводиться транспортом Учасника-переможця та за його рахунок. Вказані послуги окремо не сплачуються та включаються учасником до загальної вартості товару. |
|  | **2.Документи, які повинен надати Учасник в складі пропозиції для підтвердження якості товару:**1.Якість продукції Учасник підтверджує шляхом надання у складі пропозиції сертифікатів відповідності та/або декларації про відповідність на запропонований товар. У випадку, якщо даний вид товару не підлягає сертифікації, учасник на підтвердження повинен надати лист-роз’яснення, в якому вказана інформація про те, що даний вид товару не підлягає сертифікації.2. Таблиця відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого товару згідно з формою, що наведена у Таблиці цього додатку. Таблиця відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого Товару повинна засвідчувати відповідність Товару всім технічним вимогам цієї документації.3. На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. 4. Запропонований учасником у складі пропозиції товар повинен бути новим, технічно справним і таким, що не був у використанні, про що учаcник надає гарантійний лист.  |
|  |  |
|  | **Обсяг поставки:** може бути зменшено, в залежності від реальної потреби та фінансової спроможності Замовника.**Строк поставки товару –** згідно заявок Замовника, протягом десяти робочих днів. |
|  | **Доставка товару** здійснюється транспортом Постачальника. |
|  | **Місце доставки**: 79068 м.Львів вул..А.Лінкольна,8 |

**Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент».**