**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Предмет закупівлі: Фарба в асортименті (матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом) (ДК 021:2015 код 44810000-1 - Фарби)**

код ДК 021:2015 (CPV) товару/послуги, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: 44810000-1 - Фарби)

**Таблиця № 1 кількісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування Товару** | **Од. виміру** | **К-сть** |
| **1** | Емаль алкідна ПФ-266 жовто-коричнева/золотисто-коричнева/червоно-коричнева для підлоги ТМ "Farbex" (або еквівалент)-2,8 кг. | шт | 300 |
| **2** | Емаль алкідна ПФ-115П біла глянсова ТМ "Farbex" (або еквівалент) -2,8 кг. | шт | 300 |
| **3** | Фарба грунт-емаль по іржі алкідно-уретанова 3 в 1 | кг | 1000 |
| **4** | Фарба водоемульсійна/ водно-дисперсійна для зовнішніх робіт біла 14 кг/відро | шт | 100 |
| **ВСЬОГО** |  |  | 1700 |

**Таблиця № 2 Технічні вимоги до якості предмета закупівлі:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**  **Емаль ПФ 115** | |
| **Типи поверхонь для нанесення** | Фарбування металевих, дерев’яних та інших поверхонь |
| **Колір** | Відповідно до технічної специфікації |
| **Розчинник** | Уайт-спірит, сольвент або їх суміш |
| **Ступінь блиску** | Глянцевий |
| **Тонування, кольорова гамма** | Не тонується. Готові кольори |
| **Стійкість до миття** | Стійка до миття |
| **Час висихання** | До 24 годин |
| **Робочі інструменти** | Пензель, валик, розпилювач. |
| **Гарантійний термін зберігання** | не менше 12 місяців |
| **Об’єм/маса** | 2,8 кг |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**  **«Емаль ПФ 266»** | |
| **Типи поверхонь для нанесення** | Покриття пофарбованого та непофарбованого підлогового покриття (дерев’яного, бетонного) всередині приміщень |
| **Колір** | відповідно до технічної специфікації |
| **Розчинник** | Уайт-спірит, сольвент або їх суміш |
| **Ступінь блиску** | Глянцевий |
| **Тонування, кольорова гамма** | Не тонується. Готові кольори |
| **Стійкість до миття** | Стійка до миття |
| **Час висихання** | До 24 годин |
| **Робочі інструменти** | Пензель, валик, розпилювач. |
| **Гарантійний термін зберігання** | не менше 12 місяців |
| **Об’єм/маса** | 2,8 кг |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**  Фарба грунт-емаль по іржі алкідно-уретанова 3 в 1 | |
| Типи поверхонь для нанесення | Длядекоративно – захисного фарбування виробів і конструкцій з чорних металів (залізо, сталь, чавун тощо) із залишками іржі та окалини, що міцно тримаються, а також дерев’яних та мінеральних поверхонь,всередині і зовні приміщення. |
| Колір | зелений /інший відтінок зеленого. |
| Розчинник | Уайт-спірит, сольвент або їх суміш |
| Ступінь блиску | Матовий, глянцевий (відповідно до технічної специфікації) |
| Тонування | Не тонується |
| Стійкість до миття | Стійка до миття |
| Час висихання | До 24 годин |
| Робочі інструменти | Пензель, валик, розпилювач. |
| Гарантійний термін зберігання | не менше 12 місяців. |
| Об’єм/маса | відповідно до фасовки виробника |

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**  **Фарба водоемульсійна латексна/** водно-дисперсійна **для виконання зовнішніх робіт (фасадна):** | |
| Типи поверхонь для нанесення | фарбування фасадів будівель з будь-яких мінеральних основ (штукатурка, шпаклівка, цегла, бетон, шлакоблок), а також гіпсових і дерев'яних основ. |
| Тип фарби | Водоемульсійна латексна або водно-дисперсійна |
| Колір | Біла |
| Розчинник | Вода |
| Тонування | Тонується |
| Стійкість до миття | Стійка до миття |
| Час висихання | До 1,5 години |
| Робочі інструменти | Пензель, валик, розпилювач, щітка |
| Властивості | Атмосферостійка |
| Гарантійний термін зберігання | не менше 12 місяці |
| Об’єм/маса | 14 кг |

*В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (при пропозиції учасником еквіваленту зазначеного товару за предметом закупівлі обов’язкове надання технічної документації (підтвердження),що запропонований еквівалент відповідає вимогам замовника, тобто не гірше за технічними та якісними характеристиками).*

**3. Загальні вимоги:**

Місце поставки: м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 55

Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на перевезення (доставку) товару до місця поставки, навантажувально-розвантажувальних робіт та комплектування товару або інших витрат.

Всі запропоновані товари повинні бути новими, в упаковці виробника. Упаковка, в якій відвантажуються товар, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам для даного виду товару і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання товарів під час транспортування з урахуванням перевалок, а також збереження товарів від атмосферного впливу

Товар має бути виготовлений не раніше 2022 року, **про що учасник надає гарантійний лист**.

Перелік документів, **які повинен надати учасник** на підтвердження відповідності запропонованої продукції вимогам щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі:

1. Довідку з детальним описом запропонованого товару із зазначенням: кольору, ваги, кількість, фасування, країни походження товару, та назви виробника на товар, що пропонується.

2. Сертифікати або паспорти якості виробника на кожне найменування продукції.