КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА"

(КПТМ "КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА")

Ідентифікаційний код юридичної особи 03342184

Україна, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПРОВУЛОК ДЕЖНЬОВА, будинок 9

Код за Єдиним закупівельним словником (ДК021:2015): 42130000-9 - Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Відвід, перехід, заглушка, фланцеве ізолююче з'єднання)

**Місце поставки**: центральний склад КПТМ «Криворіжтепломережа», за адресою: провулок Дежньова, 9, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000 (за рахунок постачальника).

**Поставка** партіями, згідно заявки замовника на електрону адресу постачальника. (за рахунок постачальника)

**Оплата** здійснюється протягом 30-ти робочих днів з дня поставки.

**Період уточнення** інформації є період з дати та часу оприлюднення оголошення по дату та час кінцевого строку **звернення за роз’ясненнями.**

**Період подання пропозицій є період з дати та часу кінцевого строку звернення за роз’ясненнями по дату та час кінцевого строку подання пропозицій.**

**Критерій оцінки пропозицій – ціна 100%**

Умови надання **забезпечення пропозицій учасників** не вимагаються.

Умови надання **забезпечення виконання договору про закупівлю** не вимагаються.

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань **застосовується вираз «або еквівалент»**

Витрати, пов’язані із поштовими послугами, несе учасник.

Документи надаються згідно переліку та порядку зазначеному у документах закупівлі *(з відповідною нумерацією та назвою документа який вимагається)*

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Ду | од. виміру | Куль -кість |
| 1. | Відвід крутовигнутий П90° 90-89,0x4,0-09 Г2С ДСТУ ГОСТ 17375:2003 (ISO 3419-81) | 80 | шт | 6 |
| 2. | Перехід сталевий концентричий К-89,0хЗ,5 - 76.0х3.5-09Г2С ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (ISO 3419-81 IDT) | 80х65 | шт | 1 |
| 3. | Перехід сталевий концентричий К-108x4,0 - 76x3,5 09Г2С ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (ISO 3419-81, IDT) | 100х65 | шт | 1 |
| 4. | Заглушка 1-57.1x2,9 ДСТУ ГОСТ 17379:2003 (ISO 3419-81 IDT) | 50 | шт | 4 |
| 5. | Заглушка 1-76,1x2,9 ДСТУ ГОСТ 17379:2003 (ISO 3419-81 IDT) | 65 | шт | 1 |
| 6. | Фланцеве ізолююче з'єднання 1-100-16 ст 25 з електоізолюючою прокладкою та ізолюючими втулками в комплекті з болтами, гайками та шайбами | 100 | компл | 1 |

І. Технічні вимоги до предмету закупівлі:

1. Продукція призначена для встановлення в газових мережах на технологічних трубоп-роводах котельних.

2. Параметри середовища - природній газ середнього та високого тиску.

3. Продукція повинна відповідати технічним умовам ДСТУ ГОСТ 17380:2003

II. Відповідність нормативним документам

Вся продукція, що поставляється і документація до неї. повинна відповідати чинним в Україні законам, стандартам і нормам

* сертифікат відповідності системи управління якістю при виробництві продукції стандар­ту ДСТУ 180 9001:2015 (ІБО 9001:2015, ЮТ) Національний стандарт України. Системи управління якістю».
* сертифікат відповідності вимогам охорони оточуючого середовища діючому стандарту ДСТУ ІУО 14001:2015 (180 14001:2015, ГОТ). Системи екологічного управління

Товар повинен бути новим, виготовленим у відповідності з вимогами ГОСТів. ДСТУ. DIN. ISO, технічних вимог виготовлення згідно з технічною документацією, затвердженою у встановленому порядку. На весь асортимент товару повинні надаватись паспорти. інструкції а також сертифікат якості/відповідності (копії сертифікатів відповідності, засвідчені печаткою офіційного представника заводу-виробника обладнання в Україні) або інший документ, що засвідчує якість товару та його відповідність діючій в даний час нормативно-технічній документації.

Разом з комерційною пропозицією надати на розгляд копії документів, що підтверджують якість запропонованих матеріалів.

На Товар, що поставляється повинно бути встановлено гарантійний строк, згідно пас­порту або сертифікату якості на поставлений Товар. Гарантійний термін обчислюється з дати отримання Товару. Якщо протягом гарантійного терміну буде виявлено, що Товар не відпо­відає вимогам Договору, Постачальник зобов’язаний вжити заходи щодо усунення порушень зазначених вимог, або замінити неякісний Товар

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА УМОВАМ ЗАКУПІВЛ *(у період подання пропозицій)*

1. Документи, що підтверджують правомірність на укладання договору про закупівлю: надається документ, підтверджуючий право підпису керівника відповідно до вимог установчих документів учасника.
2. Документ що підтверджує статус офіційного дилера/дистриб’ютора або є представником виробника (*Якщо Учасник має такий статус*).
3. Довідка у довільній формі, яка підтверджує поставку товару/виконання робіт/ надання послуг у зазначені строки.
4. Довідку у довільній формі, щодо згоди з оплатою вказаною у документах закупівлі.
5. Документ, який підтверджує країну походження товару. (Сертифікат відповідності)
6. Комерційну пропозицію із зазначенням інформації про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі. *(обов’язково продублювати комерційну пропозицію з оновленою ціною на e-mail* *kptstender@ukr.net* *у строк 1-го робочого дня після аукціону,* ***якщо комерційну пропозицію не продубльовано, то це вважається відмовою від підписання договору***)
7. Надати гарантійний лист у довільній формі щодо згоди з поставкою та гарантує що не буде відмовлятись від поставки. *(Замовник відхиляє пропозицію учасника, якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю)*