**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ\***

**(опис предмета закупівлі:** Автомобіль легковий спеціалізований (за кодом ЄЗС ДК 021:2015: 34110000-1: Легкові автомобілі (34114000-9 Транспортні засоби спеціального призначення)) [Тут https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=3411 про ℹ ДК 021:2015 ℹ](https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=3411)

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
|
| 1 | Автомобіль легковий спеціалізований  ***(Учасник вказує запропоновану модель)*** | штук | 1 |

Строк поставки товару – до 10.12.2023 року (включно).

Місце поставки – вул. Будівельників, 23, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49089.

Автомобіль легковий спеціалізований, запропонований Учасником, повинен бути новим (не раніше 2023р. випуску) і таким, що не був у використанні, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

Гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 3 років (36 місяців) або не менше ніж на 100 000 км пробігу з моменту поставки та прийняття такого автомобіля замовником, в залежності від того що наступає раніше.

Автомобіль легковий спеціалізований на момент поставки повинен бути укомплектован спеціальним обладнанням та мати пакет документів необхідний для реєстрації автомобіля як легковий автомобіль спеціалізованого призначення, відповідно законодавства України.

Автомобіль не повинен бути під заставою або арештом.

Автомобіль повинен бути у виконанні, передбаченому нормативно-технічною документацією виробника і готовим до експлуатації, повинен відповідати вимогам нормативно-правових актів України щодо допуску транспортних засобів до експлуатації.

В комплектацію повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

Передача автомобіля здійснюється по акту приймання-передачі та згідно переліку комплектності автомобіля.

Замовник передбачає доставку предмету закупівлі на платформі за адресою вказану в тендерній документації за рахунок постачальника.

Якість товару повинна відповідати нормативним вимогам із захисту довкілля.

Товар не може бути виробництва російської федерації та республіки беларусь.

Таблиця 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування параметру** | **Вимагається замовником** | **Параметри запропонованого учасником Товару**  **(колонка заповнюється учасником)** | **Відповідність вимогам (колонка заповнюється учасником)** |
| Рік випуску | 2023 |  |  |
| Колір | білий |  |  |
| Тип приводу | передній |  |  |
| Двигун | Дизель |  |  |
| Об’єм двигуна, см3 | Не менше 1461 |  |  |
| Потужність двигуна, к.с. | Не менше 95 |  |  |
| Стандарт токсичного вихлопу | Не менше Євро-5 |  |  |
| Трансмісія | Не менше МКПП-6 (механічна 6-ступінчата) |  |  |
| Рульове керування | Електропідсилювач керма |  |  |
| Розмір шин, | 185/65 R15 |  |  |
| Передні гальма – тип | Механічні, дискові вентильовані |  |  |
| Задні – тип | Механічні, барабанні |  |  |
| Кількість та особливості конструкції дверей | 2 розпашні двері, 2 зсувні,2 двері багажного відділення |  |  |
| Об’єм паливного бака (л), | Не менше 50 |  |  |
| Довжина, мм | Не менше 4 394 |  |  |
| Ширина, мм | Не менше 1775 |  |  |
| Висота без леєрів, мм | Не менше 1804 |  |  |
| Кліренс, мм | Не менше 160 |  |  |
| Кількість місць | Не менше 5 |  |  |
| **БЕЗПЕКА** | | |  |
| Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах | укомплектовано |  |  |
| Система курсової стійкості ESP + Система допомоги при старті на підйомі HAS + Система стабілізації руху при розгойдуванні причепа TSA | укомплектовано |  |  |
| Гальмівна система ABS з електронною системою розподілу гальмівних зусиль EBV | укомплектовано |  |  |
| Фронтальна подушка безпеки водія | укомплектовано |  |  |
| Фронтальна подушка безпеки пасажира з функцією деактивації | укомплектовано |  |  |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | укомплектовано |  |  |
| Ключ з 3-ма кнопками | укомплектовано |  |  |
| Триточкові ремені безпеки з регулюванням по висоті водія та пасажира | укомплектовано |  |  |
| Триточкові ремені безпеки 2-го ряду сидінь | укомплектовано |  |  |
| Датчик паска безпеки водія | укомплектовано |  |  |
| Повнорозмірне запасне колесо | укомплектовано |  |  |
| Адаптація для поганих доріг: сталевий захист піддону картера двигуна, антигравійна обробка днища, захисні щитки на гальмівні диски, посилений захист від пилу та вологи | укомплектовано |  |  |
| Дорожній набір засобів безпеки (домкрат, сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючі жилети, робочі рукавиці) | укомплектовано |  |  |
| **ОБЛАДНАННЯ ТА КОМФОРТ** | | |  |
| Кондиціонер салону | укомплектовано |  |  |
| Електросклопідіймачі для передніх дверей | укомплектовано |  |  |
| Електродзеркала заднього огляду з обігрівом | укомплектовано |  |  |
| Круїз-контроль | укомплектовано |  |  |
| Датчик світла (автоматичне увімкнення ближнього світла при настанні сутінок) | укомплектовано |  |  |
| Полиця для речей над вітровим склом | укомплектовано |  |  |
| Тканинна багажна поличка | укомплектовано |  |  |
| Регулювання керма за висотою | укомплектовано |  |  |
| Закритий ящик для рукавичок | укомплектовано |  |  |
| Аудіосистема Radio Connect R&Go: 4 динаміка, радіо, МР3, Bluetooth, USB, AUX | укомплектовано |  |  |
| Додаткова розетка 12В зверху в ніші біля водія + 3 USB | укомплектовано |  |  |
| Еко-режим | укомплектовано |  |  |
| Бортовий комп'ютер | укомплектовано |  |  |
| Повітроводи для 2-го ряду сидінь | укомплектовано |  |  |
| Засклені ліві зсувні двері з кватиркою | укомплектовано |  |  |
| Засклені праві зсувні двері з кватиркою | укомплектовано |  |  |
| Задні засклені двері, що відкриваються на 180° з обігрівом та склоочисником | укомплектовано |  |  |
| Такелажні петлі на підлозі (4 шт) | укомплектовано |  |  |
| Максимальний пластиковий бічний захист багажного відділення | укомплектовано |  |  |
| Фільтр тонкої очистки пального з датчиком води | укомплектовано |  |  |
| Протисажний фільтр вихлопної системи | укомплектовано |  |  |
| **СИДІННЯ** | | |  |
| Стандартне сидіння водія та пасажира | укомплектовано |  |  |
| Тримісне сидіння другого ряду: спинки складаються 1/3-2/3, а сидіння складаються до першого ряду, збільшуючи багажне відділення | укомплектовано |  |  |
| Три підголівники 2-го ряду сидінь | укомплектовано |  |  |
| Кишені на спинці передніх сидінь | укомплектовано |  |  |
| Задній ряд сидінь з кріпленням ISOFIX | укомплектовано |  |  |
| Оббивка сидінь CHIKU: тканина і штучна шкіра | укомплектовано |  |  |
| **ДИЗАЙН** | | |  |
| Передній та задній бампери пофарбовані в колір кузова | укомплектовано |  |  |
| Ручки дверей та дзеркала пофарбовані в колір кузова | укомплектовано |  |  |
| Чорна блискуча планка з логотипом на решітці радіатора | укомплектовано |  |  |
| Сріблясті захисні накладки на нижній частині переднього та заднього бамперів | укомплектовано |  |  |
| Захисні бокові молдинги чорного кольору | укомплектовано |  |  |
| Кольорова гамма інтер'єру Чорний Титан | укомплектовано |  |  |
| Cталеві диски 15" (розмір шин: 185/65 R15) | укомплектовано |  |  |
| Повнорозмірні ковпаки коліс KIJARO | укомплектовано |  |  |
| **ГАРАНТІЯ** | | |  |
| Гарантія 3 роки або 100 000 км | Гарантія 3 роки або 100 000 км |  |  |
| **ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ** | | |  |
| Пакет "Комфорт": Підлокітник сидіння водія + Підігрів передніх сидінь + Імпульсний склопідйомник водія | Наявність |  |  |
| Розетка 12 V (розташування у багажному відділенні) | Наявність |  |  |
| Холодильник автомобільний (не менше 22 л, не більше 30 л, робота від бортової системи автомобіля 12 В, робота від мережі 220В/240В) | Наявність |  |  |
| Кольорографічне зображення на кузов автомобіля (смуги, написи, емблеми) відповідно до вимог замовника (викладено нижче) | Наявність |  |  |
| Захисна сітка в передній бампер | Наявність |  |  |
| Килимки салону гумові | Наявність |  |  |
| Килимок в багажне відділення | Наявність |  |  |
| Бризковики передні та задні | Наявність |  |  |
| Документи для реєстрації автомобіля, як легковий автомобіль спеціалізованого призначення, відповідно законодавства України | Наявність |  |  |

*Медичний заклад потребує закупівлі вищезазначеного товару, оскільки за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам Замовника.*

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує товар певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід вважати в наявності вираз «……….або еквівалент». Якщо учасник надає тендерну пропозицію на еквівалентний товар, то учасник повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару та запропонованого учасником еквіваленту. До кожного еквівалента додається копія паспорту якості або іншого документа, що містить технічні характеристики товару.*

**Перелік документів, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

1) інформацію з описом запропонованого товару відповідно до технічних характеристик автомобіля, які є не гіршими, ніж зазначені у Додатку 2 до тендерної документації, із зазначенням конкретної деталізації всіх технічних параметрів запропонованого товару (**на виконання** цього пункту **Учасник** надає у складі тендерної пропозиції цей **Додаток 2** (технічні вимоги), в полях таблиці 1 якого зазначає **запропоновану модель** автомобіля легкового спеціалізованого, та заповнені ним технічні характеристики запропонованого товару (поля таблиці 2 Додатку 2 «Параметри запропонованого учасником Товару» та «Відповідність вимогам»).

**Додаток 2** має бутипідписаний Учасником на кожному аркуші (має бути зазначено прізвище та ім’я працівника або прізвище та ініціали працівника, або прізвище, ім’я, по батькові) уповноваженої особи Учасника, підпис, печатка (у разі її використання));

2) гарантійний лист, складений в довільній формі, щодо постачання товару, що є предметом закупівлі замовнику за рахунок учасника на платформі за адресою, яка вказана у тендерній документації, в обсягах та у строки, які визначені замовником, та щодо погодження та виконання усіх вимог замовника до предмета закупівлі;

3) гарантійний лист, складений в довільній формі, про те що:

- товар не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом договорів оренди, застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством України;

- товар, який буде постачатися за договором про закупівлю, не має дефектів, пов'язаних з матеріалом, з якого він виготовлений, та/або процесом виробництва, відповідає за якістю і комплектністю паспорту виробника та/або сертифікату відповідності, вимогам державних стандартів України та/або інших документів, що підтверджують якість виробів даного типу;

- товар, який є предметом закупівлі, є новим і таким, що не був у використанні та виготовлений не раніше 2023 року, відповідність екологічним нормам не нижче EURO-5, технічно справний, комплектуючі та матеріали - такі, що не були у вживанні;

4) сертифікат відповідності на базовий транспортний засіб, який видано органом з оцінки відповідності або уповноваженим представником виробника базових автомобілів в Україні (імпортером/дистриб’ютором).У разі відсутності певних технічних характеристик у сертифікаті відповідності, вони мають зазначатися у документі, виданим Учаснику дистриб’ютором. Також, технічні, якісні характеристики легкового автомобіля можуть підтверджуватись документом, виданим Учаснику уповноваженим дилером, в такому випадку до такого документа має додаватись лист (довідка, тощо), виданий на адресу дилера дистриб’ютором про параметри, технічні, якісні характеристики базового автомобіля.

5) гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому Учасник повинен зазначити, що гарантійний строк обслуговування автомобіля становить 3 роки (36 місяців) або 100 000 км та містити гарантійне зобов’язання Учасника щодо готовності і можливості обслуговування та ремонту запропонованого товару по всій території України з постачанням комплектуючих протягом гарантійного терміну експлуатації.

6) свідоцтво про присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) виробника колісних транспортних засобів та символів (VIS) та міжнародного ідентифікаційного номера (VIN) колісних транспортних засобів, на продукцію автомобілі спеціалізовані.

7) копію дистриб’юторського (дилерського) договору (угоди) або окремих його сторінок, що містять необхідну інформацію щодо підтвердження статусу дистриб’ютора (дилера) та умов його діяльності, а також підписи сторін договору (угоди), або подається довідка видана дистриб’ютором, що підтверджує статус дилера.

8) Учасник надає у складі своєї пропозиції довідку у довільній формі, в якій зазначається інформація щодо виробника товару, країни виробника.

***Невиконання вимог цього додатку тендерної документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.***

**Вимоги до кольорографічного оформлення Товару**





