**Додаток № 3**

**до Документації**

**Технічні вимоги ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

***на закупівлю котла електричного***

**Котел електричний 24кВт (за кодом ДК 021:2015- 44621200-1 - Котли)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Кількість** | **Вимоги та технічні характеристики** |
| Електричний котел 24 кВт  | 1 шт. | Одноконтурний електрокотел настінного типу, призначений для опалення приміщень до 250 кв.м з відкритими і закритими системами опалення. Потужність: 24 кВтЖивлення: 400ВКількість ступенів потужності:2 або 3Максимальний робочий тиск: не менше 0,6 бар Оснащення: автоматичний повітровідник,розширювальний бак, сухий контакт, циркуляційний насосОб'єм води в котлі: не менше 6-7 лКількість контурів: одноконтурний (тільки опалення)Наявність циркуляційного насосу:  з циркулярного насосуПлоща обігріву: 240кв.мТип керування: електроннеТип установки: настіннийМатеріал теплообмінника: сталь Максимальна робоча температура: 90°СВисота: 712 ммШирина: 416 ммГлибина: 300 ммДодаткові характеристики:  регулювання температури теплоносія в опалювальній системі від 0 до 90 °C, клема підключення зовнішнього пристрою не потрібна.Комплектація: котел електричний, інструкціяВага: 28 кгГарантія: 12 міс. |

Всі посилання на конкретні марку чи виробника, чи на торгові марки, вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».