**Додаток № 3**

**до Документації**

**Технічні вимоги ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

***на закупівлю котла електричного***

**Котел електричний 24кВт (за кодом ДК 021:2015- 44621200-1 - Котли)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування** | **Кількість** | **Вимоги та технічні характеристики** |
| Електричний котел 24 кВт | 1 шт. | Одноконтурний електрокотел настінного типу, призначений для опалення приміщень до 250 кв.м з відкритими і закритими системами опалення.  Потужність: 24 кВт  Живлення: 400В  Кількість ступенів потужності:2 або 3  Максимальний робочий тиск: не менше 0,6 бар Оснащення: автоматичний повітровідник,розширювальний бак, сухий контакт, циркуляційний насос  Об'єм води в котлі: не менше 6-7 л  Кількість контурів: одноконтурний (тільки опалення)  Наявність циркуляційного насосу:  з циркулярного насосу  Площа обігріву: 240кв.м  Тип керування: електронне  Тип установки: настінний  Матеріал теплообмінника: сталь Максимальна робоча температура: 90°С  Висота: 712 мм  Ширина: 416 мм  Глибина: 300 мм  Додаткові характеристики:  регулювання температури теплоносія в опалювальній системі від 0 до 90 °C, клема підключення зовнішнього пристрою не потрібна.  Комплектація: котел електричний, інструкція  Вага: 28 кг  Гарантія: 12 міс. |

Всі посилання на конкретні марку чи виробника, чи на торгові марки, вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».