**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**Послуг з поточного ремонту адміністративного приміщення РКС ГУНП в Хмельницькій області за адресою: вул. Симона Петлюри, 48/1 м. Хмельницький за кодом ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи**

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій на виконання робіт, сертифікатів на обладнання та матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати міжнародним нормативно-правовим актам, законодавству України, вимогам ДСТУ, інших нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору про, що учасником надається відповідний гарантійний лист.

Усі посилання в технічному завданні на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати як «або еквівалент»

*Учасник у складі тендерної документації подає підписаний та скріплений печаткою Додаток № 2 , або лист-погодження з Додатком № 2.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на поточний ремонт** вхідні двері (тамбур) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | | | Кількість | | | | | | | | Примітка | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 3,85 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2 | Виготовлення індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т | | | | | | | | | | | т | | | | | | | | 0,3406 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 3 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ПФ-020 | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 12,56 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1126 | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 12,56 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 5 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 3,85 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 6 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 1,51 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 7 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 0,93 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 8 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною (укоси) | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 2,44 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 9 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 2,24 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 10 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 2,24 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **на поточний ремонт** приміщення актової зали | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | | | Кількість | | | | | | | | Примітка | | | | | | | | |  |
| 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |  |
| 1 | | Розбирання плінтусів | | | | | | | | м | | | | | | | | 22,96 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| 2 | | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 34,67 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| 3 | | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевноволокнистих плит (ДВП) в один шар площею основи понад 20 м2 | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 34,67 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| 4 | | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 35,61 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| 5 | | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | | | | | | | | м | | | | | | | | 22,96 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
| 6 | | Улаштування плінтусів (планки притискної, поріг) на шурупах | | | | | | | | м | | | | | | | | 0,94 | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на поточний ремонт** санітарно-технічна кімната I-поверх | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | | | Кількість | | | | | | | | Примітка | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 1 | | Знімання наличників | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 4,76 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2 | | Знімання дверних полотен | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 5,01 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 3 | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4 | | Демонтаж пластикових підвіконних дошок | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 1,22 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 5 | | (Демонтаж) Улаштування плінтусів (багета стельового) | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 15,26 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 6 | | (Демонтаж) Облицювання каркасів стель декоративним пластиком | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 7,2 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 7 | | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичних конструкцій стель із дерев'яних брусків при віднесенні від стель на 5 см | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 7,2 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 8 | | (Демонтаж) Облицювання каркасів стін декоративним пластиком | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 33,21 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 9 | | (Демонтаж) Облицювання каркасів укосів декоративним пластиком | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 3,77 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 10 | | (Демонтаж) Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 36,98 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 11 | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 52,2 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 12 | | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,58 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 13 | | Розбирання цегляних перегородок, товщ. в 1/2 цегли (120мм) | | | | | | | | | | | м3 | | | | | | | | 1,87 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 14 | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,51 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 15 | | Розбирання цементних покриттів підлог | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,51 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 16 | | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 4,21 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 17 | | Улаштування перемичок із металоконструкцій | | | | | | | | | | | т | | | | | | | | 0,0163 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 18 | | Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих поверхонь | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 0,69 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 19 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 3,49 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 20 | | Обклеювання вікна вологостійкою плівкою, що самоклеїться (тонування) | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 1,89 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 21 | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,75 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 22 | | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50 мм) | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 10,34 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 23 | | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 150 мм), підвищення рівня підлоги для душового трапу | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 1,41 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 24 | | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,75 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 25 | | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,75 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 26 | | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 3,46 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 27 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,75 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 28 | | Монтаж по стінах маячних штукатурних рейок | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 75 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 29 | | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 30,76 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 30 | | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2 | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 30,76 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 31 | | Улаштування обшивки короба (зашивка труб) гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 1,4 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 32 | | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції стін | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,04 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 33 | | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 47,19 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 34 | | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 5,88 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 35 | | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 1,85 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 36 | | Улаштування обшивки підвіконня, ніш периметром до 1600 мм гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 1,41 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 37 | | Улаштування обшивки укосів (вікна та двері) гіпсокартонними листами на клеї | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 1,46 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 38 | | Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 3,27 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 39 | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 4,85 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 40 | | Ґрунтування внутрішніх поверхонь укосів під шпаклювання | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 41 | | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 42 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів вікон та дверей | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 43 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 44 | | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | | | | | | | | | | | грати | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 45 | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,75 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 46 | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,03 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 47 | | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 5,7 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 48 | | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 4,14 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 49 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 11,05 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 50 | | Демонтаж змішувачів | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 51 | | Демонтаж раковин [умивальників] | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 52 | | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 53 | | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 5,7 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 54 | | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 3,5 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 55 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 16,2 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 56 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 4 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 57 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 9 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 58 | | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 59 | | Установлення змішувачів | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 60 | | Установлення трапів діаметром 50 мм | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 61 | | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 62 | | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах, діаметром до 25 мм | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 4 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 63 | | Установлення сушарок для рук | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 64 | | Установлення дзеркал | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 65 | | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в цегляних стінах | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 66 | | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в зцегляних стінах додавати | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 67 | | Прокладання повітроводів периметром 1000 мм з пластикового каналу | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 2,95 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 68 | | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 69 | | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 70 | | Установлення решіток пластикових вентиляційних із закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | | | | | | | | | | | грати | | | | | | | | 3 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 71 | | Готування цементно-вапняного розчину вручну | | | | | | | | | | | м3 | | | | | | | | 0,92 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 72 | | Готування цементного розчину вручну М100 | | | | | | | | | | | м3 | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 73 | | Навантаження сміття вручну | | | | | | | | | | | т | | | | | | | | 7,17 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 74 | | Перевезення сміття до 10 км | | | | | | | | | | | т | | | | | | | | 7,17 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на поточний ремонт** санітарно-технічна кімната IІ-поверх | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | | | Кількість | | | | | | | | Примітка | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 1 | | Знімання дверних полотен | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 5,72 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2 | | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 3 | | Демонтаж пластикових підвіконних дошок | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 1,24 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 4 | | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в дерев'яних будівлях | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 1,24 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 5 | | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 36,09 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 6 | | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 32,89 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 7 | | Розбирання цегляних перегородок, товщ. в 1/2 цегли (120мм) | | | | | | | | | | | | м3 | | | | | | | | 1,96 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 8 | | Розбирання цементних плінтусів | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 21,92 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 9 | | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,95 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 10 | | Розбирання цементних покриттів підлог | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,95 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 11 | | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 1,74 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 12 | | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,95 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 13 | | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 50 мм) | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,95 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 14 | | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,95 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 15 | | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,95 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 16 | | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,95 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 17 | | Монтаж по стінах маячних штукатурних рейок | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 75 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 18 | | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 39,72 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 19 | | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2 | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 39,72 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 20 | | Улаштування обшивки короба (зашивка труб) гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 21 | | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 39,72 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 22 | | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,1 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 23 | | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 1,87 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 24 | | Улаштування обшивки підвіконня, ніш периметром до 1600 мм гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 1,48 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 25 | | Улаштування обшивки укосів (вікна та двері) гіпсокартонними листами на клеї | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 26 | | Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 3,07 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 27 | | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 4,85 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 28 | | Ґрунтування внутрішніх поверхонь укосів під шпаклювання | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 29 | | Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 30 | | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання укосів вікон та дверей | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 31 | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 32 | | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і акріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | | | | | | | | | | | | грати | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 33 | | Улаштування каркасу підвісних стель | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,95 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 34 | | Укладання плит стельових в каркас стелі | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 11,23 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 35 | | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм (з урахуванням горищного приміщення) | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 6,85 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 36 | | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 3 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 37 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 11,85 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 38 | | Демонтаж змішувачів | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 39 | | Демонтаж раковин [умивальників] | | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 40 | | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | | 3 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 41 | | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 6,85 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 42 | | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 3 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 43 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 8,8 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 44 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 6 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 45 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 19 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 46 | | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 47 | | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 48 | | Установлення змішувачів | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 49 | | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 50 | | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах, діаметром до 25 мм | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 8 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 51 | | Установлення сушарок для рук | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 52 | | Установлення дзеркал | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 53 | | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в цегляних стінах | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 54 | | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в зцегляних стінах додавати | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 55 | | Прокладання повітроводів периметром 1000 мм з пластикового каналу | | | | | | | | | | | | м2 | | | | | | | | 2,95 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 56 | | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 57 | | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 58 | | Установлення решіток пластикових вентиляційних із закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | | | | | | | | | | | | грати | | | | | | | | 3 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 59 | | Готування цементно-вапняного розчину вручну | | | | | | | | | | | | м3 | | | | | | | | 1,18 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 60 | | Готування цементного розчину вручну М100 | | | | | | | | | | | | м3 | | | | | | | | 0,61 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 61 | | Навантаження сміття вручну | | | | | | | | | | | | т | | | | | | | | 7,97 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 62 | | Перевезення сміття до 10 км | | | | | | | | | | | | т | | | | | | | | 7,97 | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на поточний ремонт** приміщення гаражів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | | | Кількість | | | | | | | | | Примітка | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 1 | | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 8,45 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 2 | | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 3,9 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 3 | | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 16 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 4 | | Демонтаж змішувачів | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 5 | | Демонтаж раковин [умивальників] | | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 6 | | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 8,45 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 7 | | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 8 | | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 3,7 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 9 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром до 20 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 16 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 10 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 11 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 11 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 16,6 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 12 | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 13 | | Установлення умивальників одиночних з підведенням води (б/в, раніше демонтованого) | | | | | | | | | | | | к-т | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 14 | | Установлення змішувачів | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 15 | | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах, діаметром до 25 мм | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на поточний ремонт** електромонтажних робіт(І - поверх) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | | | Кількість | | | | | | | | Примітка | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж вимикачів, розеток | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 50 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 2 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 5 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 3 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 13 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 4 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 5 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 30 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 6 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 7 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 40 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 8 | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 40 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 9 | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 40 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 10 | Підключення споживача до електромережі [перепідключення старої мережі на нову] | | | | | | | | | | споживач | | | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 11 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 435 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 12 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 435 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 13 | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 435 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 14 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 (запитка розеткових груп) | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 80 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 15 | Установлення розподільних коробок | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 33 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 16 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 11 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| 17 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 34 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 18 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 17 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 19 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 430 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 20 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 430 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 21 | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 430 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 22 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 (запитка розеткових груп) | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 80 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 23 | Установлення розподільних коробок | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 33 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 24 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 9 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 25 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 26 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 50 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 27 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 18 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 28 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 70 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 29 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 70 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 30 | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 70 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 31 | Установлення розподільних коробок | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 3 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 32 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 3 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 33 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 34 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 2 | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на поточний ремонт** електромонтажних робіт(ІІ - поверх) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | | | Кількість | | | | | | | | | Примітка | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| 1 | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 65 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 2 | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 3 | | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 36 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4 | | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 5 | | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 23 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 6 | | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 7 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 50 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 8 | | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 50 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 9 | | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 50 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 10 | | Підключення споживача до електромережі [перепідключення старої мережі на нову] | | | | | | | | | | | | | споживач | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 430 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 430 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 13 | | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 430 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 14 | | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 (запитка розеткових груп) | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 90 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 15 | | Установлення розподільних коробок | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 19 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 16 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 17 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 18 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 27 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 19 | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 19 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| 20 | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 21 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 435 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 22 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 435 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23 | | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 435 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 24 | | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 (запитка розеткових груп) | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 80 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 25 | | Установлення розподільних коробок | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 26 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 26 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 11 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 27 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 20 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 28 | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 18 | | | | | | | | |  | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на поточний ремонт** електромонтажних робіт інші мережи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | | | Кількість | | | | | | | | | Примітка | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | |
| 1 | | Демонтаж вимикачів, розеток | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 21 | | | | | | | | |  | | | | |
| 2 | | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 12 | | | | | | | | |  | | | | |
| 3 | | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | |
| 4 | | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних на струм до 25 А | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 9 | | | | | | | | |  | | | | |
| 5 | | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | |
| 6 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | |
| 7 | | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | |
| 8 | | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 10 | | | | | | | | |  | | | | |
| 9 | | Підключення споживача до електромережі [перепідключення старої мережі на нову] | | | | | | | | | | | | | | споживач | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |  | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | |
| 10 | | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 200 | | | | | | | | |  | | | | |
| 11 | | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 200 | | | | | | | | |  | | | | |
| 12 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 70 | | | | | | | | |  | | | | |
| 13 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 70 | | | | | | | | |  | | | | |
| 14 | | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 70 | | | | | | | | |  | | | | |
| 15 | | Установлення розподільних коробок | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 13 | | | | | | | | |  | | | | |
| 16 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |  | | | | |
| 17 | | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |  | | | | |
| 18 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |  | | | | |
| 19 | | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |  | | | | |
| 20 | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 12 | | | | | | | | |  | | | | |
| 21 | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |  | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на поточний ремонт** електромонтажні роботи, підключення мережі від вуличного генератора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Умови виконання робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № Ч.ч. | | Найменування робіт і витрат | | | | | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | | | Кількість | | | | | | | | | Примітка | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | |
| 1 | | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |  | | | |
| 2 | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |  | | | |
| 3 | | Забивання борозен в стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | | | | | | | | | | | | | | | м | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |  | | | |
| 4 | | Установлення розподільних коробок | | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | |
| 5 | | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |  | | | |
| 6 | | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |  | | | |
| 7 | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | | | | | | | | | | | | | | | шт | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |  | | | |

***З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*