**Додаток 3**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ НА ЗАКУПІВЛЮ:**

**ДК 021:2015 - 50110000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання**

**Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування**

**автогрейдера SDLG G9220**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування, марка, модель** | **Номер** | **Рік**  **випуску** | **№ кузова** |
| **1** | **автогрейдера SDLG G9220** | **2927ВС** | **2018** | **VLGG9220PJ0600183** |

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**(орієнтовний перелік послуг для підготовки тендерної пропозиції Учасника)**

**Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування**

**автогрейдера SDLG G9220 на 2000 маш.год, 2250 маш.год., 2500 маш.год.**

У зв’язку з тим, що на момент проведення закупівлі не можливо визначити конкретний перелік послуг та їх обсяг, а також кількість використаних при цьому запасних частин та агрегатів **Замовник визначає орієнтовний перелік послуг:**

|  |
| --- |
|  |
| **Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування**  **автогрейдера SDLG G9220** |  |
| поточний ремонт та технічне обслуговування на 2000 маш.год, 2250 маш.год., 2500 маш.год. |  |
| **Найменування операцій** |  |
| Заміна фільтру масляного двигуна |  |
| Заміна фільтру паливного |  |
| Заміна фільтру паливного |  |
| Заміна повітряного фільтру зовнішнього |  |
| Заміна повітряного фільтру внутрішнього |  |
| Заміна фільтру гідравлічного |  |
| Заміна фільтру трансмісії |  |
| Заміна фільтра салону |  |
| Заміна фільтру КПП |  |
| Заміна олив |  |
| Проведення технічного обслуговування |  |
| Виклик спеціаліста |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Орієнтований перелік необхідних запчастин, мастил та витратних матеріалів** | | | | |
| № | Найменування | Кількість | | |
| 1 | поточний ремонт та технічне обслуговування на 2000 маш.год, 2250 маш.год., 2500 маш.год. із заміною наступних запчастин та матеріалів: |  | |  |
| 1 | Фільтр масляний двигуна | 3 | шт | |
| 2 | Фільтр паливний | 1 | шт | |
| 3 | Фільтр паливний | 3 | шт | |
| 4 | Повітряний фільтр зовнішній | 1 | шт | |
| 5 | Повітряний фільтр внутрішній | 1 | шт | |
| 6 | Фільтр КПП | 2 | шт | |
| 7 | Фільтр трансмісії | 1 | шт | |
| 8 | Фільтр гідравлічний | 1 | шт | |
| 9 | Фільтр салону | 2 | шт | |
| 10 | Олива моторна 15W40 | 165 | л | |
| 11 | Олива трансмісійна 80W-90 | 80 | л | |

Обсяг та перелік послуг з ремонту і технічного обслуговування, що будуть фактично закуплені за весь період виконання договору, буде визначено відповідно до наявної потреби, але не більше суми, зазначеної в пропозиції учасника.

Технічні вимоги до станції технічного обслуговування:

1.Обсяг надання послуг у кожному індивідуальному випадку визначається залежно від результатів діагностики вузлів, агрегатів і може включати додаткові види робіт необхідних для якісного надання послуг та буде відображатися в актах наданих послуг (виконаних робіт), сума яких не може перевищувати вартість укладеного договору.

2.Надання послуг учасник повинен здійснювати з використанням запасних частин, вузлів, агрегатів і витратних матеріалів, необхідних для проведення технічного обслуговування і ремонту спецтехніки. Учасник повинен використовувати нові запасні частини, вузли, агрегати і витратні матеріали, які допущені до використання заводом-виробником спецтехніки.

3.При технічному обслуговуванні та ремонті спецтехніки Замовника Виконавець повинен використовувати запасні частини, сертифіковані для продажу на території України.

4.Повинен дотримуватись порядку проведення технічного обслуговування, який визначається нормами заводу-виробника і відображений в сервісній книзі кожного виду техніки.

5. Для скорочення експлуатаційних витрат замовника, дотримання принципу максимальної економії та ефективності послуги з ремонту і технічного обслуговування автогрейдера SDLG G9220 послуги повинні проводитися за місцем знаходження автотранспортного засобу за адресою: вул. Устияновича,65Б, смт. Славське, Стрийський р-н, Львівська обл.

6. Замовнику має бути надана можливість здійснення контролю шляхом присутності свого представника при проведенні ремонту автомобілів та встановлення запасних частин у відповідності до вимог Замовника.

7. При наданні послуг відповідно до укладеного договору виконавцем використовуються оригінальні запасні частини та матеріали згідно рекомендацій заводу виробника автогрейдера SDLG G9220.

8. Представник СТО повинен узгоджувати весь перелік Послуг та вартість запасних частин і витратних матеріалів тощо з представником Замовника до початку надання Послуг.

9. Учасник у складі тендерної пропозиції має завантажити гарантійний лист про відповідність технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, встановленим чинним законодавством України з питань захисту довкілля.

10. Гарантійні вимоги:

10.1. Учасник повинен надавати гарантію на послуги, що передбачена Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615.

10.2. Строк виправлення (усунення) дефектів (недоліків), що виникли при наданні послуг:

- при наявності необхідних запасних частин – не більше 10 календарних днів;

- при відсутності необхідних запасних частин - не більше 20 календарних днів.

10.3. Строк заміни дефектних запасних частин: не більше 10 календарних днів.

11. Учасник повинен надати належним чином оформлені повноваження від заводу виробника про можливість проведення технічного обслуговування або ремонту техніки.