**Додаток 3**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ДК 021:2015:24310000-0 – Основні неорганічні хімічні речовини «Гіпохлорит натрію марки «А» або еквівалент (аналог) чи краще.**

**Технічні характеристики гіпохлориту натрію марки «А»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показників** | **Марка «А»** |
| Зовнішній вигляд | Рідина зеленувато-жовтого кольору |
| Коефіцієнт світло пропускання, % не менше | 20 |
| Масова концентрація активного хлору, г/дм³, не менше | 190 |
| Масова концентрація лугу в перерахунку на NaOH, г/дм³ | 10-20 |
| Масова концентрація заліза, г/дм³, не більше | 0,02 |

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, читати в редакції «або еквівалент». «Або еквівалент» товару передбачає, що технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним у тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначено у даній документації.*

1. Інформація про відповідність запропонованого Учасником товару технічним вимогам тендерної документації повинна бути підтверджена в складі тендерної пропозиції наступними документами:

- сертифікат якості на гіпохлорит натрію марки «А», виданий виробником товару, що засвідчує якість продукції.

- копія технічних умов на гіпохлорит натрію марки «А», якщо гіпохлорит натрію виготовлений відповідно до ТУ виробника, документ повинен бути дійсним на момент подачі тендерної пропозиції.

- довідку в довільній формі, що запропонований гіпохлорит натрію марки «А» внесений до Державного реєстру дезінфекційних засобів, який розміщено на офіційному веб-сайті МОЗ України;

- копія паспорта безпеки, або копія карти даних небезпечного фактору на гіпохлорит натрію марки «А».

2. Лист в довільній формі про те, що даний товар гіпохлорит натрію марки «А» виготовлений у 2024 році.

3. Товар повинен бути поставлений в тарі або упаковці, яка не допускає його псування або знищення при транспортуванні до Замовника.

4. Учасник повинен надати довідку в довільній формі про наявність спеціалізованого автотранспорту з спеціалізованим насосом для перекачування гіпохлориту натрію марки «А» та перелік автомобілів для перевезення гіпохлориту натрію, (найменування та державний реєстраційний номер, підстава користування) завірена печаткою.

5. Ліцензію на надання послуг з перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (якщо ліцензія видана учаснику, як електронний документ і знаходиться у вільному доступі, то учасник надає довідку в довільній формі з посиланням на відповідний ресурс в мережі Інтернет).

6. Лист – гарантія, що запропонований гіпохлорит відповідає необхідним екологічним нормам та основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, та не спричинить негативного впливу на навколишнє середовище. Зберігання та транспортування гіпохлориту натрію здійснюється відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства.

7. У разі якщо Учасник не є виробником товару, що є предметом закупівлі, такий Учасник повинен надати у складі пропозиції копію договору про поставку гіпохлориту натрію марки "А" між Учасником та виробником, який підтверджує відпуск (поставку) гіпохлориту натрію марки "А" або лист в довільній формі від виробника товару, в якому виробник підтверджує відпуск (поставку) гіпохлориту натрію марки "А" Учаснику.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.*

***Якщо пропозиція Учасника не відповідає Технічним вимогам, то вона буде відхилена, як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.***