Додаток 2 до тендерної документації

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристикам**

***Код ДК 021:2015: 44330000-2*** ***Будівельні прути, стрижні, дроти та профілі (Профілі, підвіс)***

**1. Обсяги та предмет закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Кількість | Технічні характеристики |
| 1 | Профіль UW 100\3000мм, 0,5мм | 62 шт. | Матеріал:  сталь  Довжина:  3 м  Ширина: 100 мм  Товщина металу:  0,5 мм |
| 2 | Профіль CW100\3000мм, 0,5мм | 84 шт. | Матеріал:  сталь  Довжина:  3 м  Ширина: 100 мм  Товщина металу:  0,5 мм |
| 3 | Профіль L=3,6м | 61 шт. | Тип монтажу: стельовий  Призначення: для підвісної стелі  Довжина: 3600 мм |
| 4 | Профіль L=1,2м | 285 шт. | Тип монтажу: стельовий  Призначення: для підвісної стелі  Довжина: 1200 мм |
| 5 | Профіль L=0,6м | 354 шт. | Тип монтажу: стельовий  Призначення: для підвісної стелі  Довжина: 600 мм |
| 6 | Прямий підвіс, 60\*125\*1мм | 576 шт. | матеріал – оцинкована сталь |
| 7 | Профіль CD, 2.5-3м, 0,5мм | 144 шт. | Матеріал:  сталь  Довжина:  2,5-3 м  Ширина:  60 ​​мм  Висота:  27 мм  Товщина металу:  0,5 мм |
| 8 | Профіль UD, 3м, 0,5мм | 91 шт. | Матеріал:  сталь  Довжина:  3 м  Ширина: 27 мм  Товщина металу:  0,5 мм |
| 9 | Профіль ПВХ торцевий для гіпсокартону 12,5мм\*3м | 10 шт. | Довжина: 3м  Ширина: 12,5мм  Різновид: торцевий  Галузь застосування: Для стін |

2. Строк поставки товару:з моменту підписання договору, але не пізніше 25.12.2024 року.

**3. Місце поставки товару (дислокація):** (69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. вул. Заводська, буд. 1-А) АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

**4. Загальні вимоги до предмета закупівлі:**

**4.1**. Товар, що постачаються повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

**4.2.** Якість товарів повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо), які діють на момент проведення процедури закупівлі, далі – на строк виконання угоди. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

**4.3.**Транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, розвантаження, страхування тощо) повинні здійснюватися за рахунок Постачальника.

**4.4.**Учасник (постачальник) надає цінову пропозицію у відповідності до технічного завдання замовника. Ціна пропозиції учасника (постачальника) означає суму, з урахувань витрат на доставку товарів згідно з технічним завданням замовника, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення предмету закупівлі та поточних цін на них. Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень;

**4.5.** До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником (постачальником) у процесі здійснення закупівлі та укладення договору про закупівлю;

**4.6.** Учасник (постачальник) відповідає за одержання ліцензії або дозволів та самостійно несе всі витрати на отримання дозволів, ліцензій, сертифікатів;

**4.7.**Учасник (постачальник) повинен залучити достатню кількість кваліфікованого персоналу, обладнання та транспортних засобів для доставки товару на місце поставки;

**4.8.** Виконання розвантаження товару не повинно перешкоджати діяльності Замовника;

**4.9.**Якість та надійність предмету закупівлі повинні відповідати наступним вимогам:

- рік виготовлення: **не раніше 2023 року;**

- товар повинен бути новим, без механічних пошкоджень, дефектів, слідів використання;

- відповідати, державним стандартам, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та технічної документації чинної в Україні.

**4.10.** Учасник (постачальник) повинен дотримуватись правил техніки безпеки, правил дорожнього руху та охорони праці під час доставки товарів відповідно до Закону України “Про охорону праці”.

*Примітка:*

*В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз* ***"або еквівалент".***

*Під еквівалентом товару розуміють, продукт або товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому продукту або товару за своїми технічними та якісними характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.*