**ЗАТВЕРДЖЕНО**

 **рішенням уповноваженої особи**

 **Управління освіти, молоді та спорту**

 **Лозівської міської ради Харківської області**

 **(протокол від 13.03.2024 року № 28)**

 **Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пуга М.В.**

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**щодо проведення процедури відкритих торгів з особливостями**

**на закупівлю робіт за кодом**

**ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (частини приміщень) нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Індустріальна, буд. 4) (нова редакція)**

**Лозова - 2024**

|  |
| --- |
| **I. Загальні положення** |
| **1.** | **Терміни, які вживаються в тендерній документації** | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі -***Закон***) та Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) (далі - Особливості).Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються у значенні, наведеному в ***Законі*** та ***Особливостях***. |
| **2.** | **Інформація про замовника торгів** |  |
| **2.1** | **повне найменування** | Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області |
| **2.2** | **місцезнаходження** | 64604, Україна, Харківська обл., м. Лозова, мікрорайон № 1, буд. 1 |
| **2.3** | **посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками** | Уповноважена особа Пуга Марина Володимирівна – фахівець з публічних закупівель служби з організації закупівель Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради; адреса: мікрорайон № 1, буд. 1, м. Лозова, Харківська обл., Україна, 64604; номер телефону/телефаксу:(05745)2-51-43; е-mail: osvita02146@gmail.com |
| **3.** | **Процедура закупівлі** | Відкриті торги з особливостями |
| **4.** | **Інформація про предмет закупівлі**  |  |
| **4.1** | **назва предмета закупівлі** | Код ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (частини приміщень) нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул.. Індустріальна, буд. 4) |
| **4.2** | **опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції** | Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому. |
| **4.3** | **місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)** | Місце виконання робіт: 64640, Україна, Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Індустріальна, буд. 4. Обсяг виконання робіт – 1 робота. |
| **4.4** | **строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)** | до 30 червня 2024 року |
| **5.** |  **Недискримінація учасників** | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. |
| **6.** | **Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції**  | Валютою тендерної пропозиції є гривня. ***У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент*,** такий учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня. |
| **7.** | **Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції**  | Мова тендерної пропозиції – українська.Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад іншою мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою.Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень та термінологія, пов’язана з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою. **Виключення:**1. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд, у тому числі якщо такі документи надані іноземною мовою без перекладу. 2. У випадку надання учасником на підтвердження однієї вимоги кількох документів, викладених різними мовами, та за умови, що хоча б один з наданих документів відповідає встановленій вимозі, в тому числі щодо мови, замовник не розглядає інший(і) документ(и), що учасник надав додатково на підтвердження цієї вимоги, навіть якщо інший документ наданий іноземною мовою без перекладу. |
| **8.** | **Інформація про прийняття/неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів** | Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію учасника, ціна якою є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| **II. Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації** |
| **1.** | **Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації** |  Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель.У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| **2.** | **Внесення змін до тендерної документації** | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
|  | **III. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції**  |
| **1** | **Зміст пропозиції і спосіб подання тендерної пропозиції** | Тендерні пропозиції подаються відповідно до порядку, визначеного статтею 26 Закону, крім положень частин першої, четвертої, шостої та сьомої статті 26 Закону.  Тендерна пропозиція подається в електроннійформі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації:* інформацією, що підтверджує відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям – ***згідно Додатку 1*** до цієї тендерної документації;
* інформацією щодо відсутності підстав, установлених у в пункті 47 Особливостей – ***згідно Додатку 2*** до цієї тендерної документації;
* підтвердженням відповідності пропозиції Учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі, у тому числі відповідній технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) у вигляді листа-гарантії - ***Додатку 3***до тендерної документації;
* документами, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції; *(якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі та тендерною документацією);*
* у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання;
* іншою інформацією та документами, відповідно до вимог цієї тендерної документації та додатків до неї.

Рекомендується документи у складі пропозиції Учасника надавати у тій послідовності, у якій вони наведені у тендерній документації замовника, а також надавати окремим файлом кожний документ, що іменується відповідно до змісту документа.***Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, встановлені в Додатку 2(для переможця).***Першим днем строку, передбаченого цією тендерною документацією та/ або Законом та/ або Особливостями, перебіг якого визначається з дати певної події, вважатиметься наступний за днем відповідної події календарний або робочий день, залежно від того, у яких днях (календарних чи робочих) обраховується відповідний строк. У випадку ненадання переможцем документів ***згідно з Додатком 2 (для переможця)*** або надання їх з порушенням терміну або вимог, передбачених тендерною документацією, Переможець вважається таким, що не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей.Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Допущення формальних помилок учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Рішення про віднесення помилки до формальної приймається Замовником відповідно до Наказу Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільськогогосподарстваУкраїни від 15 квітня 2020 року № 710 «Про затвердження Переліку формальних помилок», а саме:1. Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:уживання великої літери;уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні;використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови;зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах;застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок;написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс;нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації.4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації.6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис.7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера.8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду.***Приклади формальних помилок:***— «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Лист-пояснення» замість «Лист», «довідка» замість «гарантійний лист», «інформація» замість «довідка»; — «м.київ» замість «м.Київ»;— «поряд -ок» замість «поря – док»;— «ненадається» замість «не надається»»;— «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» замість «14.08.2020 №320/13/14-01»— учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «JPG» замість документа у форматі «pdf» (PortableDocumentFormat)». Документ, який не відкривається або має не якісне зображення, яке не можливо прочитати, вважатиметься не наданим.Документи, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників – юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства(у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях тендерної документації документ, то він надає ***лист-роз’ясненняв довільній формі*** в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ії роз`яснення/нь державних органів.Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропози-цій та їх оцінки, документи та дані створюються та подаються з ураху-ванням вимог законів України "Про електронні документи та електро-нний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги". Учасники процедури закупівлі подають тендерні пропозиції у формі електронно-го документа чи скан-копій через електронну систему закупівель. Тендерна пропозиція учасника має відповідати ряду вимог: 1) документи мають бути чіткими та розбірливими для читання;2) тендерна пропозиція учасника повинна бути підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕП)/удосконаленим електронним підписом (УЕП);3) якщо тендерна пропозиція містить і скановані, і електронні документи, потрібно накласти КЕП/УЕП на тендерну пропозицію в цілому та на кожен електронний документ окремо.Винятки:1) якщо електронні документи тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено КЕП/УЕП цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій КЕП/УЕП.Зверніть увагу: документи тендерної пропозиції, які надані не у формі електронного документа (без КЕП/УЕП на документі), повинні містити підпис уповноваженої особи учасника закупівлі (із зазначенням прізвища, ініціалів та посади особи), а також відбитки печатки учасника (у разі використання) на кожній сторінці такого документа (окрім документів, виданих іншими підприємствами / установами / організаціями).  Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». Замовник перевіряє КЕП/УЕП учасника на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Під час перевірки КЕП/УЕП повинні відображатися: прізвище та ініціали особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (власника ключа).  У разі відсутності даної інформації або у разі ненакладення учасником КЕП/УЕПвідповідно до умов тендерної документації, така тендерна пропозиція учасника вважається як така, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону та буде відхилена на підставі підпункту 2 пункту 44 Особливостей*.*Всі документи тендерної пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель (шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель). Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)). У випадку подання учасником більше однієї тендерної пропозиції (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота) (у разі здійснення закупівлі за лотами)),такі тендерні пропозиції учасника вважаються як такі, що не відповідають вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. Відповідальність за достовірність та зміст інформації, викладеної в документах, які подані у складі пропозиції, несе учасник. |
| **2.** | **Забезпечення тендерної пропозиції** | Не вимагається |
| **3.** | **Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції** | Не передбачено, оскільки забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| **4.** | **Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними** | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 (дев’яносто) календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій.Учасник процедури закупівлі має право:* відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
* погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції (у разі якщо таке вимагалося).

 У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| **5.** | **Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені пунктом 47 Особливостей** | Замовник установлює один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень Особливостей. Визначені Замовником згідно з цією статтею кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям, зазначені в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації.Спосіб підтвердження відповідності учасника критеріям і вимогам згідно із законодавством наведено в ***Додатку 1*** до цієї тендерної документації.***Підстави, визначені пунктом 47 Особливостей:***Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли:1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;4) суб’єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів;5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку;6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку;7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника;8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура;9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (крім нерезидентів);10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом);11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи – учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення **у неї**публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції», крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА;12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми.Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору.Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та/або переможця, визначених пунктом 47 Особливостей, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.***Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.***Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абз. 16 п. 47 Особливостей, затверджених Постановою № 1178 від 12.10.2022 року.***Переможець*** процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. |
| **6.** | **Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Вимоги до предмета закупівлі (технічні, якісні та кількісні характеристики) зазначено в ***Додатку 3*** до цієї тендерної документації.У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує товар чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…«або еквівалент»».Тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації. |
| **7.** | **Інформація про субпідрядника /співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг)** | Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця у обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (***Додаток 10*** до Тендерної документації), або інформацію у довільній формі щодо незалучення такого (таких) субпідрядника.). |
| **8.** | **Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником**  |  Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
|  | **IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| **1.** | **Кінцевий строк подання тендерних пропозицій** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – **18.03.2024 року**.Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання або ціна яких перевищує очікувану вартість предмета закупівлі не приймаються електронною системою закупівель. |
| **2.** | **Дата та час розкриття тендерних пропозицій** | Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Розкриття тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 28 Закону (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону не застосовуються).Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Замовник, орган оскарження та Держаудитслужба мають доступ в електронній системі закупівель до інформації, яка визначена учасником процедури закупівлі конфіденційною. |
|  | **V. Оцінка тендерної пропозиції** |
| **1.** | **Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, [шістнадцятої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n1553), абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей.Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону.Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до статті 29 Закону.**Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію:**Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону*(у разі якщо подано дві і більше тендерних пропозицій).*Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої — дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів, з урахуванням абзацу другого пункту 28 цих особливостей.До розгляду не приймаєтьсятендерна пропозиція, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів.Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів з особливостями є ціна (питома вага критерію – 100%).  Найбільш економічно вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів (у тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ або без ПДВ — у разі, якщо учасник  не є платником ПДВ, а також без ПДВ - якщо предмет закупівлі не оподатковується.Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.Учасник визначає ціни на товар, що він пропонує поставити за договором про закупівлю, з урахуванням податків і зборів (в тому числі податку на додану вартість (ПДВ), у разі якщо учасник є платником ПДВ, крім випадків коли предмет закупівлі не оподатковується), що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.У разі відхилення замовником тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною відповідно до Особливостей замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, що розташовані за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною у порядку та строки, визначені Особливостями. Замовник та учасники процедури закупівлі не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 1 %.***Аномально низька ціна тендерної пропозиції*** (далі — аномально низька ціна) — ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота) у разі проведення закупівлі по лотах.Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, ***повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.***Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцемпроцедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 цих особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності **в *інформації та/або документах*,** що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який ***не може бути меншим ніж два робочі дні***до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.***Під невідповідністю*** в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, ***розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією***(крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). ***Невідповідністю*** в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, ***вважаються помилки, виправлення яких не призводить до змінипредмета закупівлі, запропонованого учасником*** процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель ***протягом 24 годин*** з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 цих Особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. |
| **2.** | **Інша інформація** |  Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його тендерної пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів.До розрахунку ціни  пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю,витрати, пов’язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (в разі встановлення такої вимоги).Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.***За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів, учасник торгів несе кримінальну відповідальність згідно статті 358 Кримінального Кодексу України.******Інші умови тендерної документації:***1. Учасники відповідають за зміст своїх тендерних пропозицій, та повинні дотримуватись норм чинного законодавства України.2.  У разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ії роз'яснення/нь державних органів або ненакладення електронного підпису.3.   Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.4.  Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції не може бути підставою для її відхилення замовником.5.  Учасники торгів нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених ***Додатком 4*** до тендерної документації, подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.6. Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем, яка є суб’єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб’єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв’язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. В усіх інших випадках факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб’єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.7.  Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.8. Учасник, який подав тендерну пропозицію, вважається таким, що згодний з проєктом договору про закупівлю, викладеним у ***Додатку 8*** до цієї тендерної документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку, встановленого ***в п. 4 Розділу 3*** до цієї тендерної документації.9. Якщо вимога в тендерній документації встановлена декілька разів, учасник/переможець може подати необхідний документ або інформацію один раз.10.Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує, що у попередніх відносинах між Учасником та Замовником таку оперативно-господарську/і санкцію/ї, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє, не було застосовано.11. Тендерна пропозиція учасника може містити документи з водяними знаками.12. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням факту, що учасник ознайомлений з даними нормами і їх не порушує, вважається факт подання тендерної пропозиції, жодні окремі підтвердження не потрібно подавати):- постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;- постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII. А також враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб, утворених та *з*ареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), якої є Російська Федерація/ Республіка Білорусь/ Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;Замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою №1178. |
| **3.** | **Відхилення тендерних пропозицій** | ***Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:******1) учасник процедури закупівлі:******-*** підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей;-зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першимпункту 42Особливостей;- не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;- не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;-не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 цих особливостей;- визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимогпункту 40 Особливостей;- є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" (Офіційний вісник України, 2022 р., № 84, ст. 5176);***2) тендерна пропозиція:***- не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 цих особливостей;- є такою, строк дії якої закінчився; - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення, або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;- не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону;***3) переможець процедури закупівлі:***- відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;-не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 цих особливостей;-надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей;- не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.***Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:***1) учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків).Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі / переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією ***не пізніш як через чотири дні***з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. |
|  | **VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** |
| **1.** | **Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися**  | ***Замовник відміняє відкриті торги у разі:***1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.У разі відміни відкритих торгів замовник ***протягом одного робочого дня*** з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.***Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі:***1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями;2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями.Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктом 51 Особливостей, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів.Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| **2.** | **Строк укладання договору** | Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель.Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, ***не пізніше ніж через 15 днів*** з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору ***може бути продовжений до 60 днів***. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю ***не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів***з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. |
| **3.** | **Проект договору про закупівлю** | Проєкт договору про закупівлю викладено в ***Додатку 8*** до цієї тендерної документації.Договір про закупівлю укладається відповідно до вимог цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа у строки, визначені пунктом 2 «Строк укладання договору про закупівлю» цього розділу.***Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю***. |
| **4.** |  **Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю** | Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої — п’ятої, сьомої — дев’ятої статті 41 Закону та Особливостей.Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору. Інші умови договору про закупівлю істотними не є та можуть змінюватися відповідно до норм Господарського та Цивільного кодексів.Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків:визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті;перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктом 19 Особливостей, замовник обов’язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням цих особливостей. |
| **5.** | **Забезпечення виконання договору про закупівлю**  | Не вимагається. |

**Додаток 1**

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД УЧАСНИКА ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 16 ЗАКОНУ**

Замовник вимагає від учасників процедури закупівлі подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність наступним кваліфікаційним критеріям.

**1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:**

1.1. Заповнена довідка за формою, викладеній у таблиці 1, що містять інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід щодо виконання робіт, що є предметом закупівлі.

1.2. Копії трудових книжок або договорів цивільно-правового характеру або копії наказів про прийняття на посади (тих працівників, що зазначені в довідці) та /або інший документ, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником.

 Сканкопії оригіналів цивільно-правових угод з працівниками, яких планується залучити, не надаються (учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати гарантійний лист щодо можливості подальшого залучення працівника на умовах договору цивільно-правового характеру).

**2. Наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:**

1.1.Заповнена довідка за формою, викладеній у таблиці 2, що містять інформацію пронаявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій щодо виконання робіт, що є предметом закупівлі.

***Таблиця 1***

**Довідка**

**про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації,**

**які мають необхідні знання та досвід**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Прізвище, ім’я, по батькові працівника. | Посада/спеціальність, розряд,освіта  | Стаж роботи за спеціальністю  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника (підпис)*

***Таблиця 2***

**Довідка**

**про наявність обладнання та матеріально-технічної бази,**

**необхідних для виконання робіт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип обладнання, будівельних машин та механізмів, приміщення | Власне, орендоване | Кількість наявних одиниць |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника (підпис)*

М.П.

**Додаток 2**

 **ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА**

**Інформація про відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей**

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7, абзацу чотирнадцятого), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей(крім абзацу чотирнадцятого), крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповіднодо абзацу шістнадцятого пункту 47 Особливостей.

Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені пунктом 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого).

 Учасник  повинен надати **довідку у довільній формі** щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, учаснику процедури закупівлі не може бути відмовлено в участі в процедурі закупівлі.

*\* За надання недостовірної інформації учасник несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.*

*У разі надання учасником недостовірної інформації при складанні довідок у довільній формі, він особисто несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.*

*За підроблення документів тендерної пропозиції згідно з статтею 358 Кримінального кодексу України учасник торгів несе кримінальну відповідальність.*

**ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДСУТНІСТЬ ПІДСТАВ ВИЗНАЧЕНИХ ПІДПУНКТАМИ 3,5,6 і 12 ТА АБЗАЦУ ЧОТИРНАДЦЯТОГО ОСОБЛИВОСТЕЙ**

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує ***чотири дні*** з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених підпунктами 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятомуцього пункту 47 Особливостей. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.

**Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (юридичною особою):**

| **№****з/п** | **Вимоги пункту 47 Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимогпункту 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією(пп. 3 п.47Особливостей) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення службової (посадової) особи учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| 2 | Керівника учасника процедури закупівлі було засуджено за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пп.6п.47Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі.Документ повинен бути виданий/сформований/ отриманий в поточному році. |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (пп.12п.47Особливостей) |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків — протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі,що перебуває в обставинах, зазначених у цьому абзаці, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах.(абзац 14 пункту 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він надав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи нанаявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

**Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ (фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем):**

| **№****з/п** | **Вимоги пункту 47 Особливостей** | **Переможець торгів на виконання вимог пункту 47 Особливостей (підтвердження відсутності підстав) повинен надати таку інформацію:** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. (пп. 3 п.47Особливостей) | Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на вебресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача. |
| 2 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пп.5п.47Особливостей) | Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.Документ повинен бути виданий/сформований/ отриманий в поточному році |
| 3 | Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. (пп.12п.47Особливостей) |
| 4 | Учасник процедури закупівлі не виконав своїзобов’язання за раніше укладеним договоромпро закупівлю з цим самим замовником, щопризвело до його дострокового розірвання, ібуло застосовано санкції у вигляді штрафівта/або відшкодування збитків — протягом трьохроків з дати дострокового розірвання такогодоговору. Учасник процедури закупівлі, щоперебуває в обставинах, зазначених у цьомуабзаці, може надати підтвердження вжиттязаходів для доведення своєї надійності,незважаючи на наявність відповідної підставидля відмови в участі у відкритих торгах. (абзац 14 пункту 47 Особливостей) | Довідка в довільній формі, яка містить інформацію про те, що між переможцем та замовником раніше не було укладено договорів, або про те, що переможець процедури закупівлі виконав свої зобов’язання за раніше укладеним із замовником договором про закупівлю, відповідно, підстав, що призвели б до його дострокового розірвання і до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків, не було, або довідка з інформацією про те, що він наддав підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у відкритих торгах (для цього переможець (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

*Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.*

*У разі, якщо Учасник не надаєінформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, то надається довідка в довільній формі з посиланнями на сайти, де Замовник зможе перевірити дану інформацію!*

Додаток 3

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (частини приміщень) нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Індустріальна, буд. 4)**

|  |
| --- |
| **ВІДОМІСТЬ ОБ`ЄМІВ РОБІТ** |
| № лк | Обгрунтування | Найменування робiт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |  02-001-001 | Загальнобудівельні роботи |   |   |
|   |   | Розбирання |   |   |
|   |   | Ганок запасного виходу |   |   |
| 1 | КР8-2-4 |  Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  100 м2 покрівлі  | 0,0396 |
| 2 | КР20-12-1 |  Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(Демонтаж) |  1т | 0,03457 |
| 3 | С1ВМ-3 |  Брухт чорних металів (труби) |  т | 0,03457 |
| 4 | КБ7-60-4 |  Установлення металевої огорожі без поручня(Демонтаж) |  100м | 0,0455 |
| 5 | П171-921 |  Металеві огорожі |  т | 0,03144 |
| 6 | КР9-4-1 |  Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі |  100 м східців | 0,031 |
| 7 | КР7-2-8 |  Розбирання цементних покриттів підлог |  100 м2 покриття | 0,0465 |
| 8 | КР18-1-4 |  Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ |  100 м3 конструкцій | 0,0082 |
| 9 | КР3-2-1 |  Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  10 м3 кладки | 0,086 |
|   |   | Тамбур головного входу |   |   |
| 10 | С1ВМ-3 |  Брухт чорних металів (радіатори) |  т | 0,0426 |
| 11 | КР15-83-4 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 32 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,09 |
| 12 | С1ВМ-3 |  Брухт чорних металів (труби) |  т | 0,02457 |
|   |   | Приміщення №19 (по технічному паспорту) |   |   |
| 13 | КР15-47-1 |  Демонтаж радіаторів масою до 80 кг |  100шт | 0,05 |
| 14 | С1ВМ-3 |  Брухт чорних металів (радіатори) |  т | 0,2272 |
| 15 | КР15-83-5 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,14 |
| 16 | С1ВМ-3 |  Брухт чорних металів (труби) |  т | 0,0413 |
|   |   | Приміщення №15, 16 (по технічному паспорту) |   |   |
| 17 | КР15-47-1 |  Демонтаж радіаторів масою до 80 кг |  100шт | 0,47 |
| 18 | С1ВМ-3 |  Брухт чорних металів (радіатори) |  т | 0,3337 |
| 19 | КР15-83-1 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,1126 |
| 20 | КР15-83-2 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,0509 |
| 21 | КР15-83-6 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,12 |
| 22 | С1ВМ-3 |  Брухт чорних металів (труби) |  т | 0,05847 |
|   |   | Приміщення №4 (по технічному паспорту) |   |   |
| 23 | КР15-47-1 |  Демонтаж радіаторів масою до 80 кг |  100шт | 0,01 |
| 24 | С1ВМ-3 |  Брухт чорних металів (радіатори) |  т | 0,0497 |
| 25 | КР15-83-1 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,05 |
| 26 | КР15-83-2 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,03 |
| 27 | С1ВМ-3 |  Брухт чорних металів (труби) |  т | 0,00679 |
|   |   | Приміщення № 8, 9 (по технічному паспорту) |   |   |
| 28 | КР15-83-1 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 15 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,05 |
| 29 | КР15-83-2 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,03 |
| 30 | КР15-84-2 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 65 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,06 |
| 31 | КР15-84-3 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,045 |
| 32 | С1ВМ-3 |  Брухт чорних металів (труби) |  т | 0,06649 |
|   |   | Приміщення № 6 (по технічному паспорту) |   |   |
| 33 | КР15-83-2 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,08 |
| 34 | КР15-83-3 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 25 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,055 |
| 35 | КР15-84-2 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 65 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,12 |
| 36 | КР15-84-3 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,08 |
| 37 | КР15-47-2 |  Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг |  100шт | 0,01 |
| 38 | С1ВМ-3 |  Брухт чорних металів (радіатори) |  т | 0,1491 |
|   |   | Приміщення № 7 (по технічному паспорту) |   |   |
| 39 | КР15-83-2 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,17 |
| 40 | КР15-84-2 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 65 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,195 |
| 41 | КР15-84-3 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 80 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,18 |
| 42 | С1ВМ-3 |  Брухт чорних металів (труби) |  т | 0,23645 |
|   |   | Приміщення № 10, 11 (по технічному паспорту) |   |   |
| 43 | КР15-83-2 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 20 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,06 |
| 44 | КР15-83-5 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 40 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,016 |
| 45 | КР15-83-6 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром 50 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,016 |
| 46 | КР15-84-2 |  Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих безшовних діаметром 65 мм(Демонтаж) |  100м трубопроводу | 0,125 |
|   |   | Будівельне сміття |   |   |
| 47 | КР20-40-1 |  Навантаження сміття вручну |  1 т сміття | 2,4349 |
| 48 | С314-30-1 |  Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  т | 2,4349 |
|   |   | Улаштування |   |   |
|   |   | Ганок головного входу |   |   |
| 49 | КР2-12-1 |  Улаштування основи під фундаменти |  100 м3 основи  | 0,00245 |
| 50 | КБ6-1-22 |  Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм |  100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,0408 |
| 51 | КР20-15-10 |  Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 |  100 м3 бетону | 0,0414 |
| 52 | КР7-16-4 |  Улаштування підстильного шару бетонного |  1 м3 підстильного шару | 0,855 |
| 53 | КБ6-11-11 |  Армування підстильних шарів і набетонок |  1 т | 0,032 |
| 54 | С111-1780 |  Сітка з дроту холоднотягнутого |  т | 0,032 |
| 55 | КР20-15-8 |  Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5 |  100 м3 бетону | 0,0087 |
| 56 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,0855 |
| 57 | КР20-17-6 |  Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,00174 |
| 58 | КБ11-29-2 |  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  100 м2 покриття | 0,0885 |
| 59 | КБ15-26-1 |  Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  1 м2 поверхні облицювання | 3,15 |
| 60 | КР9-20-4 |  Установлення металевих огорож без поручня |  100 м огорожі | 0,177 |
| 61 | П172-921 |  Металеві огорожі |  т | 0,19337 |
| 62 | КР20-27-1 |  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  100 отворів | 0,12 |
| 63 | КР20-27-2 |  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  100 отворів | 0,12 |
| 64 | КР20-12-5 |  Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень |  1т | 0,69225 |
| 65 | С111-1139 |  Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, нормальної точності прокатки, немірної довжини, товщина 7-8 мм, Ст3сп |  т | 0,348 |
| 66 | С111-1022 |  Швелери N 14 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст3пс |  т | 0,20295 |
| 67 | С111-1081 |  Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 1000 мм, товщина 4 мм |  т | 0,1413 |
| 68 | КБ13-16-6 |  Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 |  100м2 | 0,4414 |
| 69 | КБ13-26-6 |  Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  100м2 | 0,4414 |
| 70 | КБ9-42-1 |  Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м |  100м2 покриття | 0,1845 |
| 71 | П171-257 |  Сталевий гнутий профіль [профільований настил] |  м2 | 19,37 |
| 72 | П171-249 |  Кріпильні деталі для кріплення профільованого настилу до несучих конструкцій |  т | 0,0012 |
| 73 | КР8-40-4 |  Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів |  100м | 0,09 |
| 74 | П172-880 |  Сталь листова |  т | 0,0243 |
| 75 | КР8-41-2 |  Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  100м | 0,135 |
| 76 | П172-718 |  Жолоб ПВХ |  м | 13,8 |
| 77 | П172-3 |  Кронштейн жолоба |  шт | 27,0 |
| 78 | КР8-41-2 |  Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  100м | 0,056 |
| 79 | П172-2 |  Кронштейн труби |  шт | 6,0 |
| 80 | П172-857 |  Ланки водостічних труб |  м | 6,0 |
| 81 | П172-858 |  Коліна прості |  шт | 4,0 |
| 82 | П172-701 |  Воронки |  шт | 2,0 |
|   |   | Ганок запасного входу |   |   |
| 83 | КР1-18-2 |  Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  100 м3 ґрунту | 0,0144 |
| 84 | КР2-12-1 |  Улаштування основи під фундаменти |  100 м3 основи  | 0,00144 |
| 85 | КБ6-1-22 |  Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм |  100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі | 0,024 |
| 86 | С147-4-10 |  Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 10 мм |  100кг | 0,96 |
| 87 | КР20-15-10 |  Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 |  100 м3 бетону | 0,0243 |
| 88 | КР7-16-4 |  Улаштування підстильного шару бетонного |  1 м3 підстильного шару | 0,45 |
| 89 | КБ6-11-11 |  Армування підстильних шарів і набетонок |  1 т | 0,017 |
| 90 | С111-1780 |  Сітка з дроту холоднотягнутого |  т | 0,017 |
| 91 | КР20-15-8 |  Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В7,5 |  100 м3 бетону | 0,00459 |
| 92 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,045 |
| 93 | КР20-17-6 |  Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,00092 |
| 94 | КБ11-29-2 |  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  100 м2 покриття | 0,0522 |
| 95 | КБ15-26-1 |  Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  1 м2 поверхні облицювання | 1,58 |
| 96 | КР9-20-4 |  Установлення металевих огорож без поручня |  100 м огорожі | 0,15 |
| 97 | П172-921 |  Металеві огорожі |  т | 0,164 |
| 98 | КР20-27-1 |  Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм |  100 отворів | 0,09 |
| 99 | КР20-27-2 |  На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати |  100 отворів | 0,09 |
| 100 | КР20-12-5 |  Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень |  1т | 0,64 |
| 101 | С111-1139 |  Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, нормальної точності прокатки, немірної довжини, товщина 7-8 мм, Ст3сп |  т | 0,296 |
| 102 | С111-1022 |  Швелери N 14 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст3пс |  т | 0,20295 |
| 103 | С111-1081 |  Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 1000 мм, товщина 4 мм |  т | 0,1413 |
| 104 | КБ13-16-6 |  Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 |  100м2 | 0,3943 |
| 105 | КБ13-26-6 |  Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  100м2 | 0,3943 |
| 106 | КБ9-42-1 |  Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м |  100м2 покриття | 0,135 |
| 107 | П171-257 |  Сталевий гнутий профіль [профільований настил] |  м2 | 14,18 |
| 108 | П171-249 |  Кріпильні деталі для кріплення профільованого настилу до несучих конструкцій |  т | 0,001 |
| 109 | КР8-40-4 |  Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів |  100м | 0,09 |
| 110 | П172-880 |  Сталь листова |  т | 0,0243 |
| 111 | КР8-41-2 |  Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  100м | 0,09 |
| 112 | П172-718 |  Жолоб ПВХ |  м | 9,3 |
| 113 | П172-3 |  Кронштейн жолоба |  шт | 18,0 |
| 114 | КР8-41-2 |  Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  100м | 0,028 |
| 115 | П172-2 |  Кронштейн труби |  шт | 3,0 |
| 116 | П172-857 |  Ланки водостічних труб |  м | 3,0 |
| 117 | П172-858 |  Коліна прості |  шт | 2,0 |
| 118 | П172-701 |  Воронки |  шт | 1,0 |
|   |   | Забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |   |   |
| 119 | ЛА3-1-1 |  Улаштування декоративного покриття та інформаційних знаків з готових пластикових форм методом їх наклеювання |  1 м2 декоративного покриття | 1,5 |
| 120 | П190-634 |  Готові пластикові форми |  м2 | 1,5 |
|   |   | Приміщення №1 (по проєкту) |   |   |
| 121 | КБ8-22-1 |  Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків |  1 м3 мурування | 2,581 |
| 122 | КР11-26-3 |  Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  100 м2 поверхні штукатурення | 0,1155 |
| 123 | КР11-43-1 |  Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм |  100 м укосів | 0,291 |
| 124 | П2016-2176 |  Склосітка11.55\*1.15 |  м2 | 13,2825 |
| 125 | КР20-18-7 |  Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 |  100 м3 розчину | 0,0041 |
| 126 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,461 |
| 127 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,461 |
| 128 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,014106 |
| 129 | С1421-9552 |  Пісок природний, збагачений-1.0\*(0,014106)\*116,0 |  м3 | -1,636296 |
| 130 | С111-1324 |  Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400-1.0\*(0,014106)\*41,6 |  т | -0,5868096 |
| 131 | КР7-18-3 |  Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції |  100 м2 поверхні, що ізолюється | 0,461 |
| 132 | КР7-15-6 |  Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2 |  100 м2 основи | 0,461 |
| 133 | КР7-26-2 |  Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 |  100 м2 покриття підлоги | 0,461 |
| 134 | КБ10-96-2 |  Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  100 м2 прорізів | 0,026 |
| 135 | П2016-472 |  Коробки дверні металеві |  т | 0,07 |
| 136 | П2016-567 |  Залізні вироби |  комплект | 1,0 |
| 137 | КБ10-28-2 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,04715 |
| 138 | КБ10-20-4 |  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  100 м2 прорізів | 0,2205 |
| 139 | П2016-2245 |  Блоки віконні металопластикові |  м2 | -21,64 |
| 140 | КБ10-25-3 |  Установлення пластикових підвіконних дошок |  100 м підвіконної дошки | 0,123 |
| 141 | КБ10-25-4 |  Установлення віконних зливів |  100 м віконних зливів | 0,113 |
| 142 | П2016-2220 |  Зливи із оцинкованої сталі |  м | -10,9 |
| 143 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,302 |
| 144 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 22,0 |
| 145 | КБ10-9-1 |  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,7081 |
| 146 | КБ34-57-1 |  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм |  100 м2 поверхні | -0,7081 |
| 147 | П2016-1028 |  Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті(0.7081)\*210.0\*0.5 |  м2 | 74,3505 |
| 148 | С111-1844-1 |  Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  м | 24,0 |
| 149 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,7081 |
| 150 | КР13-11-2 |  Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними |  100 м2 поверхні обклеювання | 0,7081 |
| 151 | КР12-49-11 |  Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз |  100 м2 поверхні фарбування | 0,7081 |
| 152 | КБ15-63-3 |  Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  100 м2 поверхні опорядження | 0,1665 |
| 153 | С111-1844-1 |  Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  м | 17,6 |
| 154 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,11 |
| 155 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0555 |
| 156 | КР12-49-5 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,11 |
| 157 | КР12-49-6 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0555 |
| 158 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 46,1 |
| 159 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 34,5 |
| 160 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 46,1 |
| 161 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 50,7 |
|   |   | Приміщення №2 (по проєкту) |   |   |
| 162 | КБ8-22-1 |  Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків |  1 м3 мурування | 0,468 |
| 163 | КР11-26-3 |  Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  100 м2 поверхні штукатурення | 0,019 |
| 164 | КР11-43-1 |  Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм |  100 м укосів | 0,114 |
| 165 | П2016-2176 |  Склосітка1.9\*1.15 |  м2 | 2,185 |
| 166 | КР20-18-7 |  Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 |  100 м3 розчину | 0,00112 |
| 167 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,112 |
| 168 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,112 |
| 169 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,00342 |
| 170 | С1421-9552 |  Пісок природний, збагачений-1.0\*(0,00342)\*116,0 |  м3 | -0,39672 |
| 171 | С111-1324 |  Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400-1.0\*(0,00342)\*41,6 |  т | -0,142272 |
| 172 | КБ11-29-2 |  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  100 м2 покриття | 0,112 |
| 173 | КБ10-28-1 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,0189 |
| 174 | КБ10-20-4 |  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  100 м2 прорізів | 0,0722 |
| 175 | П2016-2245 |  Блоки віконні металопластикові-1.0\*(0,0722)\*100,0 |  м2 | -7,22 |
| 176 | КБ10-25-3 |  Установлення пластикових підвіконних дошок |  100 м підвіконної дошки | 0,046 |
| 177 | КБ10-25-4 |  Установлення віконних зливів |  100 м віконних зливів | 0,04 |
| 178 | П2016-2220 |  Зливи із оцинкованої сталі |  м | -4,1 |
| 179 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,113 |
| 180 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 14,0 |
| 181 | КБ10-9-1 |  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,1709 |
| 182 | КБ34-57-1 |  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм |  100 м2 поверхні | -0,1709 |
| 183 | П2016-1028 |  Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті(0.1709)\*210.0\*0.5 |  м2 | 17,9445 |
| 184 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,3389 |
| 185 | КР13-11-2 |  Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними |  100 м2 поверхні обклеювання | 0,3389 |
| 186 | КР12-49-11 |  Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз |  100 м2 поверхні фарбування | 0,3389 |
| 187 | КБ15-63-3 |  Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  100 м2 поверхні опорядження | 0,0473 |
| 188 | С111-1844-1 |  Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  м | 11,4 |
| 189 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0315 |
| 190 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0158 |
| 191 | КР12-49-5 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0315 |
| 192 | КР12-49-6 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0158 |
| 193 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 11,2 |
| 194 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 15,2 |
| 195 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 11,2 |
| 196 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 12,32 |
|   |   | Приміщення №3 (по проєкту) |   |   |
| 197 | КБ8-22-1 |  Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків |  1 м3 мурування | 0,49 |
| 198 | КР11-26-3 |  Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  100 м2 поверхні штукатурення | 0,019 |
| 199 | КР11-43-1 |  Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм |  100 м укосів | 0,057 |
| 200 | П2016-2176 |  Склосітка1.9\*1.15 |  м2 | 2,185 |
| 201 | КР20-18-7 |  Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 |  100 м3 розчину | 0,00074 |
| 202 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,2688 |
| 203 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,2688 |
| 204 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,00822 |
| 205 | С1421-9552 |  Пісок природний, збагачений-1.0\*(0,00822)\*116,0 |  м3 | -0,95352 |
| 206 | С111-1324 |  Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400-1.0\*(0,00822)\*41,6 |  т | -0,341952 |
| 207 | КР7-18-3 |  Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції |  100 м2 поверхні, що ізолюється | 0,2688 |
| 208 | КР7-15-6 |  Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2 |  100 м2 основи | 0,2688 |
| 209 | КР7-26-2 |  Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 |  100 м2 покриття підлоги | 0,2688 |
| 210 | КБ10-28-2 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,021 |
| 211 | КБ10-20-4 |  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  100 м2 прорізів | 0,0361 |
| 212 | П2016-2245 |  Блоки віконні металопластикові-1.0\*(0,0361)\*100,0 |  м2 | -3,61 |
| 213 | КБ10-25-3 |  Установлення пластикових підвіконних дошок |  100 м підвіконної дошки | 0,023 |
| 214 | КБ10-25-4 |  Установлення віконних зливів |  100 м віконних зливів | 0,02 |
| 215 | П2016-2220 |  Зливи із оцинкованої сталі |  м | -2,0 |
| 216 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,2348 |
| 217 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 16,0 |
| 218 | КБ10-9-1 |  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,31 |
| 219 | КБ34-57-1 |  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм |  100 м2 поверхні | -0,31 |
| 220 | П2016-1028 |  Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті(0.31)\*210.0\*0.5 |  м2 | 32,55 |
| 221 | КБ10-94-3 |  Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях  |  100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів | 0,3462 |
| 222 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,6562 |
| 223 | КР13-11-2 |  Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними |  100 м2 поверхні обклеювання | 0,6562 |
| 224 | КР12-49-11 |  Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз |  100 м2 поверхні фарбування | 0,6562 |
| 225 | КБ15-63-3 |  Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  100 м2 поверхні опорядження | 0,0254 |
| 226 | С111-1844-1 |  Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  м | 16,5 |
| 227 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0178 |
| 228 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0076 |
| 229 | КР12-49-5 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0178 |
| 230 | КР12-49-6 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0076 |
| 231 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 26,88 |
| 232 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 24,48 |
| 233 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 26,88 |
| 234 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 29,56 |
|   |   | Приміщення №4 (по проєкту) |   |   |
| 235 | КР11-43-1 |  Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм |  100 м укосів | 0,057 |
| 236 | КР20-18-7 |  Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 |  100 м3 розчину | 0,00038 |
| 237 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,2797 |
| 238 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,2797 |
| 239 | КР7-18-3 |  Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції |  100 м2 поверхні, що ізолюється | 0,2797 |
| 240 | КР7-15-6 |  Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2 |  100 м2 основи | 0,2797 |
| 241 | КР7-26-2 |  Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 |  100 м2 покриття підлоги | 0,2797 |
| 242 | КБ10-28-1 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,0189 |
| 243 | КБ10-28-2 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,021 |
| 244 | КБ10-20-4 |  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  100 м2 прорізів | 0,0361 |
| 245 | П2016-2245 |  Блоки віконні металопластикові-1.0\*(0,0361)\*100,0 |  м2 | -3,61 |
| 246 | КБ10-25-3 |  Установлення пластикових підвіконних дошок |  100 м підвіконної дошки | 0,023 |
| 247 | КБ10-25-4 |  Установлення віконних зливів |  100 м віконних зливів | 0,02 |
| 248 | П2016-2220 |  Зливи із оцинкованої сталі |  м | -2,0 |
| 249 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,2414 |
| 250 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 18,0 |
| 251 | КБ10-9-1 |  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,3566 |
| 252 | КБ34-57-1 |  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм |  100 м2 поверхні | -0,3566 |
| 253 | П2016-1028 |  Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті(0.3566)\*210.0\*0.5 |  м2 | 37,443 |
| 254 | КБ10-94-3 |  Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях  |  100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів | 0,063 |
| 255 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,7052 |
| 256 | КР13-11-2 |  Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними |  100 м2 поверхні обклеювання | 0,7052 |
| 257 | КР12-49-11 |  Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз |  100 м2 поверхні фарбування | 0,7052 |
| 258 | КБ15-63-3 |  Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  100 м2 поверхні опорядження | 0,0254 |
| 259 | С111-1844-1 |  Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  м | 22,5 |
| 260 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0178 |
| 261 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0076 |
| 262 | КР12-49-5 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0178 |
| 263 | КР12-49-6 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0076 |
| 264 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 27,97 |
| 265 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 26,04 |
| 266 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 27,97 |
| 267 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 30,76 |
|   |   | Приміщення №5 (по проєкту) |   |   |
| 268 | КБ46-27-3 |  Пробивання прорізів в конструкціях з цегли |  м3 | 0,23 |
| 269 | КБ15-38-1 |  Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів при ширині до 200 мм, плоских |  100 м укосів | 0,057 |
| 270 | КР20-18-7 |  Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 |  100 м3 розчину | 0,00038 |
| 271 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,0405 |
| 272 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,0405 |
| 273 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,00124 |
| 274 | КБ11-29-2 |  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  100 м2 покриття | 0,0405 |
| 275 | КБ10-28-1 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,0189 |
| 276 | КБ10-20-4 |  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  100 м2 прорізів | 0,0361 |
| 277 | П2016-2245 |  Блоки віконні металопластикові |  м2 | -3,46 |
| 278 | КБ10-25-3 |  Установлення пластикових підвіконних дошок |  100 м підвіконної дошки | 0,023 |
| 279 | КБ10-25-4 |  Установлення віконних зливів |  100 м віконних зливів | 0,02 |
| 280 | П2016-2220 |  Зливи із оцинкованої сталі |  м | -1,85 |
| 281 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,0496 |
| 282 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 13,0 |
| 283 | КБ10-9-1 |  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,0947 |
| 284 | КБ34-57-1 |  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм |  100 м2 поверхні | -0,0947 |
| 285 | П2016-1028 |  Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті(0.0947)\*210.0\*0.5 |  м2 | 9,9435 |
| 286 | КБ10-94-3 |  Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях  |  100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів | 0,0411 |
| 287 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,1358 |
| 288 | КР13-11-2 |  Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними |  100 м2 поверхні обклеювання | 0,1358 |
| 289 | КР12-49-11 |  Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз |  100 м2 поверхні фарбування | 0,1358 |
| 290 | КБ15-63-3 |  Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  100 м2 поверхні опорядження | 0,0246 |
| 291 | С111-1844-1 |  Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  м | 26,0 |
| 292 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0164 |
| 293 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0082 |
| 294 | КР12-49-5 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0164 |
| 295 | КР12-49-6 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0082 |
| 296 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 4,05 |
| 297 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 8,46 |
| 298 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 4,05 |
| 299 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 4,45 |
|   |   | Приміщення №6 (по проєкту) |   |   |
| 300 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,0144 |
| 301 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,0144 |
| 302 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,00043 |
| 303 | КБ11-29-2 |  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  100 м2 покриття | 0,0144 |
| 304 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,041 |
| 305 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 6,0 |
| 306 | КБ10-28-1 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,0147 |
| 307 | КБ10-94-3 |  Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях  |  100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів | 0,036 |
| 308 | КР11-1-4 |  Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм |  100 м2 відремонтованої поверхні | 0,072 |
| 309 | КБ15-25-2 |  Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  100 м2 поверхні облицювання | 0,108 |
| 310 | П2016-2165 |  Кутики пластикові |  м | 16,9 |
| 311 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 1,44 |
| 312 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 4,8 |
| 313 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 1,44 |
| 314 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 1,58 |
| 315 | КР15-122-1 |  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  1 грати | 2,0 |
|   |   | Приміщення №7 (по проєкту) |   |   |
| 316 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,0538 |
| 317 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,0538 |
| 318 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,00043 |
| 319 | КБ11-29-2 |  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  100 м2 покриття | 0,0538 |
| 320 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,0926 |
| 321 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 9,0 |
| 322 | КБ10-28-2 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,021 |
| 323 | КР11-1-4 |  Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм |  100 м2 відремонтованої поверхні | 0,2256 |
| 324 | КБ15-25-2 |  Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  100 м2 поверхні облицювання | 0,2868 |
| 325 | П2016-2165 |  Кутики пластикові |  м | 24,0 |
| 326 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 5,38 |
| 327 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 10,26 |
| 328 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 5,38 |
| 329 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 5,92 |
| 330 | КР15-122-1 |  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  1 грати | 3,0 |
|   |   | Приміщення №8 (по проєкту) |   |   |
| 331 | КБ10-28-1 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,0147 |
|   |   | Приміщення №9 (по проєкту) |   |   |
| 332 | КБ10-28-1 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,0189 |
| 333 | КБ10-28-2 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,026 |
|   |   | Приміщення №10 (по проєкту) |   |   |
| 334 | КБ46-27-3 |  Пробивання прорізів в конструкціях з цегли |  м3 | 0,96 |
| 335 | КБ46-4-3 |  Підсилення цегляних стін стальними тяжами |  т | 0,062 |
| 336 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,053 |
| 337 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,053 |
| 338 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,00162 |
| 339 | КБ11-29-2 |  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  100 м2 покриття | 0,053 |
| 340 | КБ10-20-4 |  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  100 м2 прорізів | 0,0361 |
| 341 | П2016-2245 |  Блоки віконні металопластикові |  м2 | -3,46 |
| 342 | КБ10-25-3 |  Установлення пластикових підвіконних дошок |  100 м підвіконної дошки | 0,023 |
| 343 | КБ10-25-4 |  Установлення віконних зливів |  100 м віконних зливів | 0,02 |
| 344 | П2016-2220 |  Зливи із оцинкованої сталі |  м | -1,8 |
| 345 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,074 |
| 346 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 9,0 |
| 347 | КБ10-9-1 |  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,1256 |
| 348 | КБ34-57-1 |  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм |  100 м2 поверхні | -0,1256 |
| 349 | П2016-1028 |  Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті(0.1256)\*210.0\*0.5 |  м2 | 13,188 |
| 350 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,2051 |
| 351 | КР13-11-2 |  Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними |  100 м2 поверхні обклеювання | 0,2051 |
| 352 | КР12-49-11 |  Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз |  100 м2 поверхні фарбування | 0,2051 |
| 353 | КБ15-63-3 |  Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  100 м2 поверхні опорядження | 0,044 |
| 354 | С111-1844-1 |  Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  м | 15,9 |
| 355 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,044 |
| 356 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,044 |
| 357 | КР12-49-5 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,044 |
| 358 | КР12-49-6 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,044 |
| 359 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 5,3 |
| 360 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 9,3 |
| 361 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 5,3 |
| 362 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 5,83 |
|   |   | Приміщення №11 (по проєкту) |   |   |
| 363 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,0516 |
| 364 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,0516 |
| 365 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,00157 |
| 366 | КБ11-29-2 |  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  100 м2 покриття | 0,0516 |
| 367 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,085 |
| 368 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 9,0 |
| 369 | КБ10-9-1 |  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,106 |
| 370 | КБ34-57-1 |  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм |  100 м2 поверхні | -0,106 |
| 371 | П2016-1028 |  Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті(0.106)\*210.0\*0.5 |  м2 | 11,13 |
| 372 | КБ10-28-1 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,0189 |
| 373 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,1855 |
| 374 | КР13-11-2 |  Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними |  100 м2 поверхні обклеювання | 0,1855 |
| 375 | КР12-49-11 |  Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз |  100 м2 поверхні фарбування | 0,1855 |
| 376 | КБ15-63-3 |  Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  100 м2 поверхні опорядження | 0,0153 |
| 377 | С111-1844-1 |  Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  м | 7,2 |
| 378 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0102 |
| 379 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0053 |
| 380 | КР12-49-5 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0102 |
| 381 | КР12-49-6 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0053 |
| 382 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 5,16 |
| 383 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 10,1 |
| 384 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 5,16 |
| 385 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 5,68 |
| 386 | КР15-122-1 |  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  1 грати | 2,0 |
|   |   | Приміщення №12 (по проєкту) |   |   |
| 387 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,0098 |
| 388 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,0098 |
| 389 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,00021 |
| 390 | КБ11-29-2 |  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  100 м2 покриття | 0,0098 |
| 391 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,0332 |
| 392 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 6,0 |
| 393 | КР11-1-4 |  Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм |  100 м2 відремонтованої поверхні | 0,1206 |
| 394 | КБ10-28-1 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,0147 |
| 395 | КБ15-25-2 |  Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  100 м2 поверхні облицювання | 0,1206 |
| 396 | П2016-2165 |  Кутики пластикові |  м | 16,9 |
| 397 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 0,98 |
| 398 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 4,02 |
| 399 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 0,98 |
| 400 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 1,08 |
| 401 | КР15-122-1 |  Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  1 грати | 2,0 |
|   |   | Приміщення №13 (по проєкту) |   |   |
| 402 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,024 |
| 403 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,024 |
| 404 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,00073 |
| 405 | КР7-15-6 |  Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2 |  100 м2 основи | 0,024 |
| 406 | КР7-26-2 |  Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 |  100 м2 покриття підлоги | 0,024 |
| 407 | КБ10-28-1 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,0147 |
| 408 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,0456 |
| 409 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 8,0 |
| 410 | КР11-1-4 |  Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 10 мм |  100 м2 відремонтованої поверхні | 0,1521 |
| 411 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,1521 |
| 412 | КР13-11-2 |  Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними |  100 м2 поверхні обклеювання | 0,1521 |
| 413 | КР12-49-11 |  Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз |  100 м2 поверхні фарбування | 0,1521 |
| 414 | С111-1844-1 |  Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  м | 10,2 |
| 415 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,018 |
| 416 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,009 |
| 417 | КР12-49-5 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,018 |
| 418 | КР12-49-6 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,009 |
| 419 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 2,4 |
| 420 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 6,2 |
| 421 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 2,4 |
| 422 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 2,64 |
|   |   | Приміщення №14 (по проєкту) |   |   |
| 423 | КБ8-22-1 |  Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків |  1 м3 мурування | 0,379 |
| 424 | КР11-26-3 |  Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  100 м2 поверхні штукатурення | 0,019 |
| 425 | КР11-43-1 |  Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм |  100 м укосів | 0,114 |
| 426 | П2016-2176 |  Склосітка 1.9\*1.15 |  м2 | 2,185 |
| 427 | КР20-18-7 |  Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 |  100 м3 розчину | 0,00112 |
| 428 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,1126 |
| 429 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,1126 |
| 430 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,00344 |
| 431 | КБ11-29-2 |  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  100 м2 покриття | 0,1126 |
| 432 | КБ10-20-4 |  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  100 м2 прорізів | 0,0722 |
| 433 | П2016-2245 |  Блоки віконні металопластикові-1.0\*(0,0722)\*100,0 |  м2 | -7,22 |
| 434 | КБ10-25-3 |  Установлення пластикових підвіконних дошок |  100 м підвіконної дошки | 0,046 |
| 435 | КБ10-25-4 |  Установлення віконних зливів |  100 м віконних зливів | 0,04 |
| 436 | П2016-2220 |  Зливи із оцинкованої сталі |  м | -4,0 |
| 437 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,113 |
| 438 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 14,0 |
| 439 | КБ10-9-1 |  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,3478 |
| 440 | КБ34-57-1 |  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм |  100 м2 поверхні | -0,3478 |
| 441 | П2016-1028 |  Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті(0.3478)\*210.0\*0.5 |  м2 | 36,519 |
| 442 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,4734 |
| 443 | КР13-11-2 |  Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними |  100 м2 поверхні обклеювання | 0,4734 |
| 444 | КР12-49-11 |  Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз |  100 м2 поверхні фарбування | 0,4734 |
| 445 | КБ15-63-3 |  Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  100 м2 поверхні опорядження | 0,0702 |
| 446 | С111-1844-1 |  Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  м | 28,2 |
| 447 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0702 |
| 448 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0702 |
| 449 | КР12-49-5 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0702 |
| 450 | КР12-49-6 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0702 |
| 451 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 11,26 |
| 452 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 15,26 |
| 453 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 11,26 |
| 454 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 12,38 |
|   |   | Приміщення №15 (по проєкту) |   |   |
| 455 | КБ8-22-1 |  Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків |  1 м3 мурування | 0,46 |
| 456 | КР11-26-3 |  Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  100 м2 поверхні штукатурення | 0,019 |
| 457 | КР11-43-1 |  Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм |  100 м укосів | 0,057 |
| 458 | П2016-2176 |  Склосітка 1.9\*1.15 |  м2 | 2,185 |
| 459 | КР20-18-7 |  Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 |  100 м3 розчину | 0,00074 |
| 460 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,2674 |
| 461 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,2674 |
| 462 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,00817 |
| 463 | КР7-18-3 |  Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції |  100 м2 поверхні, що ізолюється | 0,2674 |
| 464 | КР7-15-6 |  Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2 |  100 м2 основи | 0,2674 |
| 465 | КР7-26-2 |  Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 |  100 м2 покриття підлоги | 0,2674 |
| 466 | КБ10-28-2 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,021 |
| 467 | КБ10-20-4 |  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  100 м2 прорізів | 0,0361 |
| 468 | П2016-2245 |  Блоки віконні металопластикові |  м2 | -3,6 |
| 469 | КБ10-25-3 |  Установлення пластикових підвіконних дошок |  100 м підвіконної дошки | 0,023 |
| 470 | КБ10-25-4 |  Установлення віконних зливів |  100 м віконних зливів | 0,02 |
| 471 | П2016-2220 |  Зливи із оцинкованої сталі |  м | -1,9 |
| 472 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,2346 |
| 473 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 16,0 |
| 474 | КБ10-9-1 |  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,31 |
| 475 | КБ34-57-1 |  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм |  100 м2 поверхні | -0,31 |
| 476 | П2016-1028 |  Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті(0.31)\*210.0\*0.5 |  м2 | 32,55 |
| 477 | КБ10-94-3 |  Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях  |  100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів | 0,3431 |
| 478 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,6531 |
| 479 | КР13-11-2 |  Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними |  100 м2 поверхні обклеювання | 0,6531 |
| 480 | КР12-49-11 |  Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз |  100 м2 поверхні фарбування | 0,6531 |
| 481 | КБ15-63-3 |  Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  100 м2 поверхні опорядження | 0,0254 |
| 482 | С111-1844-1 |  Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  м | 16,5 |
| 483 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0178 |
| 484 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0076 |
| 485 | КР12-49-5 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0178 |
| 486 | КР12-49-6 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0076 |
| 487 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 26,74 |
| 488 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 24,46 |
| 489 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 26,74 |
| 490 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 29,41 |
|   |   | Приміщення №16 (по проєкту) |   |   |
| 491 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,2714 |
| 492 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,2714 |
| 493 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,0083 |
| 494 | КР7-18-3 |  Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції |  100 м2 поверхні, що ізолюється | 0,2714 |
| 495 | КР7-15-6 |  Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2 |  100 м2 основи | 0,2714 |
| 496 | КР7-26-2 |  Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 |  100 м2 покриття підлоги | 0,2714 |
| 497 | КБ10-28-2 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,021 |
| 498 | КБ10-20-4 |  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  100 м2 прорізів | 0,0361 |
| 499 | П2016-2245 |  Блоки віконні металопластикові |  м2 | -3,6 |
| 500 | КБ10-25-3 |  Установлення пластикових підвіконних дошок |  100 м підвіконної дошки | 0,023 |
| 501 | КБ10-25-4 |  Установлення віконних зливів |  100 м віконних зливів | 0,02 |
| 502 | П2016-2220 |  Зливи із оцинкованої сталі |  м | -1,9 |
| 503 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,2354 |
| 504 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 16,0 |
| 505 | КБ10-9-1 |  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,332 |
| 506 | КБ34-57-1 |  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм |  100 м2 поверхні | -0,332 |
| 507 | П2016-1028 |  Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті(0.332)\*210.0\*0.5 |  м2 | 34,86 |
| 508 | КБ10-94-3 |  Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях  |  100 м2 перегородок за вирахуванням прорізів | 0,0615 |
| 509 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,6791 |
| 510 | КР13-11-2 |  Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними |  100 м2 поверхні обклеювання | 0,6791 |
| 511 | КР12-49-11 |  Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз |  100 м2 поверхні фарбування | 0,6791 |
| 512 | КБ15-63-3 |  Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  100 м2 поверхні опорядження | 0,0254 |
| 513 | С111-1844-1 |  Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  м | 16,5 |
| 514 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0178 |
| 515 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0076 |
| 516 | КР12-49-5 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0178 |
| 517 | КР12-49-6 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0076 |
| 518 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 27,14 |
| 519 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 24,54 |
| 520 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 27,14 |
| 521 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 29,85 |
|   |   | Приміщення №17 (по проєкту) |   |   |
| 522 | КР11-26-3 |  Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  100 м2 поверхні штукатурення | 0,0275 |
| 523 | КР11-43-1 |  Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм |  100 м укосів | 0,079 |
| 524 | П2016-2176 |  Склосітка2.75\*1.15 |  м2 | 3,1625 |
| 525 | КР20-18-7 |  Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 |  100 м3 розчину | 0,00104 |
| 526 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,07 |
| 527 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,07 |
| 528 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,00214 |
| 529 | КБ11-29-2 |  Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  100 м2 покриття | 0,07 |
| 530 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,095 |
| 531 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 10,0 |
| 532 | КБ10-96-2 |  Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  100 м2 прорізів | 0,026 |
| 533 | П2016-472 |  Коробки дверні металеві |  т | 0,07 |
| 534 | П2016-567 |  Залізні вироби |  комплект | 1,0 |
| 535 | КБ10-20-4 |  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  100 м2 прорізів | 0,0361 |
| 536 | П2016-2245 |  Блоки віконні металопластикові |  м2 | -2,74 |
| 537 | КБ10-25-3 |  Установлення пластикових підвіконних дошок |  100 м підвіконної дошки | 0,023 |
| 538 | КБ10-25-4 |  Установлення віконних зливів |  100 м віконних зливів | 0,02 |
| 539 | П2016-2220 |  Зливи із оцинкованої сталі |  м | -1,5 |
| 540 | КБ10-9-1 |  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,28 |
| 541 | КБ34-57-1 |  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм |  100 м2 поверхні | -0,28 |
| 542 | П2016-1028 |  Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті(0.28)\*210.0\*0.5 |  м2 | 29,4 |
| 543 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,28 |
| 544 | КР13-11-2 |  Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними |  100 м2 поверхні обклеювання | 0,28 |
| 545 | КР12-49-11 |  Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз |  100 м2 поверхні фарбування | 0,28 |
| 546 | КБ15-63-3 |  Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  100 м2 поверхні опорядження | 0,0633 |
| 547 | С111-1844-1 |  Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  м | 24,4 |
| 548 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0633 |
| 549 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0633 |
| 550 | КР12-49-5 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0422 |
| 551 | КР12-49-6 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0211 |
| 552 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 7,0 |
| 553 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 11,5 |
| 554 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 7,0 |
| 555 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 7,7 |
|   |   | Приміщення №18 (по проєкту) |   |   |
| 556 | КБ8-22-1 |  Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків |  1 м3 мурування | 5,31 |
| 557 | КР11-26-3 |  Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  100 м2 поверхні штукатурення | 0,088 |
| 558 | КР11-43-1 |  Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм |  100 м укосів | 0,11 |
| 559 | П2016-2176 |  Склосітка8.8\*1.15 |  м2 | 10,12 |
| 560 | КР20-18-7 |  Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6 |  100 м3 розчину | 0,00239 |
| 561 | КР7-17-1 |  Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  100 м2 стяжки | 0,39 |
| 562 | КР7-17-9 |  На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати |  100 м2 стяжки | 0,39 |
| 563 | КР20-17-19 |  Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  100 м3 розчину | 0,01192 |
| 564 | С1421-9552 |  Пісок природний, збагачений-1.0\*(0,01192)\*116,0 |  м3 | -1,38272 |
| 565 | С111-1324 |  Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400-1.0\*(0,01192)\*41,6 |  т | -0,495872 |
| 566 | КР7-18-3 |  Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції |  100 м2 поверхні, що ізолюється | 0,39 |
| 567 | КР7-15-6 |  Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2 |  100 м2 основи | 0,39 |
| 568 | КР7-26-2 |  Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 |  100 м2 покриття підлоги | 0,39 |
| 569 | КБ10-28-2 |  Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах |  100 м2 прорізів | 0,021 |
| 570 | КБ10-20-4 |  Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  100 м2 прорізів | 0,1901 |
| 571 | П2016-2245 |  Блоки віконні металопластикові |  м2 | -19,0 |
| 572 | КБ10-25-3 |  Установлення пластикових підвіконних дошок |  100 м підвіконної дошки | 0,103 |
| 573 | КБ10-25-4 |  Установлення віконних зливів |  100 м віконних зливів | 0,092 |
| 574 | П2016-2220 |  Зливи із оцинкованої сталі-1.0\*(0,092)\*103,7 |  м | -9,5404 |
| 575 | КБ11-43-3 |  Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  100 м плінтусів | 0,2744 |
| 576 | П2016-3005 |  З'єднувальні елементи для плінтуса |  шт | 20,0 |
| 577 | КБ10-9-1 |  Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,6836 |
| 578 | КБ34-57-1 |  Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм |  100 м2 поверхні | -0,6836 |
| 579 | П2016-1028 |  Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті(0.6836)\*210.0\*0.5 |  м2 | 71,778 |
| 580 | С111-1844-1 |  Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані |  м | 29,5 |
| 581 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,6836 |
| 582 | КР13-11-2 |  Обклеювання стін шпалерами тисненими та щільними |  100 м2 поверхні обклеювання | 0,6836 |
| 583 | КР12-49-11 |  Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 1 раз |  100 м2 поверхні фарбування | 0,6836 |
| 584 | КБ15-63-3 |  Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами |  100 м2 поверхні опорядження | 0,0795 |
| 585 | КБ15-182-1 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,053 |
| 586 | КБ15-182-2 |  Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (укоси) |  100 м2 поверхні оздоблення | 0,0265 |
| 587 | КР12-49-5 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,053 |
| 588 | КР12-49-6 |  Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (укоси) |  100 м2 поверхні фарбування | 0,0265 |
| 589 | КМ31-22-1 |  Виготовлення i монтаж рами екрана |  м2 | 39,0 |
| 590 | С126-910 |  Профіль із алюмінієвих сплавів для натяжних стель |  м | 28,5 |
| 591 | КМ31-22-2 |  Натягання екрана |  м2 | 39,0 |
| 592 | С111-1715 |  Плівка для натяжних стель |  м2 | 42,9 |
|   |   | Засипка технічних каналів |   |   |
| 593 | КР1-20-1 |  Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  100 м3 ґрунту | 0,1114 |
| 594 | С1421-10634 |  Пісок природний, рядовий |  м3 | 11,14 |
|   |  02-001-002 | Електромонтажні роботи |   |   |
|   |   | Розподільчі пристрої |   |   |
|   |   | Вводно-розподільча шафа ВРШ |   |   |
| 1 | КР17-13-1 |  Монтаж увідно-розподільних пристроїв |  1 шафа | 2,0 |
| 2 | 1517-2042 |  Коробка КДЕ-У під трифазний лічильник |  шт | 1,0 |
| 3 | 1517-2062 |  Шафа VIKO на 16 автоматів |  шт | 1,0 |
| 4 | КР17-12-8 |  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А |  100шт | 0,02 |
| 5 | 1504-1051 |  Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, ВА 47-29-3Р/40 |  шт | 2,0 |
| 6 | КР17-12-7 |  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  100шт | 0,12 |
| 7 | 1504-1009 |  Вимикач автоматичний диференційний 20А |  шт | 3,0 |
| 8 | 1504-1064 |  Вимикач автоматичний диференційний 16А |  шт | 3,0 |
| 9 | 1504-1095 |  Вимикач автоматичний кількість полюсів-1, ВА 47-29-1Р/6 |  шт | 6,0 |
| 10 | КР17-15-3 |  Установлення електролічильників побутових трифазових |  1 шт | 1,0 |
| 11 | 1701-8026 |  Лічильник електричної енергії однотарифний типу NIK 2301 АПЗ 3х220/380В 5-120 А |  шт | 1,0 |
| 12 | КР17-12-8 |  Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А |  100шт | 0,01 |
| 13 | 1504-5004 |  Контактор (змінна управляюча напруга) серії LCID 40M7 |  шт | 1,0 |
| 14 | КМ10-309-2 |  Реле, установлюване на пультах i панелях |  шт | 1,0 |
| 15 | 1504-12066 |  Реле напруги ZUBR D-40 |  шт | 1,0 |
|   |   | Освітлення |   |   |
| 16 | КР17-11-9 |  Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт |  100шт | 0,61 |
| 17 | 1507-1155 |  Світильник LED Global 8W 640 LM 4000K |  шт | 13,0 |
| 18 | 1507-1156 |  Світильник LED Global SP 2inl 30W 4100K |  шт | 40,0 |
| 19 | 1507-8065-39 |  Свiтильник LED Global 12W 5000K |  шт | 8,0 |
| 20 | КБ21-17-12 |  Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п. |  100шт | 0,04 |
| 21 | 1507-1195-14 |  Світильник настінний з вбудованими акумуляторами для аварійного освітлення типу ЛПП-06В-8-222 |  шт | 4,0 |
|   |   | Монтажні пристрої |   |   |
| 22 | КР17-12-2 |  Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  100шт | 0,13 |
| 23 | П172-393 |  Вимикачі одноклавішні |  шт | 13,0 |
| 24 | КР17-12-3 |  Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  100шт | 0,08 |
| 25 | П172-393 |  Вимикачі двоклавішні |  шт | 8,0 |
| 26 | КР17-12-11 |  Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  100шт | 0,47 |
| 27 | П171-640 |  Штепсельні розетки |  шт | 47,0 |
| 28 | С1545-177 |  Підрозетник, діаметр 50-80 мм |  100шт | 0,68 |
|   |   | Дроти та кабелі |   |   |
| 29 | 1504-17218 |  Коробка розподільно-відгалужувальна КР-15-400 |  шт | 5,0 |
| 30 | КР17-7-12 |  Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  100м труб | 5,6508 |
| 31 | С1545-262 |  Труба індустріальна гофрована гнучка, що не поширює горіння з поліаміду d-23 мм |  м | 75,0 |
| 32 | КР17-7-14 |  Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 до 50 мм, укладених в борознах під заливку |  100м труб | 0,01 |
| 33 | С1530-20 |  Труба індустріальна гофрована гнучка, що не поширює горіння з поліаміду d-40 мм |  10м | 0,101 |
| 34 | КР17-8-2 |  Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби |  100м проводу | 3,235 |
| 35 | С152-50 |  Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка ВВГнг, число жил та переріз 3х1,5 мм2 |  1000м | 0,035 |
| 36 | КР17-8-3 |  Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм2 в труби |  100м проводу | 2,4 |
| 37 | КР17-8-5 |  Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм2 в труби |  100м проводу | 0,01 |
|   |  02-001-003 | Санітарно-технічні роботи |   |   |
|   |   | Господарча каналiзацiя |   |   |
| 1 | КР1-27-2 |  Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 |  1 м3 ґрунту | 3,12 |
| 2 | КР1-6-1 |  Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  100 м3 ґрунту у пухкому стані | 0,0312 |
| 3 | С311-4-1 |  Перевезення грунту до 4 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) |  т | 4,056 |
| 4 | КР16-40-1 |  Улаштування піщаної основи під трубопроводи |  1 м3 основи | 0,312 |
| 5 | КР15-18-2 |  Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм |  100м трубопроводу | 0,088 |
| 6 | П400-109 |  Труби поліетиленові з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації, діаметр 110 мм |  м | 8,0 |
| 7 | КР1-20-1 |  Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  100 м3 ґрунту | 0,03 |
| 8 | С1421-10634 |  Пісок природний, рядовий |  м3 | 3,0 |
| 9 | КР15-18-1 |  Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм |  100м трубопроводу | 0,105 |
| 10 | П400-108 |  Труби поліетиленові з ущільнювальними кільцями для внутрішньої каналізації, діаметр 50 мм |  м | 10,0 |
| 11 | П172-1123 |  Фасонні частини до труб з поліетилену для внутрішньої каналізації |  шт | 18,0 |
| 12 | КР15-28-2 |  Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм |  1 врізування | 1,0 |
| 13 | КР15-31-1 |  Забивання сальників діаметром до 100 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів |  1 сальник | 1,0 |
| 14 | КР15-32-6 |  Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  10 комплектів | 0,3 |
| 15 | П400-110 |  Кріплення |  комплект | 3,0 |
| 16 | С130-644 |  Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500х300х135 мм |  комплект | 2,0 |
| 17 | С130-747 |  Умивальники трапецієподібні напівфарфорові та фарфорові з верхньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір 400-500х300х135 мм |  комплект | 1,0 |
| 18 | С130-616 |  Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором |  комплект | 3,0 |
| 19 | КР15-34-1 |  Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  10 комплектів | 0,2 |
| 20 | С130-909 |  Унітази напівфарфорові та фарфорові лійкоподібні УнВЦ з сидінням, кріпленням та суцільновідлитою поличкою |  шт | 1,0 |
| 21 | С130-901 |  Унітази напівфарфорові та фарфорові для інвалідів з сидінням, поручнями, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою |  шт | 1,0 |
| 22 | С130-33 |  Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази |  комплект | 2,0 |
| 23 | КР15-36-1 |  Установлення мийок на одне відділення |  10 комплектів | 0,1 |
| 24 | С130-491 |  Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею, із зливною дошкою, з кріпленнями, МНД, МНДК, розмір 500х500х222 мм |  шт | 1,0 |
| 25 | С130-616 |  Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором |  комплект | 1,0 |
|   |   | Господарчо-питний водопровiд |   |   |
| 26 | КР15-19-1 |  Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм |  100м трубопроводу | 0,268 |
| 27 | П172-741 |  Арматура муфтова (крани Ду 20 мм.) |  шт | 14,0 |
| 28 | П400-111 |  Фасонні та з`єднувальні частини до труб поліетиленових |  шт | 32,0 |
| 29 | П400-112 |  Труби напірні поліетиленові (поліпропіленові), зовнішній діаметр 20 мм |  м | 26,0 |
| 30 | КР15-37-1 |  Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних |  10 комплектів | 0,1 |
| 31 | 1514-4007 |  Електроводонагрівач накопичувальний V 100 л. |  шт | 1,0 |

 ***У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…«або еквівалент»».***

 Учасник, за власним бажанням, в разі необхідності, може відвідати та обстежити об’єкт, а також ознайомитися з будь якою інформацією, необхідною для підрахунку обсягів надання вищезазначених робіт.

Перелік та обсяг робіт можуть змінюватися, після погодження з замовником згідно чинного законодавства.

Матеріали, конструкції, обладнання, які будуть використовуватись Учасником для виконання робіт повинні бути сертифіковані в Україні та мати позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним вимогам повинна бути підтверджена наступними документами:

‒ договірною ціною;

‒ локальними кошторисами (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням технологічного процесу);

‒ підсумковою відомістю ресурсів;

‒ проектом календарного графіку виконання робіт (відповідно до норм Мінрегіонбуду України);

* сканкопією оригіналу ліцензії на провадження відповідної діяльності.

 Інформація про відповідність запропонованої учасником пропозиції технічним вимогам подається у форматі PDF.

Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва» (далі - Настанова) затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01 листопада 2021 р, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення послуг, та поточних цін на них, з урахуванням вимог зазначених Замовником у тендерної документації.

Учасник визначає ціну на роботи, які він пропонує виконати за Договором по даній закупівлі, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

 В кошторисних розцінках (кошториси, які будуть надаватись претендентами (учасниками)) повинні бути враховані всі основні матеріали, згідно технологічних процесів. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

 В разі необхідності, під час виконання робіт, надати Замовнику копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення , інше).

 При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

 Учасник повинен виконувати роботи з дотриманням правил техніки безпеки, використовувати екологічно безпечні матеріали, своєчасно вивозити сміття, тощо.

 Виконавець робіт повинен дотримуватися правил техніки безпеки та охорони праці, відповідно до Закону України «Про охорону праці».

Своїм підписом підтверджую згоду на виконання всіх умов, викладених у Технічному завданні.

Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 М.П. підпис прізвище, ініціали

**Додаток 4**

**Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження**

**Учасник повинен завантажити документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель в електронному (сканованому в формі pdf) вигляді:**

1. Цінова пропозиція у формі відповідно до Додатку 5;
2. Копія Статуту або іншого установчого документу (у останній редакції) із змінами та доповненням;
3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, копія свідоцтва про право сплати єдиного податку (фіксованого податку) або витяг з Реєстру платників податку на додану вартість, єдиного податку (за наявності).
4. Копія витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
5. Згода на обробку персональних даних відповідно до Додатку 6;
6. Документ (або довідка в довільній формі для фізичних осіб), що підтверджує повноваження щодо підпису договору та документів пропозиції учасника (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення на посаду, перебування на якій надає право укласти договір, довіреність, доручення або інший документ, тощо) (дана вимога встановлюється для учасників - юридичних осіб);
7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);
8. Копія паспорту (для фізичних осіб);
9. Інформація про Учасника відповідно до Додатку 7.
10. Підписаний та заповнений Учасником проект договору та довідку про погодження із умовами, викладеними в проекті договору(відповідно до Додатку 8 та Додатку 9);
11. Документи, які вимагаються від учасника для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям згідно з Додатком 1;
12. Копія ліцензії Державного комітету України з будівництва та архітектури на право здійснення будівельної діяльності та додатку до неї з повним переліком робіт, що є чинною на дату розкриття пропозицій, завірені підписом і печаткою Учасника (у разі наявності печатки) (при необхідності відповідно до чинного законодавства надається Переможцем при укладанні договору).
13. Гарантійний лист з чітко вказаним гарантійним строком якості виконаних робіт 10 років від дня його прийняття Замовником.
14. Лист – гарантія, що під час надання послуг/виконання робіт та після їх закінчення Учасник забезпечить прибирання території об’єкта від сміття та залишків матеріалів, що утворилися в процесі надання послуг/виконання робіт.

***Інформація, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, Учасниками може не надаватися.***

 ***У разі, якщо учасник не може з якихось причин надати документи відповідно до умов цієї документації, до складу пропозиції входять пояснення щодо ненадання з посиланням на норми чинного законодавства.***

***Документи, які надаються (завантажуються) у складі пропозиції повинні містити печатку (за наявності) та підпис уповноваженої особи.***

***Документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису, не потребують його засвідчення печаткою та підписом уповноваженої особи учасника***

***Замовникам забороняється вимагати від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги".***

**Додаток 5**

*Форма „Цінова пропозиція" подається на бланку з вихідним номером та датою у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.*

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

**Код ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (частини приміщень) нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Індустріальна, буд. 4)**

Ми, (найменування Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі відкритих торгів на закупівлю робіт відповідно до коду ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (частини приміщень) нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Індустріальна, буд. 4) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши документацію та інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, на виконання зазначеного вище маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на загальну вартість пропозиції (з ПДВ¹):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Кількість | Загальна вартістьгрн. в т.ч. ПДВ |
| 1 | ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (частини приміщень) нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Індустріальна, буд. 4) | 1 робота |  |
| Загальна вартість, грн. без ПДВ: |  |
| ПДВ, грн.: |  |
| Загальна вартість, грн. з ПДВ: |  |

*\* Якщо учасник не є платником ПДВ – зазначається «без ПДВ»*

\* *Загальна вартість вказується у гривнях з ПДВ (для платників ПДВ) та без ПДВ (для неплатників ПДВ).*

1. Ціни вказуються з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

2. У разі визначення нас переможцем та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені договором.

3.Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня визначення переможця пропозицій.

4. Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

5. Ми розуміємо та погоджуємося, що Ви можете відмінити процедуру закупівлі у разі наявності обставин для цього згідно із Законом.

6. Якщо нас визначено переможцем торгів, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із замовником не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

7. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в документації та надаємо документи (скановані копії), передбачені в вимогах.

**Підпис уповноваженої особи Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Додаток 6**

Начальнику Управління освіти, молоді та спорту

 Лозівської міської ради

 Урванцевій В.М.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Згода на обробку персональних даних**

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-УІ я, громадянин України\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ПІБ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ року народження, паспорт серії № \_\_\_\_\_\_\_\_виданий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р.,адресареєстрації:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_даю згоду Управлінню освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради (адреса місцезнаходження: 64604, Україна, Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 1, буд. 1) на обробку моїх персональних даних. Ця згода видана на невизначений термін.

Під обробкою персональних даних я розумію збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, знищення і будь-які інші дії (операції) з персональними даними (ст. ст. 12-15 Закону України «Про захист персональних даних»)

Під персональними даними я розумію будь-яку інформацію, що відноситься до мене як до суб’єкта персональних даних, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, інша інформація необхідна для участі в процедурі закупівлі та укладання договору.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(П.І.Б. повністю, підпис)

Цим я також повідомлений, що мої персональні дані включені в базу персональних даних «Договори» Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області. Зміст моїх прав відповідно до ст. 8 як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мені відомо і зрозуміло.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(П.І.Б. повністю, підпис)

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р.

**Додаток7**

*(надається на фірмовому бланку Учасника)*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги** | **Для заповнення** |
| 1 | Повне найменування учасника |  |
| 2 | Код ЄДРПОУ (ІПН) |  |
| 3 | Місцезнаходження/ юридична адреса: |  |
| Країна |  |
| Індекс |  |
| Область |  |
| Район |  |
| Населений пункт |  |
| Вулиця/проспект/ провулок/площа |  |
| Будинок |  |
| 4 | Адреса фактичного перебування учасника: |  |
| Країна |  |
| Індекс |  |
| Область |  |
| Район |  |
| Населений пункт |  |
| Вулиця/проспект/ провулок/площа |  |
| Будинок |  |
| 5 | Контактний телефон (код – номер) |  |
| 6 | Телефакс (код – номер) |  |
| 7 | Електронна пошта |  |
| 8 | Банківські реквізити учасника для укладання договору: |  |
| Номер рахунку IBAN |  |
| Найменування установи банку |  |
| 9 | Керівник учасника: |  |
| Посада |  |
| ПІП повністю |  |
| Робочий телефон |  |

**Підпис уповноваженої особи Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Додаток 8**

**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ**

**ДОГОВІР № \_\_\_**

**м. Лозова від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року**

**Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області** (далі за текстом – Замовник), в особі начальника управління **Урванцевої Вікторії Миколаївни**, яка діє на підставі **Положення** про Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської області, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі за текстом – Підрядник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, далі за текстом договору разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі за текстом – Договір) про наступне:

**1. Предмет договору**

 1.1. Підрядник зобов'язується своїми силами і засобами на свій ризик за технічним завданням, виконати роботи згідно зкодом **ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (частини приміщень) нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Індустріальна, буд. 4)** (далі за текстом – роботи) у встановлений цим Договором строк, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи відповідно до «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 р. № 281.

1.2. Обсяг виконання робіт – 1 робота.

1.3. Закупівля здійснюється керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами).

**2. Порядок та строки виконання робіт**

2.1. Строки виконання робіт: до 30 червня 2024 року.

2.2. Місце виконання робіт: 64640, Україна, Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Індустріальна, буд. 4.

2.3. Надані роботи приймаються Замовником з обов'язковим складанням відповідного акту приймання виконаних робіт, що підписується уповноваженими представниками Сторін. При прийманні об'єктів в експлуатацію Замовник не має права вимагати виконання робіт, не передбачених кошторисом, або не забезпечених фінансуванням.

2.4. Підрядник зобов'язаний відповідно до вимог держстандартів забезпечити виконання робіт в об'ємах, передбачених цим Договором. Якість робіт повинна відповідати вимогам державних стандартів. Замовник зобов'язаний здійснювати контроль за виконанням Договору в частині матеріальних ресурсів, організації поточного контролю за виконанням та організації прийому робіт, а також в частині взаєморозрахунків.

2.5. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.

2.6. Строки можуть бути змінені тільки за взаємною згодою Сторін з внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення документально підтверджених обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт, у тому числі затримки фінансування витрат Замовника.

2.7. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання, їх зупинення або прискорення із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка (плану) виконання робіт, договірної ціни у порядку, визначеному цим Договором.

2.8. Закупівля, замовлення, охорона і подача на об’єкт матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт, здійснюється силами та за рахунок Підрядника.

2.9. Підрядник відповідає за якість та відповідність вимогам нормативних документів щодо матеріалів, конструкцій та інших матеріальних ресурсів, необхідних для виконання робіт.

Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються відповідно до пункту 82 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 (зі змінами).

**3. Якість та порядок приймання виконаних робіт.**

3.1. Замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану належним чином та відповідної якості виконаних робіт.

3.2. Підрядник за участю Замовника має провести попередні випробування закінчених робіт. Приймання-передача закінчених робіт проводиться у разі позитивного результату попереднього випробування.

3.3 Передача результату робіт Підрядником і прийняття їх Замовником оформлюється актами приймання-передачі виконаних робіт, підписаним обома Сторонами згідно актів прийому-передачі виконаних робіт за формою № КБ-2в, КБ-3 (далі – Акт).

3.4. Підрядник відповідає за недоліки результатів робіт, включаючи недоліки, виявлені у процесі їх використання.

3.5. При виявленні Замовником, в ході виконання робіт, невідповідності якості, об'ємів чи вартості виконаних робіт, передбачених Договором, Замовник видає Підряднику письмове розпорядження стосовно усунення недоліків, а в випадку необхідності приймає рішення про призупинення виконання робіт. Підрядник за свій рахунок виконує роботи, які не відповідають якості, об'ємам або роботам, передбачених Договором.

3.6. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

3.7. Гарантійні строки якості закінчених робіт, експлуатації змонтованих конструкцій встановлюються з урахуванням вимог до цих робіт і конструкцій, визначених у документації та нормативним вимогам (далі - гарантійний строк якості).

3.8. Гарантійний строк якості виконаних робіт складає 10 років від дня його прийняття Замовником.

3.9. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання-передачу закінчених робіт.

3.10. У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених роботах і змонтованих конструкціях він невідкладно повідомляє про них Підрядника.

3.11. Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

3.12. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених роботах і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що:

- недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті;

- недоліки виникли внаслідок неналежної підготовки документації Замовником;

- природного зносу результату закінчених робіт, змонтованих конструкцій;

- неправильної експлуатації або неправильності інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій, обладнання, згідно вимогам заводу виробника, розроблених самим Замовником або залученими ним третіми особами;

- інших незалежних від Підрядника обставин.

3.13. У випадку виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов'язаний у порядку, визначеному цим Договором, повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

3.14. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник має право скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.

3.15. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

3.16. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

**4. Ціни та порядок розрахунків.**

4.1. Загальна вартість робіт за цим Договором становить \_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_), в тому числі ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. \_\_\_ коп.).

4.2. Розрахунки за цим Договором здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування коштів Замовником протягом 30 календарних днів у розмірі 100 % на поточний рахунок Підрядника за рахунок коштів місцевого бюджету після виконання робіт і підписання Акту приймання виконаних робіт.

4.3. Вартість робіт враховує усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно передбачених п. 1.1. цього Договору.

4.4. Загальновиробничі та адміністративні витрати в складі ціни виконавця обчислюються на підставі нормативів «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 р. № 281.

4.5. Оплата вважається здійсненою, а вартість робіт оплаченою з моменту списання грошових коштів з рахунку Замовника.

**5. Обов'язки сторін.**

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Надати Підряднику фронт робіт, передати дозвільну та кошторисну документацію.

5.1.2. Прийняти у встановленому Договором та чинним законодавством України порядку виконані роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк, у тому числі достроково відповідно до пункту 2.5. Договору.

5.1.3. Сплатити Підряднику обумовлену суму, визначену у п. 4.1. Договору, після приймання закінчених робіт у встановленому цим Договором порядку.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення істотних відступів або інших недоліків, які виключають можливість використання об’єкту відповідно до мети, зазначеної у кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою.

5.2.2. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

5.2.3. Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

5.2.4. Відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх з порушенням строків, у зв’язку з чим закінчення їх у строк стає неможливим.

5.2.5. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт.

5.2.6. Ініціювати внесення змін у Договір, а також розірвати Договір шляхом односторонньої відмови від нього та стягнути неустойку за наявності підстав, передбачених розділом 6 Договору.

5.2.7. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору;

5.2.8. Приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення, уточнення договірної ціни із внесенням у встановленому порядку змін у Договір залежно від реального фінансування видатків Замовника.

5.2.9. Повернути Підряднику акти прийому-передачі виконаних робіт (форми КБ-2в, КБ-3) без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів).

5.3. Підрядник зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити виконання робіт у встановлені строки відповідно до пункту 2.1.

5.3.2. Забезпечити роботи матеріальними ресурсами, відповідати за їх якість, відповідність вимогам, установленим нормативними документами та кошторисною документацією.

5.3.3. Забезпечити об'єкт охороною (огородження, освітлення тощо), електроенергією, водопостачанням, вжити інших необхідних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення будівництва.

5.3.4. Забезпечити відповідність будівельного майданчика вимогам ДБН і СНіП, суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, екологічного законодавства при проведенні робіт, додержання трудового законодавства при залученні до виконання робіт робочої сили, забезпечити створення для працівників на будівельному майданчику необхідних умов праці і відпочинку, проведення необхідного інструктажу; відсторонювати від виконання робіт за вмотивованою вимогою Замовника робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, правил і норм техніки безпеки.

5.3.5. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає вимогам, встановленим умовами цього Договору, технічному завданню, кошторисній документації, державним будівельним нормам і правилам.

5.3.6. У разі доцільності використовувати матеріали вітчизняних виробників, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівництва, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених кошторисною документацією та державними будівельними нормами.

5.3.7. Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, закінчені роботи.

5.3.8. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника кошторисної документації (примірників, копій) третім особам.

5.3.9. Забезпечити конфіденційність одержаної від Замовника внаслідок виконання Договору інформації, у тому числі відомостей, що не захищаються законом як комерційна таємниця.

5.3.10. Забезпечити ведення та передачу Замовнику документів про виконання Договору, інформувати Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором згідно з пунктом 73 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 (зі змінами).

5.3.11. Інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню Договору, та заходи, необхідні для їх усунення.

5.3.12. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини в узгоджені Сторонами строки з розрахунку, щоб час, витрачений Підрядником на усунення виявлених Замовником недоліків не призвів до збільшення загального строку будівництва.

5.3.13. Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та Договору завдані Замовнику збитки.

5.4. Підрядник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи в межах фінансування Замовника.

5.4.2. Інші права, передбачені Цивільним і Господарським кодексами України, Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року № 668 (зі змінами).

**6. Відповідальність Сторін**

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

6.2. За порушення строків виконання зобов’язання, зокрема строків виконання окремих робіт або об’єкта в цілому з Підрядника стягується пеня у розмірі 25% від вартості робіт, по яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 50% зазначеної вартості.

6.3. У разі невиконання договірних зобов’язань протягом строку, зазначеного у пункті 9.1. Договору, Підрядник сплачує штрафні санкції не нижче облікової ставки Національного банку України, яка діє на час укладання Договору.

6.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від усунення порушень чи відшкодування збитку, нанесеного Замовнику або третій стороні при виконанні робітабо протягом гарантійного терміну.

6.5. У випадку неякісного виконання робіт, виявленого в процесі виконання робіт, або протягом гарантійного терміну, Підрядник зобов’язаний усунути виявлені недоліки за свій рахунок у терміни, вказані Замовником.

Неустойка підлягає стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків.

**7. Обставини непереборної сили**

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін.

До обставин непереборної сили згідно з цим Договором віднесені: надзвичайна та непереборна за наявних умов сила, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, замерзання моря, закриття морських проток, які трапляються на звичайному морському шляху між портами відвантаження і вивантаження, інше стихійне лихо) або непередбаченими ситуаціями, що відбуваються незалежно від волі і бажання Замовника або Підрядника (наприклад, але не виключно -страйк, локаут, дія суспільного/іноземного ворога, загроза війни, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, терористичний акт, диверсії, піратства, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, загальна військова мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, експропріація, реквізиція тощо),умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями (наприклад, але не виключно – ембарго, закриття сухопутних чи водних шляхів тощо) що призводять до порушення умов цього Договору.

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Сторони домовилися, що достатнім доказом існування форс-мажорних обставин будуть сертифікати Торгово-Промислової Палати України (або уповноважених нею регіональних ТПП) або іншого компетентного органу.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30 днів, Сторони за взаємною згодою мають право розірвати Договір. У такому разі жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

7.5. У випадку, коли вищезазначені обставини будуть діяти більше трьох місяців, будь-яка із Сторін має право відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку, письмово сповістивши іншу Сторону про повне або часткове припинення дії Договору, що звільняє Сторони від взаємних зобов'язань за цим Договором, за виключенням проведення взаєморозрахунків у частині вже виконаних Сторонами зобов'язань.

7.6. Якщо яка-небудь з Форс-мажорних обставин безпосередньо вплинула на виконання Сторонами своїх зобов'язань, то ці зобов'язання мають бути відновлені в повному обсязі відразу ж по припиненні дії Форс-мажорних обставин. Про таке припинення зацікавлена Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону у письмовій формі рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня припинення таких обставин.

7.7. Сторони ознайомлені з обставинами, які Торгово-промислова палата України своїм листом від 28.02.2022 року № 2024/02.0-7.1 засвідчує як форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), а саме: військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та погоджуються з тим, що військова агресія рф проти України та (або) її наслідки (ведення активних бойових дій за місцезнаходженням Сторін, на шляху слідування Товару, сировини, при інших обставинах непереборної сили (ракетні, артилерійські, інші обстріли), тощо) вважається форс-мажорною обставиною для цілей виконання цього Договору за умов:

- вони безпосередньо впливають на можливість Сторони виконувати зобов’язання за Договором;

- настали після укладання Договору;

- підтверджуються відповідними доказами.

**8. Порядок урегулювання спорів**

8.1. Сторони зобов’язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

8.2. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

8.3. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

8.4. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання.

8.5. У разі коли Сторони не досягли згоди, спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

**9. Строк дії договору**

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2024 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

9.2. Цей Договір укладається відповідно до пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), а саме: закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється Замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів).

**10. Антикорупційні застереження**

10.1. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей та будь-якого майна, прямо або опосередковано, будь-яким особам за вчинення чи не вчинення такою особою будь-яких дій з метою отримання обіцянки неправомірної вигоди або отримання неправомірної вигоди від таких осіб.

10.2. При виконанні своїх зобов’язань за Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовним для цілей Договору законодавством, як давання/одержання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом та законодавства про боротьбу з корупцією.

10.3. У разі виникнення у Сторони підозри про те, що відбулося чи може відбутися порушення умов цього Розділу, відповідна Сторона зобов’язана повідомити іншу Сторону в письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов’язана послатися на факти або подати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підстави припускати, що відбулося чи може відбутися порушення будь-яких положень вказаного вище пункту цього Розділу іншою Стороною, її афілійованими особами, працівниками або посередниками. Після надіслання письмового повідомлення, відповідна Сторона має право зупинити виконання зобов’язань за Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, яке надається не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання повідомлення.

10.4. У разі вчинення однією із Сторін дій, заборонених у цьому Розділі, та/або неотримання іншою Стороною у встановлений Договором термін підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться, інша Сторона має право зупинити виконання Договору на будь який строк, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

**11. Інші умови**

11.1. Цей Договір укладається відповідно до норм [Цивільного](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15) та [Господарського](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15) кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

11.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених п. 19 Постанови від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами), що мають бути оформлені шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.

11.3. При умові зміни ціни за одиницю товару Учасник повинен надати підтвердження коливання ціни у вигляді довідки від уповноважених на це органів.

11.4. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором будь-якій третій Стороні без письмової згоди другої Сторони.

11.5. Кожна зі Сторін має право достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку у разі невиконання або неналежного виконання іншою Стороною своїх зобов’язань, повідомивши її про це у строк за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання, шляхом направлення письмового повідомлення на адресу іншої Сторони із зазначенням дати розірвання Договору. В цьому випадку, Договір вважається розірваним (припиненим) з дати, зазначеної в повідомленні.

11.6. Замовник має право розірвати Договір шляхом односторонньої відмови від нього у разі:

11.6.1. Прийняття рішення про припинення робіт, в тому числі шляхом консервації незавершеного будівництва.

11.6.2. Прийняття судом рішення про визнання Підрядника банкрутом.

11.6.3. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань Підрядником, якщо Підрядник:

- не розпочав виконання робіт протягом 20 (двадцяти) днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;

- допустив відставання темпів виконання робіт на 20 календарних днів і більше;

- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк, допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об’єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.

 У разі односторонньої відмови від Договору Замовник не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів, надсилає обов’язкове письмове повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення Підрядникові. У цьому разі Договір вважається припиненим по закінченні десятиденного строку з моменту отримання такого повідомлення Підрядником.

11.7. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках (по одному примірнику для кожної із Сторін), що мають однакову юридичну силу.

11.8. Сторони зобов’язуються, протягом 5 (п’яти) робочих днів, інформувати одна одну про всі обставини, що загрожують або роблять неможливим виконання зобов’язань за цим Договором та в подальшому погоджувати заходи по їх усуненню. Якщо адреса або банківський рахунок будь-якої зі Сторін зміняться, то така Сторона зобов'язана повідомити про це протилежну Сторону в письмовій формі протягом 3 (трьох) робочих днів після такої зміни.

11.9. З питань, що безпосередньо не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про публічні закупівлі». У випадку, якщо в зв’язку зі зміною законодавства України умови Договору будуть протирічити вимогам чинного законодавства, то Сторони керуються нормами чинного законодавства.

11.10. Сторони погодили, що додаткові угоди до цього Договору, Додатки, які є невід’ємною частиною цього Договору, а також первинні документи на виконання цього Договору (в тому числі акти виконаних робіт, рахунки-фактури, інші документи) можуть складатися Сторонами в електронному вигляді із дотриманням законодавства про електронні документи та електронний документообіг та законодавства у сфері чинного законодавства України, або в паперовому вигляді. В разі складання вказаних в цьому пункті документів у паперовому вигляді, Сторони домовились про обов’язкове використання печатки кожної із Сторін, підпис кожної уповноваженої особи на таких документах обов’язково має бути скріплений печаткою відповідної Сторони Договору (в разі наявності такої печатки). В разі складання таких документів у електронному вигляді та підписання їх з використанням кваліфікованого електронного підпису, використання печатки Сторонами не є потрібним.

11.11. Додатки до Договору:

Додаток № 1 «Дефектний акт»;

Додаток № 2 «Договірна ціна»;

Додаток № 3 «Календарний графік (план) виконання робіт»;

Додаток № 4 «План фінансування робіт».

**12. Реквізити та підписи Сторін**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗАМОВНИК |  | ПІДРЯДНИК |
| Управління освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради Харківської областіКод 02146222 64604, Україна, Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 1 тел. (05745) 2-22-66 - приймальня телефакс (05745)2-51-43р/р р/р Банк: Держказначейська служба України м. КиївНачальник Управління\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М.Урванцева (підпис) |  |
|  | (підпис) |

 |  |

**\*Додатки до договору оформлються під час укладення договору про закупівлю.**

 **Додаток № 3**

 **до Договору № \_\_\_\_**

 **від «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2024 року**

**Календарний графік (план) виконання робіт**

**ДК 021:2015-45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт (частини приміщень) нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Орілька, вул. Індустріальна, буд. 4)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування робіт | Вартість, тис.грн. (згідно договірної ціни) | Строки виконання робіт |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЬОГО НА 2024 рік:** |  |  |  |  |  |

**ЗАМОВНИК: ПІДРЯДНИК:**

**Управління освіти, молоді
та спорту Лозівської міської ради**

**Харківської області**

**Начальник Управління**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М.Урванцева**

**Додаток 9**

**Управління освіти, молоді та спорту**

 **Лозівської міської ради Харківської області**

**Довідка,**

**щодо погодження з проектом договору**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(назва Учасника)*, код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, погоджується з проектом договору про закупівлю, надає гарантію підписати договір про закупівлю з \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(назва Замовника)* на умовах, визначених у проекті договоруз дотриманням його тендерної пропозиції.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Підпис)

**Додаток 10**

**Довідка**

**щодо залучення субпідрядних організації до виконання робіт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Повне найменування, код ЄДРПОУ, місцезнаходження | Найменування робіт | % від суми пропозиції |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника (підпис)*