ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішенням уповноваженої особи від

 «23» листопада 2023 року

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лебединець Н.Л**.**

**Зміни, які вносяться до тендерної документації**

1. Пункт 4.1. Розділу 1 тендерної документації викладено в новій редакції:

«строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг» - **до 20 грудня 2023 року;**

1. Внесено зміни в пункт1 Розділу 4 тендерної документації « Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» – **до 28 листопада 2023 року 09:00 год**;
2. Додаток 2 до тендерної документації «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету» викладено в новій редакції:

 ***«*ДОДАТОК 2**

 *до тендерної документації*

 **Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі\***

 ***\*у разі застосування конкретної марки або моделі просимо рахувати з виразом «еквівалент»***

**Технічна специфікація**

**Контейнери пластикові 1100 л для збору**

**твердих побутових відходів**

**(Код за ДК 021:2015 44610000-9 – Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску)**

Кількість – 15 шт.

Строк поставки – до 20 грудня 2023 року включно

Таблиця 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Вимоги до предмета закупівлі** | **Інформація про товар, що пропонується Учасником**\* |
| **Контейнер пластиковий для збору ТПВ на 1100 літрів** |  |
| Ємність 1100 л. |   |
| Вага не більше 54 кг.  |  |
| Загальна вантажопідйомність не менше 450 кг |   |
| Матеріал – HDPE (поліетилен високої щільності) стійкий до УФ |   |
| Кришка плоска відкидна |  |
| Кришка заходить за виступ на корпусі контейнера для запобігання потраплянню вологи в середину контейнера |  |
| Ручки кришки: не менше 3-х ручок суцільнолитих з корпусом кришки, для відкриття з 3-х сторін (спереду, справа, зліва) або мати суцільнолиту ручку для відкриття з 3-х сторін (спереду, справа, зліва) |   |
| Ручки контейнера: 4 шт., суцільнолиті з корпусом.  |   |
| Ребра жорсткості стінок: на кожній стінці по 2 шт.  |   |
| Колеса: 4 шт. Два передніх колеса з гальмом.  |   |
| Днище, в зонах кріплення коліс посилене ребрами жорсткості.  |  |
| Передній захват у вигляді двоступеневої планки, посиленої не менше ребрами жорсткості та частково ситовидним контуром ребр. |  |
| Стан – новий  |   |
| Колір – жовтий, синій, (допускається зелений колір з наліпками бажано жовтого кольору) |   |
| Рік виготовлення – не раніше 2022 року |   |
| Гарантія не менше 12 місяців з моменту поставки. |   |

\*Вказати конкретні технічні характеристики запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника без виразів «не менше»/ «не більше», «має бути», «повинен» тощо). У разі надання пропозиції на еквівалент предмету закупівлі Учасник повинен вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту з обов′язковим відображенням характеристик у порівняльній таблиці. Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірші\*\*, ніж у замовленому товарі.

**Для підтвердження технічних характеристик запропонованого товару у складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати Замовнику:**

- Фотографії товару, який пропонує учасник в рамках даної закупівлі (кольорові, повинні бути належного рівня якості) які повно і чітко відображають товар: загальний вид зі всіх боків та детальні фото корпусу контейнера; ручок контейнера; кришки; фото якими ребрами жорсткості посилена двоступенева планка; скосів які виступають за край корпусу; бокової цапфи; фото посадочних місць кожного колеса на якому можна побачити якою кількістю ребр посилені; маркування на контейнері, яке підтверджує виробника та відповідність стандарту. Всі фотографії повинні бути зроблені з однієї одиниці товару та відображати контейнер, який відповідає всім вимогам встановленим у Таблиці 1 цього Додатку.

- Паспорт виробника або інший документ, який підтверджує відповідність товару усім технічним вимогам, визначеним у Таблиці 1 цього Додатку.

- Сертифікат відповідності на Товар;

- Протоколи випробувань;

- Висновок державної епідеміологічної експертизи;

- Оригінал гарантійного листа від виробника адресований замовнику про гарантію поставки продукції вчасно в разі перемоги учасника в торгах та надання повноважень Учаснику щодо постачання товару, із посиланням на номер закупівлі;

- Гарантійний лист, що запропонований товар не матиме походження з Російської Федерації/Республіки Білорусь, відповідно до заборони, встановленої Постановою КМУ №1178 від 12 жовтня 2022 р.

      У разі, якщо Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником та пропонує гірший товар\*\* в розумінні цієї Тендерної документації, **тендерна пропозиція може бути відхилена.**

\*\* Гірший товар (товар гіршої якості) – товар, технічні і якісні характеристики якого є меншими, більшими, значно відрізняються в бік погіршення (не відповідає, має значні розбіжності): менша вантажопідйомність; більша вага; відсутні подвійні ребра жорсткості на кожній стінці контейнера; відсутні суцільнолиті ручки з корпусом; відсутність ситовидного контуру ребр жорсткості; цапфа має менше точок контакту; відсутність ручок для відкриття з трьох сторін; менша кількість ребр в посадочних місцях кріплення кронштейну коліс; відсутні необхідні маркування тощо.

      При невідповідності якості Товару, та (або) дефектів Товару, та (або) будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики Товару - Учасник зобов’язаний замінити неякісну частину товару за власний рахунок, сплативши всі супутні витрати по заміні неякісної частини Товару, про що учасником повинен бути складений відповідний гарантійний лист та наданий у складі тендерної пропозиції.

     Учасник торгів погоджується листом, що в разі, якщо ним була надана недостовірна інформація, щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, його пропозиція буде відхилена.

    Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Учасник повинен надати гарантійний лист складений у довільній формі із зазначенням заходів захисту, на відповідність даному критерію.

    У разі, коли в описі технічного завдання предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент».

Не гірше вважаються будь-які технічні характеристики товару, які не зазначені Замовником у цьому Додатку як «гірший товар»\*\*, тобто не є гіршими технічними характеристиками.

   **Навантаження та розвантаження контейнерів за рахунок Учасника (всі затрати прямі та непрямі повинні бути включені у вартість товару)**.

      Місце поставки товару: вул. Бобрицька, 1, смт Велика Димерка, Броварський район, Київська область, 07442.

Загальна вартість тендерної пропозиції вказується у гривнях з урахуванням сплати всіх необхідних податків і зборів (обов’язкових платежів) та супутніх витрат. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

    Фактом подання тендерної пропозиції Учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації, а також підтверджує можливість поставки товару у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.»

1. Пункт 5.2. Додатку 3 до тендерної документації «Проект договору про закупівлю» викладено в новій редакції викладено в новій редакції:

«5.2. Строк поставки Товару: **до 20 грудня 2023 року**».