**ДОДАТОК 1**

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші вимоги щодо закупівлі:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування предмету закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **43320000-2 Будівельне обладнання (Барабан гідравлічний в комплекті або еквівалент)** | Комплект | 1 |

**Вимоги до Товару:**

|  |  |
| --- | --- |
| Вимоги Замовника | Пропозиція Учасника |
| **Технічні характеристики :** |
| **Бак для води*** Не менше – 650 літровий
* Запобігання переливу
* Заправка в верхній частині
 |  |
| **Котушка шлангу високого тиску*** Можливість максимального намотування 80м ½" шлангу
* Радіальний шарнір
* Гідравлічне змотування
 |  |
| * Захист від сухого ходу (відключення при низькому рівні води)
* Захист насосу ВТ від замерзання (заповнення системи антифризом)
 |  |
| **Шланг високого тиску*** Не менше 80 метрів ½" (ND13) шлангу каналізаційний
* Сталеве плетіння
* Макс. тиск 250 бар
 |  |
| **Котушка шлангу для заправки водою*** Можливість максимального намотування 50м ¾" шлангу
* Ручне змотування
 |  |
| **Комплект насадок :*** Каналізаційна насадка з боєм вперед/назад
* Каналізаційна насадка з боєм назад
* Каналізаційна насадка Турбо-реактивна
* Каналізаційна насадка Реактивно-проникна
* Каналізаційна насадка Бомба
 |  |
| * **Гарантія обслуговування / рік виготовлення**
* Не менше 24 місяців/ не пізніше 2021 р.
 |  |

 Вказати найменування, конкретні технічні характеристики запропонованого, що в повному обсязі підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника (без виразів «не менше»/ «не більше», «має бути» тощо), **а у разі надання еквіваленту Товару,** вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту Товару. Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірші, ніж у замовленому товарі.

**З метою гарантування якісної підготовки пропозиції та відповідності запропонованого товару технічним вимогам, які вимагаються у Додатку № 1, Учасник разом з Замовником повинні провести його огляд. Відповідно, учасники мають надати у складі пропозиції акт спільного огляду запропонованого товару довільній формі.**

Технічні вимоги підготував : Начальник транспортного цеху Валентин Фурса