**Додаток 2**

 **до тендерної документації**

**Технічна специфікація на закупівлю:**

***"Поточний ремонт вул.Чорновола в с.Братківці Стрийського району Львівської області"***

 **(ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування послуг та витрат** | **Одиниця****виміру** |  **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистка узбіччь | м2 | 240 |  |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди , місткість ковша екскаватора 0,4 м3 | т | 35 |  |
| 3 | Перевезення сміття до 3км  | т | 35 |  |
|  | Виправлення профілю основ гравійних без додавання нового матеріалу | м2 | 800 |  |
|  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші (С7) | м3 | 96 |  |
|  | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | т | 96 |  |
|  | Укріплення узбіч щебенево- піщаною сумішшю, за товщини шару 5 см | м2 | 282 |  |

*Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* ***вважати «або еквівалент»***