**Додаток 4**

до тендерної документації

**СПЕЦИФІКАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

|  |
| --- |
| **код ЄЗС ДК 021:2015 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів (організація та виконання робіт з технічного обслуговування ліфтів)** |

**Технічні, якісні вимоги до предмета закупівлі**

**Кількість ліфтів – 14 шт**

**Всі ліфти знаходяться за адресою: м. Київ, вул. П. Майбороди, 32**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/р | Адреса замовника | Рег. № | Тип ліфта | Кількість поверхів | Тип дверей | Швидкість, м/с | В/П | Рік установки. | Інтенсивність | Відстань від ОП | Наявність перешкод | Кількість пакетів модерн. | Наявність диспетчера. | Вид обслуговування |
|
| 1 | вул. П. Майбороди, 32 | **12782** | лікарняний | 4 | роз. | 0,5 | 500 | 1980 | >400 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | повний |
| 2 | вул. П. Майбороди, 32 | **12784** | пасажирський | 9 | авт | 1 | 500 | 1981 | >400 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | повний |
| 3 | вул. П. Майбороди, 32 | **12783** | пасажирський | 9 | авт | 1 | 500 | 1981 | >400 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | повний |
| 4 | вул. П. Майбороди, 32 | **18728** | лікарняний | 9 | роз. | 0,5 | 500 | 1988 | >400 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | повний |
| 5 | вул. П. Майбороди, 32 | **18729** | лікарняний | 9 | роз. | 0,5 | 500 | 1988 | >400 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | повний |
| 6 | вул. П. Майбороди, 32 | **33842** | лікарняний | 3 | роз. | 0,5 | 500 | 2008 | >400 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | повний |
| 7 | вул. П. Майбороди, 32 | **1276** | вантажний | 6 | авт | 0,5 | 500 | 1988 | >400 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | повний |
| 8 | вул. П. Майбороди, 32 | **907391** | вантажний малий | 2 | авт | 1 | 100 | 1987 | >400 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | повний |
| 9 | вул. П. Майбороди, 32 | **907392** | вантажний малий | 2 | авт | 1 | 100 | 1987 | >400 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | повний |
| 10 | вул. П. Майбороди, 32 | **2787** | лікарняний | 5 | роз. | 0,5 | 500 | 1987 | >400 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | повний |
| 11 | вул. П. Майбороди, 32 | **18733** | пасажирський | 9 | авт. | 0,5 | 500 | 1987 | >400 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | повний |
| 12 | вул. П. Майбороди, 32 | **18732** | пасажирський | 9 | авт. | 0,5 | 500 | 1988 | >400 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | повний |
| 13 | вул. П. Майбороди, 32 | **18731** | пасажирський | 9 | авт. | 1 | 500 | 1987 | <400 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | повний |
| 14 | вул. П. Майбороди, 32 | **42809** | пасажирський | 6 | авт. | 1 | 400 | 2018 | <400 | 3,2 | 0 | 0 | 0 | повний |

**Регламент робіт**

**Виконавець зобов’язується:**

1.Виконувати комплекс робіт з технічного обслуговування та ремонту ліфтів, періодичні технічні огляди (крім позачергових), непланові відновлювальні та поточні ремонти, в тому числі пов’язані із ліквідацією наслідків аварій, псування та викрадання ліфтового обладнання, заміну комплектувальних виробів, звільнення пасажирів з кабін ліфтів, роботи за викликом у разі несанкціонованої зупинки ліфта.

2. Забезпечити безперебійну та безпечну роботу ліфтів власною робочою силою та своїми технічними засобами у відповідності до чинних нормативних документів та «Положення про систему технічного обслуговування і ремонту ліфтів в Україні».

3. Усі роботи з технічного обслуговуванняліфтів організовувати та виконувати навченим і атестованим персоналом. Забезпечити присутність електромеханіка на об’єкті з 8.00 до 17.00.

4. Призначити осіб відповідальних за організацію робіт та справний стан по технічному обслуговуванню та ремонту ліфтів Замовника.

5. Вносити в паспорт (журнали) ліфтів необхідні записи про проведення планових і позапланових ремонтних робіт та записи про проведення необхідних випробувань і результатів цих випробувань.

6. Нести відповідальність, у межах своєї компетенції, при перевірках, які проводяться органами Держпраці України.

7. Інформувати Замовника у письмовій формі про грубі порушення правил експлуатації ліфтів, а також про незадовільний стан ліфтів, який не гарантує безпечне користування ними та при необхідності призупиняти роботу ліфтів.

 8. Гарантувати цілодобовий терміновий виїзд аварійної бригади в разі виникнення аварійних ситуацій, що загрожують безпеці пацієнтів і персоналу, та наявність опорних пунктів Виконавця, що надасть можливість термінового усунення аварійної ситуації.

9. Учасник повинен мати:

 - дозвіл на технічне обслуговування машин підвищеної небезпеки: ліфтів;

 - дозвіл на виконання випробування електричного устаткування електричних мереж;

 - дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки: технічний огляд ліфтів;

Примітка: Послуги з технічного обслуговування та ремонту ліфтів можуть надавати тільки ті спеціалізовані організації, які мають дозвіл органу, що здійснює реалізацію державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду на виконання цих робіт.