**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Коаксіальні кабелі  |
| Код ДК 021:2015 | 31330000-8 |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Коаксіальні кабелі, код ДК 021:2015 – 31330000-8 |
| Кількість поставки товару | 300 метрів |
| Місце поставки товару | 25002, м. Кропивницький |
| Строк поставки товару | до 10 травня 2024 року |

**Технічні характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Конкретна назва предмета закупівлі | Довжина (метр) |
|  | Кабель коаксіальний RG-213/U | 300 |

**Характеристики кабелю RG-213/U**

конструктивно **кабель RG213/U** складається з:

– багатожильний центральний провідник діаметром 2,28 мм із мідного дроту 7х0,75 мм
– Внутрішній діелектрик з цільного поліетилену діаметром – 7,34 мм
– Зовнішній екрануючий провідник – оплетка з 95% заповненням з міді, діаметром 7,8 мм
– Зовнішня захисна оболонка з ПВХ пластикату 10,3 мм

 Хвильовий опір: 50±2 Ом
Погонна ємність: 101,3±5 пФ/м
Відносна швидкість: 66%
Коефіцієнт укорочення: 1,515

Діапазон температур монтажу: -10…+50o С

Діапазон температур експлуатації: -20…+60o С

Мінімальний радіус вигину: ≥ 10 діаметрів кабелю