|  |  |
| --- | --- |
| *Чинна редакція* | *Зміни (29.12.2023р.)* |
| **Додаток 3**  до тендерної документації  Відводи стальні повинні відповідати ДСТУ ГОСТ 17375-2003.  Переходи стальні повинні відповідати ДСТУ ГОСТ 17378-2001  Фланці плоскі приварні повинні відповідати ДСТУ ГОСТ 12820:2008    **У складі пропозиції надати документи, які підтверджують якість товару/продукції** | **Додаток 3**  до тендерної документації  Відводи стальні повинні відповідати ДСТУ ГОСТ 17375-2003.  Переходи стальні повинні відповідати ДСТУ ГОСТ:17378:2003  **Фланці плоскі приварні** повинні відповідати  ДСТУ EN 1092-1:2018 **Тип (1-В) PN10**    **У складі пропозиції надати документи, які підтверджують якість товару/продукції**  **.** |