**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**по об’єкту:**

**КОД ДК 021:2015 - 45430000-0 — Покривання підлоги та стін**

 **«Поточний ремонт (заміна покриття підлоги) будівлі стаціонару: хірургічне відділення (палати № 8, 11) та відділення неврології (палати № 1, 5, 6, 7, 9) Комунального некомерційного підприємства «Зарічненська багатопрофільна лікарня» Зарічненської селищної ради по вул. Аерофлотська, 15 у смт Зарічне Вараського району Рівненської області. Коригування»**

**Відомість обсягів виконання робіт/надання послуг\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  **Розділ 1. Відділення неврології (палати № 1, 5, 6, 7, 9)** |  |  |  |
| 1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 88,88 |   |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 108,3 |   |
| 3 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 108,3 |   |
| 4 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати (збільшення товщини стяжкидо 50 мм.) | м2 | 108,3 | К=6 |
| 5 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 108,3 |   |
|  |  **Розділ 2. Хірургічне відділення (палати № 8, 11)** |  |  |  |
| 6 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 88,88 |   |
| 7 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 21 |   |
| 8 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 29,1 |   |
| 9 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 58,2 |   |
| 10 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати (збільшення товщини стяжкидо 50 мм.) | м2 | 58,2 |  К=6 |
| 11 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт | м2 | 58,2 |   |
|  |  **Розділ 3. Сміття** |  |  |  |
| 12 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м | 42 |   |
| 13 | Очищення приміщень від сміття | т | 5,60179 |   |
| 14 | Навантаження сміття вручну |  т | 5,60179 |   |
| 15 | Перевезення сміття до 5 км | т | 5,60179 |   |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*\*Ціна пропозиції повинна враховувати усі податки, збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно предмету закупівлі. Ціна пропозиції повинна бути сформована з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку громад на території України №281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (зі змінами). У разі посилання в документації на виробника, торговельну марку, патент щодо матеріалів тощо учасник може застосувати «еквівалент». Учасник під «еквівалентом» повинен запропонувати матеріали тощо, технічні характеристики яких дають можливість учасникові виконати технічні рішення в повному комплексі згідно з чинними нормами в будівництві.*

**Вимоги до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**

1. У складі пропозиції учасник за предметом закупівлі надає у сканованих або електронних документах з КЕП/УЕП: розрахунок динамічної договірної ціни на виконання робіт/надання послуг за предметом закупівлі з усіма розрахунками, виконаними у відповідності до законодавства та норм, а саме:

договірну ціну (динамічна);

пояснювальну записку;

локальні кошториси;

розрахунок заробітної плати;

розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів) до локальних кошторисів;

розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів;

розрахунок загальновиробничих витрат;

розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат;

розрахунок інших витрат: витрати на відрядження, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційним процесами, кошти на покриття ризиків, витрати на перевезення персоналу та інші (якщо такі витрати враховані в складі пропозиції учасника);

розрахунок прибутку.

1. З метою забезпечення проведення розрахунків договірної ціни для участі у тендері, Учаснику надається можливість оглянути об’єкт, де передбачається виконання робіт/надання послуг згідно тендерної документації. За результатами відвідування складається акт обстеження об’єкта згідно форми поданої нижче, який підписується уповноваженими особами Замовника та Учасника і подається останнім у складі тендерної пропозиції. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти.

*Форма*

АКТ обстеження об’єкта

за предметом закупівлі

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

код ДК 021:2015: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

смт. Зарічне «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 р.

Ми, що нижче підписалися,

від Учасника процедури закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(назва Учасника, П.І.Б. особи, посада)*

від Замовника процедури закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(П.І.Б. особи, посада)*

склали цей Акт про те, що на виконання вимог тендерної документації, нами проведено обстеження об’єкта: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

В результаті обстеження об’єкту, визначено обсяг робіт/послуг, який необхідно здійснити на об’єкті.

Від Учасника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

М.П.

Від Замовника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

М.П.

1. Учасник надає скан-копії сертифікатів ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості. Вимоги», ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування», ISO 45001:2018 «Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці. Вимоги та настанови щодо застосування», чинні на момент подання тендерної пропозиції, що видані відповідним акредитованим/сертифікованим центром щодо будівництва, що дає можливість виконати роботи/надати послуги за предметом закупівлі. Якщо з дати видачі зазначених сертифікатів ISO на дату подачі тендерної пропозиції пройшло часу більше одного року, то надається оригінал рішення/звіту або інший документ, що підтверджує проведення щорічного аудиту. Тобто надається чинний документ, що підтверджує проходження обов’язкового аудиту та підтверджує дійсність на момент подання пропозиції вище зазначених сертифікатів системи якості/відповідності тощо. На підтвердження акредитованого/ сертифікованого центру, що видав сертифікати ISO зазначені у цьому абзаці додатково мають бути надані у складі тендерної пропозиції атестат про акредитацію НААУ та/або свідоцтво про нотифікацію.
2. Учасник у складі пропозиції гарантує листом, що будівельні матеріали та комплектуючі вироби, конструкції та системи, що застосовуються учасником для виконання робіт/надання послуг, обладнання, що підлягає встановленню, є новими тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідають вимогам щодо їх якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, та копії яких учасник зобов’язується надати на першу вимогу замовника.