Додаток 3	

 	 	

 	 	
 	 	
Відомість обсягів робіт	
 	 	
Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу "Дошкільний
навчальний заклад №23 Вінницької міської ради" по вул. Олександра Довженка,3-А в м. Вінниці	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-
будівельні рішення +++	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні - підготовчі роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	  м	55	 	
2	Корчування дерев у ґрунтах природного залягання
викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79
кВт [108 к.с.] з трелюванням до 100 м, діаметр дерев до
32 см	  шт	7	 	
3	(Демонтаж) ігрових майданчиків	  т	0,211	 	
4	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань
до 100 м, діаметр дерев понад 32 см	  шт	7	 	
5	Планування площ механізованим способом, група
ґрунтів 2	  м2	784,75	 	
6	Планування укосів виїмок екскаватором-
планувальником, група ґрунтів 2	  м2	784,75	 	
7	Улаштування уступів по укосах насипів, група ґрунтів 2	  м3	118	 	
8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3,
група ґрунтів 2	  м3	3295,95	 	
9	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2	  м3	3295,95	 	
10	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом	  м3	39,2375	 	
11	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2	  м3	263,676	 	
12	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	23,5425	 	
13	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2	  м3	517,321	 	
14	Перевезення ґрунту до 10 км	  т	3540,085725	 	
15	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63]
м3, група ґрунтів 2 (Влаштування насипу)	  м3	863,225	 	
 	Роздiл 2. Плити фундаментна ПФ-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
16	Улаштування основи під фундаменти піщаної	  м3	81,5	 	
17	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 5-10мм	  м3	84,5	 	
18	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм	  м2	820	 	
19	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини (до 50 мм)	  м2	820	 	

1	2	3	4	5	
20	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупнiсть
заповнювача 10-20 мм/	  м3	411	 	
 	Роздiл 3. Гільзи для комунікацій	 	 	 	
 	 	 	 	 	
21	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону	  т	0,149838	 	
 	Роздiл 4. Елементи заповнення прорізів вентиляційних
шахт	 	 	 	
 	 	 	 	 	
22	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	8,89	 	
23	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	7	 	
 	Роздiл 5. Утеплення стін та гідроізоляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
24	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна
по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й
бетону в 2 шари	  м2	619	 	
25	Армування шарів покриття геотекстилем	  м2	619	 	
26	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін	  м3	30,95	 	
27	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону (ПЕНЕТРОН)	  м2	619	 	
28	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	  м2	698,5	 	
29	Армування шарів покриття геотекстилем	  м2	698,5	 	
30	Утеплення покриттів плитами з пінопласту
полістирольного на бітумній мастиці в один шар	  м2	698,5	 	
 	Роздiл 6. Монолітні стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
31	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою
понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм
бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-
20мм	  м3	516	 	
 	Роздiл 7. Перегородки цегляні	 	 	 	
 	 	 	 	 	
32	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної]
товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	  м2	139	 	
 	Роздiл 8. Обрамлення отворів монолітних стін	 	 	 	
 	 	 	 	 	
33	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону	  т	0,38753	 	
 	Роздiл 9. Монолітні сходи в осях 3-4	 	 	 	
 	 	 	 	 	
34	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 5-10мм	  м3	1,5	 	
35	Улаштування монолітних бетонних сходів	  м3	3,5	 	
36	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,10082	 	
37	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	32,2	 	
38	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом	  м2	5,32	 	
39	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	5,32	 	
40	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	5,32	 	
41	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,15082	 	
42	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	50	 	
43	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом	  м2	8,24	 	

1	2	3	4	5	
44	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	8,24	 	
45	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	8,24	 	
 	Роздiл 10. Плити покриття входу в ПРУ в осях 3-4	 	 	 	
 	 	 	 	 	
46	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	16,5	 	
 	Роздiл 11. Монолітні сходи в осях В-А	 	 	 	
 	 	 	 	 	
47	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 5-10мм	  м3	1,5	 	
48	Улаштування монолітних бетонних сходів	  м3	3,5	 	
49	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,20164	 	
50	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	64,4	 	
51	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом	  м2	10,64	 	
52	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	10,64	 	
53	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	10,64	 	
 	Роздiл 12. Плити покриття входу в ПРУ в осях В-А	 	 	 	
 	 	 	 	 	
54	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	10,5	 	
 	Роздiл 13. Плита перекриття на відм.(низ) +3.000	 	 	 	
 	 	 	 	 	
55	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон
важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача 10-20мм	  м3	398,5	 	
 	Роздiл 14. Перемички	 	 	 	
 	 	 	 	 	
56	Укладання перемичок масою до 0,3 т	  шт	8	 	
 	Роздiл 15. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
57	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	  м2	587,59	 	
58	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок (до 70мм)	  м2	587,59	 	
59	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	587,59	 	
60	Фарбування бетонних підлог по типу Unisil АК -11 (2
шара)	  м2	587,59	 	
 	Роздiл 16. Стеля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
61	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	635,2	 	
 	Роздiл 17. Стіни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
62	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	1091,07	 	
 	Роздiл 18. Підлоги сходових маршів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
63	Фарбування бетонних підлог по типу Unisil АК -11 (2
шара)	  м2	43,2	 	
 	Роздiл 19. Прорізи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
64	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	3,3	 	

1	2	3	4	5	
65	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	2,2	 	
66	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	3,15	 	
67	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	2,1	 	
68	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	  м2	12,6	 	
69	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	  м2	3,15	 	
70	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	4,2	 	
71	Заповнення металопластиковими перегородками
площею більше 3 м2 у бетонних стінах	  м2	20	 	
 	Роздiл 20. Покрівля Входів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
72	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі	  м2	90	 	
73	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні
підвіконня, пояски, балкони  та ін.], без водостічних труб	  м2	11,55	 	
74	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	85,5	 	
75	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних до 15 мм	  м2	-85,5	 	
76	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з
екструдера матеріалів "насухо"	  м3	4,275	 	
77	Улаштування покрівлі з мембрани	  м2	85,5	 	
78	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	  шт	599	 	
79	Улаштування аераторів	  колпак	8	 	
 	Роздiл 21. Тротуарна плитка входу 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
80	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	  м2	13	 	
81	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	1,56	 	
82	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м	  м2	13	 	
 	Роздiл 22. Теплова камера ПТК-1, ПТК-2, ТК-23/1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
83	Улаштування камер зі стінами з бетонних блоків	  м3	25,188	 	
 	Роздiл 23. Навіс для генератора	 	 	 	
 	 	 	 	 	
84	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	4,5	 	
85	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских	  м3	7,5	 	
86	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,6544	 	
87	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	  т	0,412	 	
88	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті
будівлі до 25 м	  т	0,2424	 	
89	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	17,7	 	
90	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	17,7	 	
91	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	21,6	 	
92	Монтаж захисної огорожі устаткування	  т	0,1944	 	

1	2	3	4	5	
93	Улаштування воріт двостулкових з установленням
металевих стовпів	  шт	1	 	
94	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,062	 	
95	Облицювання воріт стальних профільованим листом	  м2	2,8	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Водопостачання та
каналізація +++	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Основне обладнання 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
96	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	1	 	
97	Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком
високорозташованим	  компл.	7	 	
98	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води	  компл.	13	 	
99	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	  компл.	3	 	
100	Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	  шт	3	 	
101	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	  компл.	1	 	
102	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	  шт	2	 	
103	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	  шт	1	 	
104	Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	  шт	2	 	
 	Роздiл 2. К1 Каналізація побутова	 	 	 	
 	 	 	 	 	
105	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	1	 	
106	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	1	 	
107	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	  шт	4	 	
108	Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних
каналізаційних труб діаметром до 100 мм	  м	15	 	
109	Прокладання у траншеях трубопроводів із чавунних
каналізаційних труб діаметром до 50 мм	  м	26	 	
110	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	1	 	
 	Роздiл 3. К1н Каналізація побутова напірна	 	 	 	
 	 	 	 	 	
111	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	  м	12	 	
112	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	2	 	
113	Установлення сталевих зварних фасонних частин
діаметром 100-250 мм (Коліно сталеве приварне 90 д50)	  т	0,022	 	
114	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	1	 	
 	Роздiл 4. В1 Господарсько-питний водопровід	 	 	 	
 	 	 	 	 	
115	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	  м	35	 	
116	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 15 мм	  м	40	 	
117	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	15	 	

1	2	3	4	5	
118	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	  шт	3	 	
119	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	30	 	
120	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	1	 	
 	Роздiл 5. Т3 Гаряче водопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
121	Установлення змішувачів	  шт	13	 	
122	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб
діаметром 15 мм	  м	10	 	
123	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	10	 	
124	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	3	 	
 	Роздiл 6. Водомірний вузол	 	 	 	
 	 	 	 	 	
125	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм	  шт	1	 	
126	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	1	 	
127	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	2	 	
128	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	  шт	1	 	
129	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	3	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на Електротехнічні
рішення +++	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. ВРЩ ДНЗ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
130	Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на
плиті з центральною або бічною рукояткою або
керуванням штангою, що установлюється на металевій
основі, струм до 400 А	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. ВРЩ ПРУ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
131	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
132	Перемикач [рубильник, що перемикає] однополюсний на
плиті з центральною або бічною рукояткою або
керуванням штангою, що установлюється на металевій
основі, струм до 400 А	  шт	1	 	
133	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. ЩО-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
134	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
135	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
136	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	12	 	
 	Роздiл 4. ЩВ-2 	 	 	 	

1	2	3	4	5	
137	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
138	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 250 А	  шт	1	 	
139	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
140	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	3	 	
141	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	5	 	
 	Роздiл 5. Щскс-3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
142	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
143	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	7	 	
 	Роздiл 6. Установчі матеріали	 	 	 	
 	 	 	 	 	
144	Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці	  шт	24	 	
145	Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці	  шт	64	 	
 	Роздiл 7. Освітлювальна арматура 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
146	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	  шт	36	 	
 	Роздiл 8. Кабельно-провідникова продукція 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
147	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	  м3	80	 	
148	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	20	 	
149	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 2 кг	  м	370	 	
150	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	55,2	 	
151	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	  м	10	 	
152	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	  м	420	 	
153	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	  м	110	 	
154	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	1820	 	
155	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	  м	1405	 	
156	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	3425	 	
157	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 32 мм	  м	100	 	

1	2	3	4	5	
158	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 50 мм	  м	400	 	
 	Роздiл 9. Заходи безпеки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
159	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	4	 	
160	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	13	 	
161	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2	  м	120	 	
162	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 100 мм2	  м	120	 	
163	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром
50х50х5 мм	  шт	24	 	
164	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	11	 	
165	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	3	 	
166	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на
установлених конструкціях, маса до 100 кг	  шафа	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на Пожежна сигналізація
та оповіщення +++	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система пожежної сигналізації, оповіщення
про пожежеу а управління евакуацією	 	 	 	
 	 	 	 	 	
167	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
168	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	  шт	1	 	
169	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	18	 	
170	Сповiщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у
нормальному виконаннi (сповіщувач пожежний ручний)	  шт	4	 	
171	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	9	 	
172	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	4	 	
173	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	400	 	
174	Прокладання лотків	  м	350	 	
175	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 50 мм	  м	45	 	
 	Роздiл 2. Пожежне спостерігання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
176	Перетворювач [випромiнювач або приймач]
ультразвуковий (модуль цифрового автодозвону)	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Система мовного оповіщення про пожежу та
управління евакуацією людей	 	 	 	
 	 	 	 	 	
177	Пристрій центральний керуючий станції або вузла
зв'язку автоматичної комутації	  пристрій	1	 	
178	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
179	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	  шт	1	 	
180	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	  шт	23	 	

1	2	3	4	5	
181	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	260	 	
182	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 50 мм	  м	9	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на Вентиляція та
опалення +++	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. П1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
183	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	  шт	1	 	
184	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,88	 	
185	Установлення калориферів масою до 0,1 т	  шт	2	 	
186	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних]
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  фільтр	1	 	
187	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	7	 	
188	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром до 2400 мм	  м2	11,44	 	
189	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	  м2	0,42	 	
190	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	2,64	 	
191	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	  м2	7,59	 	
192	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	38,99	 	
193	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	  м2	14,38	 	
194	Покриття поверхнi iзоляцiї повітроводів листами з
оцинкованої сталі	  м2	15,82	 	
 	Роздiл 2. П2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
195	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	  шт	1	 	
196	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,88	 	
197	Установлення калориферів масою до 0,1 т	  шт	2	 	
198	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних]
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  фільтр	1	 	
199	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	7	 	
200	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром до 2400 мм	  м2	11,44	 	
201	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	  м2	0,56	 	
202	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	1,32	 	
203	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	  м2	5,28	 	
204	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	29,64	 	
205	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	  м2	14,38	 	
206	Покриття поверхнi iзоляцiї повітроводів листами з
оцинкованої сталі	  м2	15,82	 	
 	Роздiл 3. П3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
207	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	  шт	1	 	
208	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,88	 	

1	2	3	4	5	
209	Установлення калориферів масою до 0,1 т	  шт	2	 	
210	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних]
продуктивністю до 10 тис.м3/год	  фільтр	1	 	
211	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	7	 	
212	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром до 2400 мм	  м2	11,22	 	
213	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	  м2	0,56	 	
214	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	18,15	 	
215	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	  м2	2,75	 	
216	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	19,31	 	
217	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	  м2	14,13	 	
218	Покриття поверхнi iзоляцiї повітроводів листами з
оцинкованої сталі	  м2	15,55	 	
 	Роздiл 4. В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
219	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	  шт	1	 	
220	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,88	 	
221	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	6	 	
222	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	3,96	 	
223	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	  м2	0,32	 	
224	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	2,97	 	
225	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	  м2	4,95	 	
226	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	42,87	 	
227	Установлення камери статичного тиску діаметром
патрубка 500 мм	  шт	1	 	
228	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	  м2	5,01	 	
229	Покриття поверхнi iзоляцiї повітроводів листами з
оцинкованої сталі	  м2	5,52	 	
 	Роздiл 5. В2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
230	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	  шт	1	 	
231	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,88	 	
232	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	6	 	
233	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	3,96	 	
234	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	  м2	0,32	 	
235	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	3,04	 	
236	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	  м2	4,95	 	
237	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	40,27	 	

1	2	3	4	5	
238	Установлення камери статичного тиску діаметром
патрубка 500 мм	  шт	1	 	
239	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	  м2	5,01	 	
240	Покриття поверхнi iзоляцiї повітроводів листами з
оцинкованої сталі	  м2	5,52	 	
 	Роздiл 6. В3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
241	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	  шт	1	 	
242	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,88	 	
243	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	5	 	
244	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром до 600 мм	  м2	0,71	 	
245	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	3,96	 	
246	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 250 мм	  м2	0,18	 	
247	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	4,39	 	
248	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	  м2	20,2	 	
249	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	15,67	 	
250	Установлення камери статичного тиску діаметром
патрубка 500 мм	  шт	1	 	
251	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	  м2	5,01	 	
252	Покриття поверхнi iзоляцiї повітроводів листами з
оцинкованої сталі	  м2	5,52	 	
 	Роздiл 7. В4	 	 	 	
 	 	 	 	 	
253	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	  шт	1	 	
254	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,88	 	
255	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2	  грати	10	 	
256	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н
[нормальні] товщиною 2 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	6,26	 	
257	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм	  м2	0,42	 	
258	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	  м2	1,06	 	
259	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	  м2	1,32	 	
260	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до
1600 мм	  м2	16,62	 	
261	Установлення камери статичного тиску діаметром
патрубка 500 мм	  шт	1	 	
262	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	  м2	4,38	 	
263	Покриття поверхнi iзоляцiї повітроводів листами з
оцинкованої сталі	  м2	4,82	 	
 	Роздiл 8. Х1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
264	Установлення кондиціонерів ежекційних	  шт	5	 	
 	Роздiл 9. Т1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
265	Установлення радіаторів стальних	  кВт	13,709	 	

1	2	3	4	5	
266	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	2	 	
267	Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових
труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі
з'єднанням терморезисторним зварюванням	  м	202,3	 	
268	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	60,7	 	
269	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	3	 	
270	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	274,27	 	
271	Установлення клапанів запобіжних одноважільних
діаметром 15 мм	  шт	13	 	
 	Локальний кошторис 02-01-06 на Індивідуальний
тепловий пункт +++	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. ІТП	 	 	 	
 	 	 	 	 	
272	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	13	 	
273	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка
до 57 мм	  шт	1	 	
274	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	  шт	2	 	
275	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм	  шт	1	 	
276	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	1	 	
277	Установлення клапанів запобіжних одноважільних
діаметром 25 мм	  шт	3	 	
278	Монтаж теплообмінника пластинчастого	  т	0,03	 	
279	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	  шт	2	 	
280	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	  шт	1	 	
281	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40
мм	  шт	1	 	
282	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	2	 	
283	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	2	 	
284	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	1	 	
285	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	1	 	
286	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	  шт	1	 	
287	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	1	 	
288	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
289	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води
діаметром 25 мм	  шт	2	 	
290	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	9	 	
291	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	  шт	4	 	
292	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	  комплект	5	 	
293	Установлення повітровідвідників	  шт	2	 	
294	Монтаж шафи керування або регулювання	  шафа	1	 	
295	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	  канал	1	 	
296	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	  м	0,3	 	
297	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	  м	1,3	 	
298	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	  м	9,1	 	
299	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	  м	29,5	 	
300	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	47,83	 	
301	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	  шт	1	 	
302	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	34	 	
303	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	34	 	
304	Установлення грат жалюзійних стальних нерухомих
односекційних, розмір 300х400 мм	  грати	2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на Системи зв'язку +++	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Телефонізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
305	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	  шт	1	 	
306	Монтаж безперебійника	  шт	1	 	
307	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настінний	  шт	3	 	
308	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	245	 	
 	Роздiл 2. Телекомунікація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
309	Монтаж роутера, модема та коммутатора	  шт	3	 	
310	Монтаж безперебійника	  шт	1	 	
311	Установлення штепсельних розеток герметичних і
напівгерметичних	  шт	4	 	
312	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	50	 	
 	Роздiл 3. Радіофікація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
313	Установлення розподільних коробок	  шт	10	 	
314	Установлення штепсельних розеток герметичних і
напівгерметичних	  шт	9	 	
315	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	90	 	
316	Пристрій телефонний переговорного зв'язку	  пристрій	1	 	
317	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	20	 	
318	Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо	  шт	1	 	
319	Прокладання коробів металевих	  м	80	 	

1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на Малодоступні групи
населення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
320	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500
кг	  шт	1	 	
321	Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	  шт	4	 	
322	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на
клеї КН-2	  м2	43,2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на Система контролю та
управління доступом +++	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Шафа керування електромагнітними замками
(ШКЗ)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
323	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
324	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	1	 	
325	Реле, установлюване на пультах і панелях	  шт	1	 	
326	Монтаж безперебійника	  шт	1	 	
327	Прокладання проводу при схованій проводці	  м	10	 	
328	Прокладання проводу при схованій проводці	  м	2	 	
329	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12 А.год	  шт	2	 	
 	Роздiл 2. Пульт керування замками (ПКЗ)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
330	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій
ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
331	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	1	 	
332	Перемикач незаглибленого типу при відкритій проводці	  шт	4	 	
333	Монтаж контактного пристрою	  шт	4	 	
334	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
335	Монтаж електромагнітного замка	  шт	7	 	
336	Монтаж контролера	  шт	5	 	
337	Монтаж безперебійника	  шт	5	 	
338	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 12 А.год	  шт	5	 	
339	Ключ або кнопка на панелі	  шт	1	 	
340	Монтаж зчитувача	  шт	5	 	
341	Монтаж кронштейнів для установлення адресоносія,
датчиків, зчитувачів, пристроїв	  шт	5	 	
342	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	199	 	
343	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	162	 	
344	Установлення дверних [віконних] наборів накладних
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні
тощо]	  шт	10	 	
 	Локальний кошторис 02-01-010 на Відеоспостереження
+++	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Мережі відеоспостереження.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
345	Апаратура відеореєстраційна	  комплект	1	 	
346	Монтаж роутера, модема та коммутатора	  шт	5	 	
347	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм	  шт	3	 	
348	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	  канал	3	 	

1	2	3	4	5	
349	Монтаж відеокамер	  шт	7	 	
350	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	  канал	7	 	
351	Монтаж безперебійника	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Кабельні мережі.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
352	Прокладання коробів пластикових	  м	200	 	
353	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	  м	50	 	
354	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см	  шт	16	 	
355	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	200	 	
356	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у коробах	  м	50	 	
357	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	  шт	4	 	
358	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 125 мм до 660мм	  шт	4	 	
359	Установлення панелей монтажних	  шт	4	 	
 	Локальний кошторис 06-01-01 на Теплопостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
360	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	8,8	 	
361	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	26,4	 	
362	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	  м	26	 	
363	(Демонтаж) трубопроводів зі стальних товстостінних
труб при електрозварному з'єднанні, діаметр труб 50 мм	  м	40	 	
364	(Демонтаж) трубопроводів зі стальних товстостінних
труб при електрозварному з'єднанні, діаметр труб 40 мм	  м	160	 	
365	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 2	  м3	254,4375	 	
366	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	368,934375	 	
367	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	88,8375	 	
368	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	253,575	 	
369	Безканальне прокладання теплогідроізольованих
трубопроводів діаметром 45 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С	  м	70	 	
370	Безканальне прокладання теплогідроізольованих
трубопроводів діаметром 38 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С	  м	50	 	
371	Безканальне прокладання теплогідроізольованих
трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова
ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при
умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150
град.С	  м	120	 	
372	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	28	 	
373	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних
водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	  м	30	 	

1	2	3	4	5	
374	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	  сальник	8	 	
375	Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	  сальник	24	 	
376	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих
штуцерів [патрубків] діаметром до 50 мм	  шт	4	 	
 	Локальний кошторис 06-02-01 на Перенесення мереж
водопостачання та водовідведення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Зовнішні мережі В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
377	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	63,15	 	
378	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	50,52	 	
379	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	  м	322	 	
380	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	  м3	541,8	 	
381	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	77,031	 	
382	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	  м	161	 	
383	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	  м	97	 	
384	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	389,97106	 	
385	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону
у мокрих грунтах	  м3	6,2	 	
386	Улаштування бетонного вимощення колодязів	  м3	3,9	 	
387	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	  шт	6	 	
388	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 125 мм	  шт	8	 	
389	Установлення гідрантів пожежних	  шт	1	 	
390	Установлення фланцевих з'єднань на трубопроводах
діаметром 100 мм	  шт	5	 	
391	Установлення фланцевих з'єднань на стальних
трубопроводах діаметром 50 мм	  шт	6	 	
392	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-
100 мм	  т	0,023	 	
393	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних
трійників діаметром 50 мм	  шт	2	 	
394	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 100 мм	  шт	2	 	
395	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 50 мм	  шт	4	 	
396	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-
100 мм	  т	0,012	 	
397	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону	  т	0,011	 	
398	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою	  м тр	252	 	
 	Роздiл 2. Зовнішні мережі К1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
399	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	  м3	850,5	 	
400	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 3,5 м, група ґрунтів 2	  м3	34,2	 	
401	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	141,75	 	
402	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в мокрих ґрунтах	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
403	Укладання трубопроводів із НПВХ каналізаційних труб
діаметром 160 мм	  м	26	 	
404	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	  м3	6,9708	 	
405	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах	  м3	4,29552	 	
406	Улаштування бетонного вимощення колодязів	  м3	8,73	 	
407	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	  м	42	 	
408	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	  м	335	 	
409	Протягування у футляр труб діаметром 160 мм	  м	377	 	
410	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	701,7792	 	
 	Локальний кошторис 06-02-02 на ЗВК	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Зовнішні мережі В1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
411	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	  м3	20,4	 	
412	Розбирання дорожніх покриттів та основ
асфальтобетонних	  м3	16,32	 	
413	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	  м	46	 	
414	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	  м3	79,8	 	
415	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	12,16	 	
416	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	  м	38	 	
417	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону
у мокрих грунтах	  м3	0,162	 	
418	Улаштування бетонного вимощення	  м3	0,6	 	
419	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	  шт	1	 	
420	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 125 мм	  шт	3	 	
421	Установлення гідрантів пожежних	  шт	1	 	
422	Установлення фланцевих з'єднань на трубопроводах
діаметром 100 мм	  шт	1	 	
423	Установлення фланцевих з'єднань на стальних
трубопроводах діаметром 50 мм	  шт	1	 	
424	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону	  т	0,009	 	
425	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою	  м тр	38	 	
426	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	59,65828	 	
427	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих
штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	  шт	1	 	
428	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	  м3	16,8	 	
429	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	2,8	 	
430	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в мокрих ґрунтах	  шт	1	 	
431	Укладання трубопроводів із НПВХ каналізаційних труб
діаметром 160 мм	  м	15	 	
432	Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	  м3	1,3	 	
433	Улаштування бетонного вимощення	  м3	0,6	 	
434	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2	  м3	10,5	 	
435	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	  м	6	 	

1	2	3	4	5	
436	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	  м	6	 	
437	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 160 мм	  м	7	 	
438	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	  м	7	 	
439	Зароблення футлярів, діаметр труб до 200 мм	  сальник	2	 	
 	Локальний кошторис 07-01-01 на Благоустрій	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
440	Розбирання бортових каменів на щебеневій основі	  м	224	 	
441	Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом	  м3	174,6	 	
442	Розбирання щебеневих покриттів та основ	  м3	116,4	 	
443	Навантаження сміття вручну	  т	192,06	 	
444	Перевезення сміття до 15 км	  т	192,06	 	
 	Роздiл 2. Тип-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
445	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	  м2	287	 	
446	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску
автогрейдером	  м3	43,05	 	
447	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	287	 	
448	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см
з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником
за ширини укладання 7 м	  м2	287	 	
449	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	  м2	287	 	
450	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу
основу, за ширини борту у верхній його частині понад
100 мм до 150 мм	  м	101	 	
 	Роздiл 3. Тип-2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
451	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	  м2	295	 	
452	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих
щебеневих шарів	  м3	59	 	
453	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м	  м2	295	 	
454	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	  м	123	 	
 	Роздiл 4. Відновлення огорожі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
455	(Демонтаж) металевої огорожі з сітки по залізобетонних
стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	  м	55	 	
456	Установлення металевої огорожі з сітки по
залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	  м	55	 	
 	Роздiл 5. Озеленення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
457	Підготовлення ґрунту механізованим способом для
влаштування партерного і звичайного газону без
внесення рослинної землі	  м2	483	 	
458	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних
вручну	  м2	483	 	

1	2	3	4	5