**ДОДАТОК  2**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

(назва предмета закупівлі)

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Кондиціонери |
| Код ДК 021:2015 | 39710000-2 Електричні побутові прилади |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | 39717200-3 Кондиціонери |
| Кількість поставки товару  | 2 шт. |
| Місце поставки товару | 10029, місто Житомир, вул. Князів Острозьких, 112/А |
| Строк поставки товару | до 31 липня 2023 року включно |

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, автомобіль Renault Duster, або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар, що є предметом закупівлі повинен бути новим і таким, що не був у використанні.

2. Якість товару повинна відповідати чинним в Україні державним стандартам, вимогам нормативно-технічної документації, технологічним регламентам заводу/фірми-виробника (сертифікату виробника), стандартам якості (сертифікатам якості, сертифікатам відповідності, технічним вимогам) та іншій документації, що встановлює вимоги до якості товару такого типу.

3. **В загальну суму повинна бути врахована: вартість обладнання, доставка, установка, пусконалагоджувальні роботи і додаткові матеріали, котрі необхідні для установки, а також дренажний насос та його встановлення.**

# 1. Кондиціонер Neoclima NS/NU-09EHXIw1eu або еквівалент:

Площа приміщення, м²: [25](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/ploshchad-pomeshcheniya-m%3Dot-21-do-25-m/)

Тип компресора: [Інверторний](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43284%3D78944/)

Клас енергоспоживання (охолодження): A++

Тип фреону: R32

Охолодження, кВт: не менше 2.63

Теплопродуктивність, кВт: не менше 2,78

Діапазон зовнішньої робочої температури -20 / +50

Гарантія: не менше 60 місяців.

# 2. Кондиціонер Neoclima NS-18EHBIw1/NU-18EHBIw1 або еквівалент:

Площа приміщення, м²: [52](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/ploshchad-pomeshcheniya-m%3Dot-21-do-25-m/)

Тип встановлення внутрішнього блока - [Настінний](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43264%3D78874/)

Тип компресора - [Інверторний](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43284%3D78944/)

Режими роботи - [Іонізація](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43324%3D78979/), [Автоматичний](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43324%3D78994/), [Вентилятор](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43324%3D78984/), [Надтихий (до 20 дБ)](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43324%3Dsverhtihiy-do-2-db/), [Нічний](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43324%3D79009/), [Обігрів](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43324%3D78969/), [Осушення](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43324%3D78999/), [Охолодження](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43324%3D78964/), [Очищення повітря](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43324%3D79004/), [Приплив свіжого повітря](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43324%3D78974/), [Турборежим](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/43324%3D79014/)

Робота за мінусової температури, °C [-25](https://bt.rozetka.com.ua/ua/air_conditioners/c80133/rabota-pri-otritsatelnoy-temperature-c%3Dot-21-i-bolee/)

Клас енергоспоживання (охолодження) - A++

Тип фреону - R32

Охолодження, кВт - 5.3

Теплопродуктивність, кВт - 4.1

Споживана потужність обігрів/охолодження - 1.5/1.55 кВт

Діапазон зовнішньої робочої температури - від -25°С до +50°С

Рівень шуму, внутрішній блок - 43/33.5/28 дБ

Рівень шуму, зовнішній блок - 58 дБ

**Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ**