**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

**код ДК 021:2015: 34110000-1 Легкові автомобілі**

 **(автомобіль SUZUKI Sx-4 S-Cross або еквівалент)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технічний параметр** | **Вимоги Замовника** | **Підтвердження вимог Учасником** |
| Пальне | Бензин |  |
| Коробка передач | Автоматична 6 ступенева |  |
| Привід  | Повний 4WD (ALLGRIP) |  |
| Потужність двигуна(квт (к.с.)) / (об/хв) | 103 (140) к.с. / 5500 |  |
| Обертальний момент двигуна (н·м) / (об/хв) | 220 / 1500-4000 |  |
| Система подачі палива | Безпосереднє впорскування |  |
| Об’єм двигуна (см 3) | Не менше 1373 |  |
| Кількість циліндрів/клапанів | Не менше 4 / 16 |  |
| Норма токсичності | Не менше Євро 5 |  |
| Об’єм бака для пального (л) | Не менше 47 |  |
| Витрати палива | Міський цикл – не більше 7,9 л/100 кмКомбінований цикл - не більше 6,2 л/100 кмЗаміський цикл - не більше 5,2 л/100 км |  |
| Рульове керування - електропідсилювач керма | Наявність  |  |
| Радіус розвороту (м) | Не більше 5,4 |  |
| Диски R17 легкосплавні  | Наявність |  |
| Розмір шин (передніх та задніх) | Не менше 215/55 R17 |  |
| Колір | Срібло та/або білий металік |  |
| Довжина  | Не менше 4 300 мм |  |
| Ширина | Не менше 1 785 мм |  |
| Колісна база | Не менше 2 600 мм |  |
| Кліренс  | Не менше 175 мм |  |
| Максимальний об'єм багажного відділення | Не менше 1 230 л |  |
| **Комплектність** |
| ABS з системою електронного розподілу гальмівного зусилля EBD |  |
| Система ESP (Система підтримки курсової стійкості) |  |
| Brake Assist (Система допомоги при екстреному гальмуванні) |  |
| Фронтальні та бокові подушки безпеки |  |
| Шторки безпеки |  |
| Подушка безпеки колін водія |  |
| Травмобезпечний педальний вузол |  |
| Балки дверей для захисту від бокового удару |  |
| Передні ремені безпеки з регулюванням по висоті |  |
| Іммобілайзер |  |
| Система безключового доступу, центральний замок з дистанційним керуванням |  |
| Безключовий запуск |  |
| Тахометр |  |
| Клімат-контроль |  |
| Мультимедійна система з можливістю підключення смартфона з підтримкою Android Auto та Apple Car Play + Bluetooth |  |
| Камери кругового огляду (4 шт.) з проекцією |  |
| USB роз’єм |  |
| Кишеня для дрібниць |  |
| Електропідсилювач керма |  |
| Бічні дзеркала з електроприводом регулювань, підігрівом, повторювачем повороту та складанням |  |
| Обігрів заднього скла |  |
| Підігрів передніх сидінь |  |
| Салон з екошкіри |  |
| Рульова колонка з регулюванням по куту нахилу і вильоту |  |
| Бортовий комп’ютер з монохромним дисплеєм |  |
| Передня та задня LED оптика |  |
| Датчики паркування паередні та задні |  |
| Шкіряне рульове колесо  |  |
| Передні та задні електросклопідйомники |  |
| Сонцезахисні козирки з вбудованими дзеркалами та підсвіткою |  |
| Передні та задні підстаканники (2 шт.) |  |
| Тримачі для пляшок в дверях (4 шт.) |  |
| Датчик дощу та світла |  |
| Спинка заднього сидіння, складана в пропорції 60:40 з підлокотником та рекголюванням наклону |  |
| Розширювачі колісних арок |  |
| Запасне колесо тимчасового використання |  |
| Тонування вікон |  |
| Протитуманні фари |  |
| Круізконтроль |  |
| **Додаткове обладнання предмета закупівлі:** |
| Килимки гумові в салон |

1. Рік випуску: не раніше 2023 року.

2. Гарантійний термін на автомобіль повинен складати не менше ніж: 3 роки або 100 000 км. пробігу.

3. Товар буде новим та таким, що раніше не використовувався.

4. Автомобіль не буде знаходитися під заставою або під арештом.

5. Якість Товару відповідатиме вимогам ДСТУ та нормативним вимогам із захисту довкілля (довідка у довільній формі).

6. Ціна Товару, включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ, та усі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.

7. Учасники, які є виробниками товару, повинні надати гарантійний лист (оригінал) від свого імені, який підтверджує можливість постачання товару замовнику згідно з умовами тендерної документації.

8. Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

9. Маркування, протоколи випробувань та сертифікати будуть видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.