***Додаток 1***

1. **Технічні вимоги**

**Лот №1**

**(Фарба ПФ-115 2.8 кг.; Водоемульсія фасадна 14кг)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Технічний опис або технічні характеристики або креслення або ДСТУ або ТУ або ТУУ | Кількість |
| Фарба ПФ-115 2.8 кг. Біла | Фарба – емаль алкідна ПФ-115 (ПФ-115П);  Колір – біла;  Густина (ДСТУ ISO 2811-1) - 1,45±0,1 г/см3;  Норма витрати на один шар\* – min 100-max 180 г/м2 | 75 шт. |
| Фарба ПФ-115 2.8 кг. Червона | Фарба – емаль алкідна ПФ-115 (ПФ-115П);  Колір - Червона  Густина (ДСТУ ISO 2811-1) - 1,45±0,1 г/см3;  Норма витрати на один шар\* – min 100-max 180 г/м2 | 75 шт. |
| Фарба ПФ-115 2.8 кг. Сіра | Фарба – емаль алкідна ПФ-115 (ПФ-115П);  Колір - Сіра;  Густина (ДСТУ ISO 2811-1) - 1,45±0,1 г/см3;  Норма витрати на один шар\* – min 100-max 180 г/м2 | 75 шт. |
| Фарба ПФ-115 2.8 кг. Хакі | Фарба – емаль алкідна ПФ-115 (ПФ-115П);  Колір – Хакі (оливково-зелений) RAL 6003;  Густина (ДСТУ ISO 2811-1) - 1,45±0,1 г/см3;  Норма витрати на один шар\* – min 100-max 180 г/м2 | 75 шт. |
| Фарба ПФ-115 2.8 кг. Жовта | Фарба – емаль алкідна ПФ-115 (ПФ-115П);  Колір - Жовта;  Густина (ДСТУ ISO 2811-1) - 1,45±0,1 г/см3;  Норма витрати на один шар\* – min 100-max 180 г/м2 | 40 шт. |
| Фарба ПФ-115 2.8 кг. Чорна | Фарба – емаль алкідна ПФ-115 (ПФ-115П);  Колір - Чорна;  Густина (ДСТУ ISO 2811-1) - 1,45±0,1 г/см3;  Норма витрати на один шар\* – min 100-max 180 г/м2 | 75 шт. |
| Водоемульсія фасадна, 14кг | Марка: фарба фасадна MGF Eco Fassade M690 14 кг  Основа фарби: акрилова  Ступінь блиску: матова  Колір - білий | 35 шт. |

\* - заявлена виробником

**Лот №2**

**(Тактичний камуфляжний грим)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Технічний опис або технічні характеристики або креслення або ДСТУ або ТУ або ТУУ | Кількість |
| Камуфляжний грим | Місткість у г: не менше 60 г.;  Колір: двокольоровий – зелений (хакі), коричневий;  Відбиває інфрачервоне випромінювання;  Містить засіб від комах;  Змивається теплою водою з милом;  Забезпечує захист від поту. | 100 шт. |

1. Поставка товару здійснюється силами та за рахунок Учасника на адресу Замовника.

2. Ціна, запропонована учасником в Ціновій пропозиції, повинна враховувати всі витрати пов’язані із сплатою податків, обов’язкових платежів, страхування, витрати пов’язані з поставкою та заміною товару тощо.

3. Товар повинен бути якісним, відповідати стандартам якості заводу-виробника (виробника).

4. Товар має бути новим, який не експлуатувався та не був у вжитку.

5. Умови поставки товару – автомобільним або залізничним транспортом на умовах поставки: DDP (відповідно до правил тлумачення торгівельних термінів “ІНКОТЕРМС” ред. 2010 р.) (для товарів, що поставляються в межах України для резидента України)

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».*