**Додаток 2**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Автомобіль Renault Exspress фургон або еквівалент**

за кодом ДК 021:2015: 34130000-7 – «Мототранспортні вантажні засоби»

(34136100-0 – «Мініфургони» )

Якість товару: учасник повинен поставити замовнику товар, якість якого відповідає технічним нормам, що діють у виробника товару, але в будь-якому разі з дотриманням норм діючого законодавства України щодо поставки аналогічних товарів.

Предмет закупівлі повинен бути новим і таким, що не був в експлуатації, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, про що учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист. Термін виготовлення автомобіля не раніше 2023 року.

Гарантія на автомобіль повинна становити не менше 3 років або не менше 100 000 км пробігу (залежно від того, що настане раніше).

Із автомобілем, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

**Термін поставки** – до 01.11.2023 року. Місце поставки товару: буде надано Покупцем після укладення договору (смт.Олександрівка).

У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

- сертифікат типу транспортних засобів на продукцію, який виданий уповноваженим органом, оформлений на бланку уповноваженого органу за встановленою ним формою;

- копію сертифікату відповідності завершеного колісного транспортного засобу;

Якщо учасник не є виробником продукції надати документ у складі тендерної пропозиції, який підтверджує стосунки із виробником:

- сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера;

або:

- лист виробника про представництво його інтересів учасником;

або:

- договір з виробником (дилерський договір).

 Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції.

Товар має відповідати вимогам діючих стандартів та відповідних нормативних документів в частині безпеки дорожнього руху, безпеки експлуатації, санітарно-гігієнічних норм та екологічної безпеки.

Учасник повинен надати інформацію щодо застосування заходів із захисту довкілля під час виробництва, транспортування запропонованого товару, у вигляді довідки у довільній формі.

**Технічні характеристики:**

| **Вимоги до предмету закупівлі** | **Показники, що вимагаються** | **Показники товару, що пропонується учасником** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **Легковий автомобіль з нульовим пробігом** | кількість – 1 од. |  |
| **Модель, марка автомобіля** | Renault Express фургон або еквівалент |  |
| **Рік виготовлення** | не раніше 2023 р. |  |
| **Кузов** | | |
| Тип кузову | фургон |  |
| Кількість посадочних місць | 2 |  |
| Кількість дверей | 5 |  |
| **Двигун** | | |
| Об’єм, см³ | не менше 1461 |  |
| Максимальна потужність (к.с.) | не менше 95 |  |
| Тип пального | Дизель 1,5 |  |
| Екологічний стандарт | не менше Євро-5 |  |
| Об’єм паливного бака (л) | не менше 50 |  |
| **Трансмісія** | | |
| Тип приводу | передній |  |
| КПП | механічна |  |
| **Гальмівна система та підвіска** | | |
| Передні гальма | дискові, вентильовані |  |
| Задні гальма | дискові |  |
| **Габарити** | | |
| Довжина (мм) | не менше 4363 |  |
| Ширина (мм) | не менше 1751 |  |
| Колісна база (мм) | не менше 2810 |  |
| **Вага** | | |
| Споряджена маса (кг) | не менше 1152 |  |
| Максимальна маса (кг) | не менше 1752 |  |
| **Специфікація автомобіля:** | | |
| ***Безпека*** | | |
| Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах | наявне |  |
| Система курсової стійкості ESP + Система допомоги при старті на підйомі HAS + Система стабілізації руху при розгойдуванні причепа TSA | наявне |  |
| Гальмівна система ABS з електронною системою розподілу гальмівних зусиль EBV | наявне |  |
| Фронтальна подушка безпеки водія | наявне |  |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | наявне |  |
| Ключ з 3-ма кнопками: замикання\ відмикання\ відмикання лише багажника | наявне |  |
| Триточкові ремені безпеки з регулюванням по висоті | наявне |  |
| Датчик пристібнутого паска безпеки водія | наявне |  |
| Повнорозмірне запасне колесо | наявне |  |
| Адаптація для поганих доріг: сталевий захист піддону картера двигуна, антигравійна обробка днища, захисні  щитки на гальмівні диски, посилений захист від пилу та вологи | наявне |  |
| Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос  буксирувальний, світловідбиваючі жилети, робочі рукавиці) | наявне |  |
| ***Управління*** | | |
| Бортовий комп'ютер | наявне |  |
| Круїз-контроль + обмежувач швидкості | наявне |  |
| ***Комфорт*** | | |
| Обігрів та вентиляція з рециркуляцією повітря - | наявне |  |
| Пакет "Бездоріжжя": Система для поганих доріг Extended Grip + Всесезонні шини M+S+3PMSF 11 149 | наявне |  |
| Задній парктронік 4 288 | наявне |  |
| Задній і передній парктронік 7 760 | наявне |  |
| Система контролю сліпих зон (замовляється з парктроніком) 2 981 | наявне |  |
| Камера постійного заднього огляду з монітором 5" на місці дзеркала (зам-ся з парктроніком) 17 153 | наявне |  |
| Дзеркало з автозатемненням та монітором (замовляється з пакетом "Оглядовість") | наявне |  |
| Пакет "Оглядовість1": Камера заднього огляду з заднім парктроніком (замовляється з EasyLink або з дзеркалом | наявне |  |
| з монітором) | наявне |  |
| Пакет "Оглядовість2": Камера заднього огляду з заднім та переднім парктроніком (замовляється з EasyLink або | наявне |  |
| Датчик світла 1 307 | наявне |  |
| Датчик світла та дощу 1 715 | наявне |  |
| Круїз-контроль 3 431 | наявне |  |
| Тягово-зчіпний пристрій (фаркоп) 15 029 | наявне |  |
| Система моніторингу тиску в шинах 2 573 | наявне |  |
| Попільничка + прикурювач 408 | наявне |  |
| Дзеркало огляду сліпої зони з боку пасажира | наявне |  |
| **Додаткове обладнання** | | |
| Килимки в салон гумові | наявне |  |
| Багажні леєри на даху | наявне |  |
| Брендування згідно вимог замовника | наявне |  |
| Світлова акустична панель | наявне |  |
| **Гарантійні зобов’язання** | | |
| Не менше 3 років або 100 000 км пробігу (в залежності від події, яка настає раніше) | наявне |  |

*Учасник зазначає марку (модель) автомобіля та заповнює Таблицю 1 (розділ 3) при поданні тендерної пропозиції. Незаповнення р.3 «Показники товару, що пропонується учасником» цієї таблиці буде вважатися як невідповідність технічному завданню ТД та тендерну пропозицію Учасника буде відхилено.*

*Примітка: у деяких випадках, технічне завдання Замовника може містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У такому разі будь-яке подібне посилання учаснику слід читати в розумінні виразу “або еквівалент”.*

***«З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*

*М.П. (у разі наявності печатки)*

Технічна специфікація, що подається учасником у складі тендерної пропозиції обов’язково має містити **зображення** запропонованого товару**(не менше 5 фотографій, з різних ракурсів та сторін, ззовні та з середини).**