**Додаток 2**

 **до тендерної документації**

**Технічна специфікація на закупівлю:**

***"Поточний ремонт дороги по вул.Морозенка у м.Стрий"***

 **(ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Найменування послуг та витрат** | **Одиниця****виміру** |  **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100мм та глибиною фрезерування 50мм  | м2 | 225 |  |
| 2 | На кожні 10мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 (приведення до товщ.12см.фрезерування) | м2 | 225 |  |
| 3 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу (відфрезерований асфальтобетон без вартості) | м2 | 225 |  |
| 4 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші (С7) | м3 | 27 |  |
| 5 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | т | 32,4 |  |

*Усі посилання в технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника* ***вважати «або еквівалент»***