З метою виконання покладених на Державний заклад «Центр культури і мистецтв» (при ДГЗ СБ України) завдань, господарських потреб СЕ та ГЗ Центру, є нагальна потреба в закупівлі замків на металопластикові двері та циліндрів серцевин з ключами для дверних замків :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № |  Назва товару | од. вим. | Кількість |
| 1 | Циліндр КВФ 35\*35 ключ-ключ 70 мм хром | шт. | 15 |
| 2 | Циліндр КВФ 35\*35 ключ-вороток 70 мм хром | шт. | 5 |
| 3 | Замок врізний ASTEX LBL 92-16/25-01 | щт. | 5 |

Техничні характеристики замка врізного

 Розміри замка - 190x40x15 мм

 Лицева планка - 290x16x2 мм

 Міжосіва відстань - 92 мм

 Backset - 25 мм

 Виліт ригілю - 20 мм

 Покриття лицевої планки – хром

**P.S.** *Аналоги розглядаються брендів відповідної якості.*

**Провідний інженер Державного закладу**

**«Центр культури і мистецтв»**

 **Олександр ЛУЗАНЧУК**

 *\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_2023 р*.