***Додаток 1***

*до тендерної документації*

***ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ***

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі***

**код ДК 021:2015: 43810000-4 «Деревообробне обладнання» (Подрібнювач гілок)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування | Одиниці виміру | Кількість |
| 1 | **Подрібнювач гілок** | шт. | 1 |

**І. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування показників, характеристик, тощо | Вимоги Замовника щодо якісних показників, характеристик, тощо | Підтвердження Учасника:  **1.** Зазначення відповідності вимогам Замовника (конкретні характеристики запропонованого товару) |
| **1. Габарити та вага:** | | | |
| 1.1 | Довжина (мм), не менше | 1600 |  |
| 1.2 | Ширина (мм), не менше | 1900 |  |
| 1.3 | Висота (мм), не менше | 1450 |  |
| 1.4 | Вага (кг), не більше | 370 |  |
| **2. Максимально допустимий діаментр**  **переробляємої гілки:** | | | |
| 2.1 | Сира (м’яка порода) (мм), не менше | 125 |  |
| 2.2 | Сира (тверда порода) (мм), не менше | 105 |  |
| 2.3 | Суха (тверда порода) (мм), не менше | 95 |  |
| 2.4 | Фракція на виході (мм), | від 100 – до 180 |  |
| **3. Основні характеристики подрібнювача гілок** | | | |
| 3.1 | Вали | квадратні |  |
| 3.2 | Ножі, не гірше | сталь 65Г/12мм |  |
| 3.3 | Кількість ножів (шт.), не менше | 8(4+4) |  |
| 3.4 | Товщина стінок корпусу (мм), не менше | 25 |  |
| 3.5 | Відстань між стінками корпусу (мм), не менше | 230 |  |
| 3.6 | Шестерні | шліцева посадка, не менше - Ø230 мм, не менше - товщина 40 мм |  |
| 3.7 | Бункер подачі | розкладний |  |
| 3.8 | Габарити бункера подачі (мм), не менше | 450х340 |  |
| 3.9 | Потужність (м3/год), не менше | 8 |  |
| 3.10 | Потужність двигуна (к.с.), не менше | 14 |  |
| **4. Користувальницькі характеристики** | | | |
| 4.1 | Тип вивантаження | під сітку/мішок |  |
| 4.2 | Тип приводу | дизельний двигун |  |
| 4.3 | Запуск | електростартер (акумулятор 50А) |  |
| 4.4 | Важіль аварійної зупинки двигуна | в наявності |  |

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, читати в редакції «або еквівалент». «Або еквівалент» товару передбачає, що технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним у тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначено у даній документації.*

**ІІ. ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:**

**1.** Предмет закупівлі (товар) та його комплектуючі мають бути новим і таким, що не були у використанні.

**2.** Учасник повинен запропонувати предмет закупівлі (товар), який відповідає вищевказаним технічним характеристикам.

**3.** Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

**4.** Гарантійний термін виробу та/або його комплектуючих:

- не менше 36 міс на ріжучий блок,

- не менше 12 міс. на товар (окрім ріжучого блоку)

**ІІІ. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА:**

**1.** Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним характеристикам до предмету закупівлі, які викладені у даному додатку до тендерної документації.

Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до тендерної документації, повинна бути підтверджена Учасником шляхом зазначення відповідності вимогам Замовника (конкретні характеристики запропонованого товару). Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у даному додатку до ТД, надається Учасником у формі заповненої порівняльної таблиці, яка вказана вище.

**2.** Учасник у складі пропозиції надає гарантійний лист із зазначенням гарантійних термінів на запропонований товар (його комплектуючі)

**3.** Для документального підтвердження відповідності товару вимогам Замовника торгів Учасник у складі пропозиції повинен надати:

**-** копію сертифікату відповідності на запропонований товар, що виданий органом з оцінки/відповідності;

**-** декларацію відповідності на запропонований товар щодо відповідності технічним регламентам