ДОДАТОК 3

до тендерної документації

*ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ*

.

Кількість – 2 шт.

Місто поставки товару:

- Україна, Вінницька область, 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шоссе,85;

-Україна, Одеська обл., 65052, м.Одеса, вул.Пішонівська,30А;

У вартість товару повинна входити: вартість пакування товарів, їх завантаження, доставку.

1. Запропонований учасником товар повинен відповідати наступним технічним та якісним вимогам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найме-нування | Компонент | Вимоги до комоненту | Значення параметрів, повна назва, торгова марка, характеристики товару (компонента), виробник, що пропонуються Учасником |
| Принтер багатофункціональний з FIX прошивкою | | |  |
|  | Тип виробу | Чорно-білий лазерний  багатофункціональний пристрій |  |
| Інтерфейси | USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet |  |
| Підтримувані  функції | друк, сканування та копіювання |  |
| Швидкість друку | не менш 20 ст./хв |  |
| Роздільна здатність під час  друку | не менш 1200×1200 dpi |  |
| Швидкість  копіювання | не менш 20 ст./хв |  |
| Час виходу першої  сторінки | Прибл. 8,5 сек. або менше |  |
| Роздільна  здатність під час  копіювання | не менш 600 x 600 dpi |  |
| Об'єм пам'яті (стандартно) | не менш 128 МБ |  |
| Частота процесора | не менш 600 MHz |  |
| Ємність лотків подачі носіїв | не менш 151 аркуш |  |
| Ємність вихідного лотка | не менш 100 аркушів |  |
| Тип сканера | Кольоровий |  |
| Наявність автоподатчика оригіналів | Так |  |
| Ємність автоподатчика паперу | Не менш 40 ст. |  |
| Роздільна здатність при  скануванні | Не менш 600 x 600 dpi |  |
| Продуктивність | До 15000 ст. в місяць |  |
| Підтримка Apple® AirPrint | Так |  |
| Енергоспоживання в режимі друку / очікування | 313 Вт / 37Вт |  |
| FIX прошивка БФП (перепрошивка при поставці) | Обов’язково перепрошивка перед постачанням обладнання для заправки без використання чіпа картріджа, з механічним відключенням зчитувача чіпу картриджа у БФП |  |
| Картриджі | 106R02773- не менш 1500 ст. |  |
| Комплектація | БФП  Картридж  Кабель живлення  USB- кабель  Інструкція користувача  Диск з програмним забезпеченням |  |
| Гарантія | Не менш 12 місяців |  |

Загальні вимоги:

1. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні (надати Лист-гарантію у довільній формі) про те, що все запропоноване обладнання є новим та раніше не використовувалося).
2. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо). Товар, що постачається, повинен мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами та правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України. Підтверджується наданням копій документів якості, чинних на момент подання, які учасник повинен надати з поставкою товару.
3. Гарантія виробника на товар повинна бути не менше ніж зазначено у таблиці з технічними та якісним вимогами, а також обов’язково зазначається в порівняльній таблиці інформація про виробника та модель запропонованого товару (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає порівняльну таблицю з технічними та якісними вимогами щодо відповідності запропонованого товару наведеним замовником характеристикам у формі Додатка 3).*
4. Учасник несе відповідальність за повноту та достовірність відображення в своїй пропозиції технічних характеристик та комплектності запропонованого товару.
5. Товар, пошкоджений під час поставки підлягає заміні за рахунок Учасника (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).*
6. Транспортні послуги до місця поставки та інші витрати (пакування, навантаження, страхування тощо) та монтаж за адресою Замовника повинні здійснюватися за рахунок Учасника, тобто повинні бути вже враховані в ціні товару, зазначеній у пропозиції (на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми).
7. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам закупівлі, Учасник зобов’язаний замінити цей товар протягом 14 днів з моменту постачання товару. Всі витрати, пов’язані із заміною товару (транспортні витрати, тощо) несе Учасник.
8. Умови гарантійного обслуговування (*на підтвердження даної вимоги учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист довільної форми):*

* Доставка устаткування в сервісний центр для ремонту і Покупцеві з ремонту виконується силами і за рахунок Постачальника;
* Години прийому звернень Покупця і обслуговування устаткування - з 8 г. 00 хв.

до 18 г 00 хв. в робочі дні по телефону та електронній пошті;

* Реакція на звернення - по телефону або електронній пошті: протягом 2-х годин з моменту отримання повідомлення Постачальник реєструє звернення Покупця, привласнює заявці індивідуальний номер і повідомляє його Покупцеві для ідентифікації гарантійного випадку;
* Час відновлення працездатності устаткування, що поставляється, по гарантійних ремонтах - до 10 робочих днів;
* Якщо час гарантійного ремонту устаткування перевищує 10 робочих днів, на час ремонту Постачальник надає рівноцінне устаткування або окремі вузли;
* У разі невиконання умов гарантійного обслуговування Постачальник виплачує Покупцеві штрафні санкції в сумі вартості устаткування, що вийшло з ладу.

У разі відсутності, будь-яких, із зазначених в цьому додатку до тендерної документації документів, учасник надає письмове роз’яснення щодо їх відсутності із зазначенням причин та/або посиланням на нормативні акти.