**Додаток № 4**

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

1. **Інформація про предмет закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **ДК 021:2015 (CPV): 31440000-2 – Акумуляторні батареї****«Запасні частини для службових автомобілів (автомобільні акумуляторні батареї)»** |
| Вид предмета закупівлі | **Товар** |
| Строк поставки товару | **До 31.12.2023 року** |
| Очікувана вартість закупівлі  | ***\_\_\_ грн. \_\_ коп. з/без ПДВ (запропонована Учасником вартість товару)*** |
| Кількість,обсяг закупівлі | **3 штуки** |
| Адреса поставки товару: | **вул. Кукоби Анатолія, буд. 28, м. Полтава, Полтавська область, 36022** |

1. **Технічні вимоги**

Ціна повинна враховувати вартість акумуляторів, вартість тари (упаковки), вантажно-розвантажувальні роботи, податки, збори та всі інші витрати.

 Не врахована Учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання Товару, що є предметом закупівлі, не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній Учасником за результатами електронного аукціону.

**Умови поставки:** Товар поставляється в упаковці, яка унеможливлює його псування або пошкодження під час його транспортування. За пошкодження Товару, які є наслідком неналежної упаковки, відповідальність несе Учасник.

Упаковка Товару повинна бути виконана таким чином, щоб під час приймання Товару можна було переконатися, що Товар є новим (що раніше не перебував у використанні), який не піддавався раніше ремонту, модернізації або відновленню. Упаковка не повинна містити розтинів, вм’ятин, порізів, деформації.

Товар постачається одноразово, але не пізніше **31.12.2023 року**. Поставка Товару здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня надходження заявки від Замовника (письмово або за допомогою телефонного зв’язку).

 Відвантаження, доставка до місця поставки Товару та розвантаження Товару на склад Замовника здійснюється Учасником власними силами і транспортом.

**Дата виготовлення** Товару: І-ІІІ квартал 2023 року ***(надати документи, що підтверджують гарантію на товар (гарантійний талон/ посвідчення) під час подання тендерної пропозиції).***

Технічні характеристики, опис та вимоги до предмета закупівлі зазначені у Таблиці 1.

Таблиця 1

**Технічні характеристики, детальний опис та вимоги до предмета закупівлі**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні характеристики, опис та вимоги до предмета закупівлі** | **Характеристики Товару (еквіваленту), який пропонується Учасником*****(заповнюється Учасником)*** |
| **Найменування товару, кількість** | **Технічні характеристики** | **Найменування товару, кількість** | **Технічні характеристики** |
| Автомобільні акумуляторні батареї(AGM 6 CT-68,2 штуки) | Номінальна ємність: | 68 А/год | *(із зазначенням виробника)* | Номінальна ємність: |  |
| Номінальна напруга: | 12 В | Номінальна напруга: |  |
| Пусковий струм по EN: | не менше 380 А | Пусковий струм по EN: |  |
| Полярність: | справа + | Полярність: |  |
| Можливість обслуговування: | не обслуговуваний | Можливість обслуговування: |  |
| Тип клем: | стандартний конус (EURO) | Тип клем: |  |
|  | Гарантійний строк: | не менше 12 місяців | Гарантійний строк: | *(надати гарантійний лист під час подання тендерної пропозиції)* |
| Габарити (ДхШхВ): | не більше 275х175х190 мм | Габарити (ДхШхВ): |  |
| Наявність паспорту заводу-виробника  | так | Наявність паспорту заводу-виробника | *(надати скан-копію під час подання тендерної пропозиції)* |
| Застосовність до автомобіля: | VOLKSWAGEN GOLF (1598 дизель), VOLKSWAGEN PASSAT (1968 дизель) | Застосовність до автомобіля: | VOLKSWAGEN GOLF (1598 дизель), VOLKSWAGEN PASSAT (1968 дизель) |
| Автомобільна акумуляторна батарея(AGM 6 CT-95,1 штука) | Номінальна ємність: | 95 А/год | *(із зазначенням виробника)* | Номінальна ємність: |  |
| Номінальна напруга: | 12 В | Номінальна напруга: |  |
| Пусковий струм по EN: | не менше 850 А | Пусковий струм по EN: |  |
| Полярність: | справа + | Полярність: |  |
| Можливість обслуговування: | не обслуговуваний | Можливість обслуговування: |  |
| Тип клем: | стандартний конус (EURO) | Тип клем: |  |
| Гарантійний строк: | не менше 12 місяців | Гарантійний строк: | *(надати гарантійний лист під час подання тендерної пропозиції)* |
| Габарити (ДхШхВ): | не більше 353х175х190 мм | Габарити (ДхШхВ): |  |
| Наявність паспорту заводу-виробника  | так | Наявність паспорту заводу-виробника | *(надати скан-копію під час подання тендерної пропозиції)* |
| Застосовність до автомобіля: | MERCEDES-BENZ, VITO (2143 дизель). | Застосовність до автомобіля: | MERCEDES-BENZ, VITO (2143 дизель). |

Учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

***З технічними, якісними, кількісними та іншими характеристиками предмета закупівлі ПОГОДЖУЮСЬ.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*посада уповноваженої особи Учасника* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*підпис та печатка (за наявності)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *прізвище, ініціали* |