Додаток 4

до тендерної документації

\*Всі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом

«або еквівалент»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Технічне обслуговування та поточний ремонт службового автомобіля Сумської митниці Mazda Xedos 9 ВМ4493СХ (згідно ДК 021:2015-50110000-9 послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання), (далі-Послуги)

із використанням запасних частин та витратних матеріалів Учасника

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Марка транспортного засобу | Рік випуску | Номер кузова | об’єм двигуна, куб.см | реєстраційний номер | тип палива | | Mazda Xedos 9 | 2001 | JMZTA12L501401492 | 2497 | ВМ4493CX | бензин | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування послуг, запчастин, матеріалів | Одиниця виміру | Кіль-кість |
| Перелік запчастин та матеріалів | | | |
| 1. | Пильник шрусу (ШРКШ) Spidan 0.026178 або аналог | шт. | 1 |
| 2. | Важіль задній Febest 0525X9UP або аналог | шт. | 2 |
| 3. | Важіль правий Mazda T06034C00 або аналог | шт. | 1 |
| 4. | Важіль лівий Mazda T06034C50 або аналог | шт. | 1 |
| 5. | Пильник Mazda Т06034012 або аналог | шт. | 1 |
| 6. | Спрeй для видалення iржi ML/RUST REMOVER SPREY або аналог | шт. | 1 |
| Перелік послуг | | | |
| 1. | Зняття, встановлення важеля переднього верхнього лівого | послуга | 1 |
| 2. | Зняття, встановлення важеля переднього верхнього правого | послуга | 1 |
| 3. | Зняття, встановлення важеля задньої пiдвicки | послуга | 2 |
| 4. | Зняття, встановлення пильника шрусу (ШРКШ) | послуга | 1 |
| 5. | Зняття, встановлення амортизатору переднього | послуга | 1 |
| 6. | Розвал - сходження | послуга | 1 |

Наявність в Учасника СТО у межах міста Суми.

Учасник гарантує, що якість наданих Послуг відповідає вимогам чинного законодавства України для даного виду Послуг. Гарантійний термін за надані Послуги повинен складати не менше ніж 3 (три) місяці з моменту підписання акту про надання послуг.

Усі запчастини придбані Учасником для поточного ремонту повинні бути нові, в заводській упаковці, гарантія має бути не менше 12 (дванадцяти) місяців або відповідною до гарантії виробника.

Якість використаних запчастин повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо). Автозапчастини та витратний матеріал повинен відповідати вимогам, охороні праці, екології та пожежної безпеки.

Замовник зобов’язаний самостійно доставити автомобіль на СТО для надання визначеного комплексу Послуг.

Учасник несе ризик пошкодження або знищення автомобіля наданого Замовником для надання Послуг з моменту надання автомобіля (його складових) на обслуговування до моменту підписання акту про надання послуг автомобіля, після проведення обслуговування, обома Сторонами.

Керівник

(або Уповноважена особа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)