**Додаток № 4**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Технічне завдання на поточний ремонт та технічне обслуговування автомобіля Фольксваген Пассат**

**1. Технічні характеристики автомобіля Фольксваген Пассат**

|  |  |
| --- | --- |
| Рік випуску | 2008 |
| VIN-код | WVWZZZЗСZ8Z002181 |
| Об’єм двигуна | 1800 см3 |
| Потужність двигуна | 160 к.с./118 кВт |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Модель автомобіля | Volkswagen Passat B6 |

**Технічне завдання на поточний ремонт та технічне обслуговування**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт** | **Кількість** |
| 1 | Заміна бачка рідини омивача з 2-х частин з ущільнювачами (запчастини виконавця) | 1 послуга |
| 2 | Заміна насоса омивача (запчастини виконавця) | 1 послуга |
| 3 | Заміна сальника колінвала заднього (запчастини виконавця) | 1 послуга |
| 4 | Заміна циліндра зчеплення робочого (запчастини виконавця) | 1 послуга |
| 5 | Заміна комплекту зчеплення (запчастини виконавця) | 1 послуга |
| 6 | Заміна головного циліндра зчеплення (запчастини виконавця) | 1 послуга |
| 7 | Заміна направляючої вижимного підшипника  (запчастини виконавця) | 1 послуга |
| 8 | Прокачка системи зчеплення | 1 послуга |
| 9 | Перевірка та регулювання розвалу/сходження | 1 послуга |

**Підприємство Виконавця повинно бути обладнане таким:**

1.1. Виконавець послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобіля повинен мати кваліфікований робочий персонал та володіти необхідним технологічним обладнанням для ремонту, яке забезпечує відновлення робочого ресурсу автомобіля, його складових частин, які встановлює завод-виробник для аналогічних виробів нового виготовлення.

1.2. Гарантійний термін експлуатації на відремонтований автомобіль повинен бути не менше 30 000 (тридцяти тисяч) км. пробігу.

1.3. У разі виходу з ладу замінених запчастин протягом гарантійного терміну експлуатації не з вини Замовника, Виконавець повинен у термін 5 (п’яти) робочих днів за свій рахунок усунути виявлені недоліки.

1.4. Параметри відремонтованого автомобіля повинні відповідати параметрам підприємства-виробника.

1.5. Послуги повинні бути виконані у відповідності зі стандартами, показниками і параметрами, що діють на території України ДСТУ та ТУ, затвердженими на даний вид послуг.

1.6. Надання послуг виконується з використанням матеріалів та змінно-запасних частин Виконавця, якщо не вказане інше.

1.7. При наданні послуг Виконавець застосовує заходи щодо захисту довкілля, передбачені законодавством.

1.8. Виконавець повинен мати наступне обладнання:

- сертифіковане обладнання для демонтажу та монтажу запчастин;

- обладнання для мийки деталей;

- стенд для перевірки деталей.

1.9. Підприємство Виконавця повинно знаходитися в місті Полтава.

***Примітки:*** *Форма оформлюється Учасником на фірмовому бланку*.