**Додаток 3**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

 **ДК 021:2015:34940000-8 - Залізничне обладнання «****Рельса Р50 та рельса Р65 (бувша у використанні)».**

**Технічна характеристика Рельс Р50 та Рельс Р65 (бувших у використанні)**

Рельса Р50 – в кількісті - 17,415 т

Рельса Р65 – в кількості - 5,5 т

Рельси повинні бути у відрізках довжиною від 2 до 6 метрів.

Допустимий знос рельс - 1-2 мм.

Доставка товару протягом 3-х календарних днів з моменту підписання договору.

Роботи по завантаженню товару на транспортний засіб, транспортування та розвантаження на місці призначення Замовника здійснюється за рахунок Постачальника.

 Учасник також повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції на підтвердження технічних вимог наступні документи:

- Лист довільної форми, щодо підтвердження необхідних технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.