Додаток 2

 до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Найменування предмета закупівлі**: **Легковий спеціалізований автомобіль на базі RENAULT Express (або еквівалент)**, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 34110000-1 – «Легкові автомобілі» (далі - Товар).

**Обсяг поставки товару: 1 штука (автомобіль).**

**Місце передачі Товару:** за адресою знаходження переможця торгів.

**Строк поставки товару: до 30 червня 2023 року.**

**Гарантія на автомобіль:** 3 роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, що наступить раніше.

Ми, (повне найменування Учасника, код ЄДРПОУ або номер облікової картки фізичної особи – платника податків (*для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців*) вивчивши всі вимоги Замовника, підтверджуємо, що якість та технічні характеристики запропонованого нами товару повністю відповідають стандартам і нормам для даного виду закупівлі та повністю відповідають технічним, якісним та кількісним вимогам Замовника.

Товар повиннен бути новим, відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника, таким що не був у вжитку, не перебуває в заставі або під арештом, вільний від претензій третіх осіб, повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки, транспортування та зберігання.

Дані технічні вимоги є невід’ємною складовою пропозиції учасника закупівлі. Оформляються на фірмовому бланку за підписом керівника/уповноваженої особи (підприємства, установи, організації) та скріплюються мокрою печаткою (за наявності).

Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат Постачальника, які необхідно понести Постачальнику у зв’язку із передачею товару Замовнику.

Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції. До розрахунку вартості пропозиції не включаються будь-які витрати, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Учасником (в тому числі і у разі дискваліфікації). Всі можливі витрати Учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником.

**Еквівалент товару (послуги) або його складової частини** – вживається у значенні, як рівнозначний товар (послуга) або його складова частина, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, або якісно перевищують відповідні вимоги Замовника, маючи незначну розбіжність із встановленим показником тендерної документації.

 **Таблиця 1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування параметру** | **Вимагається замовником** | **Відповідність вимогам запропонованого учасником Товару****(колонка заповнюється учасником)** |
| Рік випуску | 2023 |  |
| Колір | білий |  |
| Комплектація | Zen |  |
| Тип приводу | передній |  |
| Двигун | Дизель |  |
| Об’єм двигуна, см3  | 1461 |  |
| Трансмісія  | МКПП-6 (механічна 6-ступінчата) |  |
| Рульове керування | Електропідсилювач керма |  |
| Розмір шин,  | 185/65 R15 |  |
| Передні гальма – тип | Механічні, дискові вентильовані |  |
| Задні – тип | Механічні, барабанні |  |
| Кількість та особливості конструкції дверей | 2 розпашні двері, 2 зсувні, 2 двері багажного відділення |  |
| Об’єм паливного бака (л),  | 50 |  |
| Довжина, мм  | 4 394 |  |
| Ширина, мм  | 1775 |  |
| Висота без леєрів, мм  | 1804 |  |
| Кліренс, мм  | 160 |  |
| Кількість місць | 5 |  |
| **БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ** |  |  |
| Гальмівна система ABS з електронною системою розподілу гальмівних зусиль EBV | укомплектовано |  |
| HAS (система допомоги при старті на підйомі) | укомплектовано |  |
| ESP (система курсової стійкості) | укомплектовано |  |
| TSA (система стабілізації руху при розгойдуванні причепа) | укомплектовано |  |
| Фронтальна подушка безпеки водія | укомплектовано |  |
| Фронтальна подушка безпеки пасажира з функцією деактивації | укомплектовано |  |
| Триточкові ремені безпеки з регулюванням по висоті водія та пасажира | укомплектовано |  |
| Триточкові ремені безпеки 2-го ряду сидінь | укомплектовано |  |
| Датчик паска безпеки водія | укомплектовано |  |
| Три підголівники 2-го ряду сидінь | укомплектовано |  |
| Центральний замок з дистанційним керуванням | укомплектовано |  |
| Задній ряд сидінь з кріпленням ISOFIX | укомплектовано |  |
| Cталевий захист піддону картера двигуна | укомплектовано |  |
| Антигравійна обробка днища | укомплектовано |  |
| Посилений захист від пилу та вологи | укомплектовано |  |
| Захисні щитки на гальмівні диски | укомплектовано |  |
| Повнорозмірне запасне колесо | укомплектовано |  |
| Дорожній набір засобів безпеки (сумка-органайзер, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, трос буксирувальний, світловідбиваючий жилет, робочі рукавиці) | укомплектовано |  |
| **ОБЛАДНАННЯ** |  |  |
| Бортовий комп'ютер | укомплектовано |  |
| Круїз-контроль | укомплектовано |  |
| Еко-режим | укомплектовано |  |
| Протисажний фільтр вихлопної системи | укомплектовано |  |
| **ОСВІТЛЕННЯ** |  |  |
| Датчик світла | укомплектовано |  |
| Світлодіодні денні ходові вогні C-shape в передніх фарах | укомплектовано |  |
| Повторювачі сигналів поворотів | укомплектовано |  |
| Додатковий стоп-сигнал у верхній частині дверей багажного відділення | укомплектовано |  |
| Ліхтар заднього ходу | укомплектовано |  |
| **КОМФОРТ** |  |  |
| Кондиціонер | укомплектовано |  |
| Сидіння водія з регулюванням за висотою | укомплектовано |  |
| Підлокітник сидіння водія | укомплектовано |  |
| Підігрів передніх сидінь | укомплектовано |  |
| Повітроводи для 2-го ряду сидінь | укомплектовано |  |
| Передні електросклопідйомники + імпульсний з боку водія  | укомплектовано |  |
| Полиця для речей над вітровим склом | укомплектовано |  |
| Тканинна багажна поличка | укомплектовано |  |
| Закритий ящик для рукавичок | укомплектовано |  |
| Додаткова розетка 12В зверху в ніші біля водія + 3 USB | укомплектовано |  |
| Засклені ліві зсувні двері з кватиркою | укомплектовано |  |
| Засклені праві зсувні двері з кватиркою | укомплектовано |  |
| Стандартне тонування вікон |  |  |
| Спинки задніх сидінь, що складаються в пропорції 1/3 та 2/3 | укомплектовано |  |
| Стандартне сидіння водія | укомплектовано |  |
| Стандартне сидіння пасажира | укомплектовано |  |
| Кишені на спинці передніх сидінь | укомплектовано |  |
| Оббивка сидінь CHIKU: тканина і штучна шкіра | укомплектовано |  |
| Задні засклені двері, що відкриваються на 180° з обігрівом та склоочисником | укомплектовано |  |
| Електродзеркала заднього огляду з обігрівом | укомплектовано |  |
| Регулювання керма за висотою | укомплектовано |  |
| Ключ з 3-ма кнопками, що складається | укомплектовано |  |
| Такелажні петлі на підлозі (4 шт.) | укомплектовано |  |
| Максимальний пластиковий бічний захист багажного відділення | укомплектовано |  |
| Фільтр тонкої очистки пального з датчиком води | укомплектовано |  |
| **МЕДІА** |  |  |
| Мультимедійна система EASY LINK:- 8" сенсорний екран - USB, Bluetooth- підтримка додатків Apple Car Play та Android ™ Auto\*\* | укомплектовано |  |
| **ДИЗАЙН** |  |  |
| Передній та задній бампери пофарбовані в колір кузова | укомплектовано |  |
| Ручки дверей та дзеркала пофарбовані в колір кузова | укомплектовано |  |
| Чорна блискуча планка з логотипом на решітці радіатора | укомплектовано |  |
| Сріблясті захисні накладки на нижній частині переднього та заднього бамперів | укомплектовано |  |
| Кольорова гамма інтер'єру Чорний Титан | укомплектовано |  |
| Повнорозмірні ковпаки коліс KIJARO | укомплектовано |  |
| Захисні бокові молдинги чорного кольору | укомплектовано |  |
| Cталеві диски 15" (розмір шин: 185/65 R15) | укомплектовано |  |
| **ГАРАНТІЯ** |  |  |
| Гарантія 3 роки або 100 000 км | Гарантія 3 роки або 100 000 км |  |
| **Додаткові опції** |  |  |
| Тонування задньої частини автомобіля | + |  |
| Захисна сітка в передній бампер | + |  |
| Килимки салону гумові | + |  |
| Килимок в багажне відділення | + |  |
| Бризковики передні та задні | + |  |
| Світлодіодна фара-спалах FT-9LED призначена для прихованої установки на автомобілі та використовується для подачі світлових сигналів. (Стробоскопи на світлодіодах) - 1шт. (червоний) + 1шт. (синій) | + |  |
| СГП сирена з керуванням на мікрофоні С-2009 С / 150 Вт | + |  |
| Документи для реєстрації | + |  |
| Робота по переобладнанню автомобіля з проходженням сертифікації та оформлення пакету документів необхідний для реєстрації Товару в органах (підрозділах) внутрішніх справ, як транспортних засобів спеціалізованого призначення відповідно до законодавства України | + |  |

***У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати:***

* + - 1. Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: згода з умовами та вимогами, які визначені у технічному завданні Додаток 2 до тендерної документації та гарантування їх виконання у вигляді підписаного технічного завдання.
			2. Письмове підтвердження наявності на території України сервісної служби, по обслуговуванню автомобіля (вказати місцезнаходження (адреса, телефон). Сервісні служби повинні, бути уповноваженими дилерами автомобіля, що пропонуються, на здійснення сервісного обслуговування.
			3. Діючий дилерський договір або чинний сертифікат на підтвердження, що учасник має статус офіційного дилера виробника запропонованого Товару.
			4. Гарантійний лист в довільній формі, яким учасник гарантує, що Товар є новим (не використовувався), 2023 року виготовлення. Вважається, що Товар не використовувався, якщо він не був в експлуатації (окрім необхідних переміщень до передачі замовнику), та не був зареєстрований в сервісних центрах МВС України.
			5. Заповнену таблицю відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого обладнання вимогам Замовника (згідно Таблиці 1).

6. До автомобіля, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника: посібник по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою , він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

***Не надання Учасником вищенаведеної таблиці чи невиконання інших вимог цієї документації є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника.***

**ВАЖЛИВО!** При постачанні товару не приймаються пропозиції на товар, який виготовлений в країні(ах) до якої(их) застосовуються санкції (персональні спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_*** |  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** |
| ***дата складання*** |  | ***(посада уповноваженої особи учасника)*** | ***(підпис)*** | ***(прізвище, ініціали)*** |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою* *або з накладенням КЕП, УЕП та електронної печатки (у разі наявності), для фізичних осіб вимагається лише підпис у разі відсутності печатки* *або з накладенням КЕП, УЕП та електронної печатки (у разі наявності).*

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*