Додаток Д ( Е ) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163	

 	 	

 	 	
 	 	
Відомість обсягів робіт	
 	 	
«Школа смт. Драбів-будівництво (ІІ пусковий комплекс)» за адресою: вул.Центральна, 27 в смт. Драбів
Черкаської області

№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні
роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	А.   Пiдземна частина	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Фундаменти	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М
100), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	0,67	 	
2	Улаштування поясів в опалубці	  м3	10,3	 	
3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	  м3	10,51	 	
4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	  м3	18,01	 	
5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
8 мм	  т	0,676	 	
6	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм	  т	1,011	 	
7	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М
200), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	0,33	 	
8	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна
цементна з рідким склом	  м2	48	 	
9	Розчин ПЕНЕТРОН-АДМІКС	  т	0,002	 	
10	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	180	 	
 	Роздiл 2. Сходи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
11	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів,
парапетів та ін.] масою до 0,5 т	  шт	5	 	
12	Східці з/б марки ЛС11 ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84	  шт	5	 	
13	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	  шт	1	 	
14	Плити плоскi для перекриття пiдпiдлогових каналiв
марки ПТ8-11.9 серiя 1.243.1-4(Ф305)	  шт	1	 	
15	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	3,5	 	
16	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні
сходи	  т	0,05	 	
17	Фарбування олiйною фарбою стальних гратчастих
конструкцій за 2 раза	  т	0,05	 	
 	Б.   Надземна частина	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Каркас	 	 	 	
 	 	 	 	 	
18	Нанесення механiзованим способом в один шар
покриття з вогнезахисного матерiалу "ЕНДОТЕРМ
210104" на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi
металевих конструкцiй (КОЛОНИ)	  м2	215	 	

1	2	3	4	5	
19	Вогнезахисний матерiал "ЕНДОТЕРМ 210104" 	  кг	860	 	
 	Роздiл 2. Стiни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
20	Мурування зовнішніх стiн iз пінобетонних блоків товщ.
400мм при висотi поверху понад 4 м	  м3	13,44	 	
21	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit  СT 21	  кг	250	 	
22	Мурування внутрiшнiх стiн з цегли [силiкатної] при висотi
поверху до 4 м	  м3	12,34	 	
23	Укладання перемичок масою до 0,3 т	  шт	3	 	
24	Перемички з/б марки 8ПБ17-2 серія 1,038.1-1
вип.4(Ф313)
Вiдпускна цiна: 66,61x1,68	  шт	3	 	
25	Зашивання ниш опалення гіпсокартоном на дерев'яному
каркасi	  м2	4	 	
26	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення
з вуглецевої сталі марки СТ3КП звичайної якості,
товщина 9-12 мм	  т	0,125	 	
27	Утеплення стін венткамери мінеральними плитами
товщиною 100 мм	  м3	37,5	 	
28	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	2250	 	
29	Утеплювач "ТЕХНОФАС" товщ.100мм	  м3	36	 	
30	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм для ставлення
дюбелів	  шт	303	 	
31	Дюбели  с металевим стержнем	  шт	3030	 	
32	Обклеювання утеплювача армосіткою в один шар на
суміші	  м2	375	 	
33	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту плит із
мінеральної вати) Ceresit  СT 190	  кг	2250	 	
34	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	393,75	 	
35	Теплоізоляція виробами з екструдованого
пінополістирола на бітумі стін і колон прямокутних	  м3	0,8	 	
36	Екструдований пінополістирол товщ.40мм	  м3	0,784	 	
 	Роздiл 3. Покриття	 	 	 	
 	 	 	 	 	
37	Монтаж сходiв прямолiнiйних i криволiнiйних, пожежних
з огорожею (металева драбина СХ-1)	  т	0,194	 	
38	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні
сходи	  т	0,194	 	
39	Установлення монтажних виробiв масою бiльше 20 кг
(Монтажний елемент Ме-1, Ме-2)	  т	1,046	 	
40	Металеві конструкції	  т	1,046	 	
41	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	236	 	
42	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 раза	  м2	236	 	
 	Роздiл 4. Покрiвля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
43	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	  м2	70,3	 	
44	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	  т	0,29	 	
45	Обгородження покрівель перилами	  м	47,1	 	
46	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм	  м2	0,9	 	
47	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних
з огорожею	  т	0,316	 	
48	Сходи сталеві	  т	0,316	 	
49	Фарбування олiйною фарбою стальних конструкцій за 2
раза	  т	0,316	 	
50	Улаштування водостічної системи	  м	96	 	

1	2	3	4	5	
51	Жолоб R740 - 4мп	  шт	12	 	
52	Воронка зливна R711	  шт	4	 	
53	Перехідник для воронки R716	  шт	4	 	
54	Кронштейн жолоба R710	  шт	82	 	
55	З'єднувач жолоба R708	  шт	6	 	
56	Коліно S 331	  шт	8	 	
57	Труба S 505 д=110 4мп	  шт	12	 	
58	Кріплення труби S 217	  шт	24	 	
59	Злив S 266	  шт	4	 	
60	Заглушка зовнішня  R 713	  шт	4	 	
61	Муфта  S208	  шт	8	 	
62	Кріплення муфти  S220	  шт	16	 	
63	Вогнезахисна суміш для деревини ДСА-1	  кг	36,73	 	
64	Паста антисептична	  т	0,013	 	
65	Улаштування водостічної системи	  м	12	 	
66	Жолоб R740 - 4мп	  шт	2	 	
67	Воронка зливна R711	  шт	1	 	
68	Перехідник для воронки R716	  шт	1	 	
69	Кронштейн жолоба R710	  шт	7	 	
70	З'єднувач жолоба R708	  шт	1	 	
71	Коліно S 331	  шт	2	 	
72	Труба S 505 д=110 4мп	  шт	1	 	
73	Кріплення труби S 217	  шт	2	 	
74	Злив S 266	  шт	1	 	
75	Заглушка зовнішня  R 713	  шт	2	 	
 	Роздiл 5. Перегородки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
76	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції  у
житлових і громадських будівлях	  м2	7,85	 	
77	Листи гiпсокартоннi для перегородок вогнетривкі	  м2	7,85	 	
 	Роздiл 6. Вiкна	 	 	 	
 	 	 	 	 	
78	Вікна металопластикові (однокамерні склопакети)	  м2	0,79	 	
79	Монтаж металевої сітки по каркасу вікон в спортивному
залі	  т	1,185	 	
80	Виготовлення конструкцій	  т	1,185	 	
81	Сталь кутова	  т	0,635	 	
82	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
10 мм	  т	0,346	 	
83	Сітка N20-2.0 ГОСТ 5336-80	  м2	76,8	 	
84	Монтаж віконних блоків стальних із нащілинниками зі
сталі при висоті будівлі до 50 м	  т	0,1488	 	
85	Блоки віконні металеві протипожежні Е160 розм.
4160х2100мм	  шт	1	 	
 	Роздiл 7. Дверi	 	 	 	
 	 	 	 	 	
86	Встановлення металевих дверних блокiв	  т	0,26	 	
87	Двері металеві  протипожежні Е160 2100х900мм	  шт	2	 	
88	Двері металеві  протипожежні Е160 2100х1100мм	  шт	1	 	
89	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх
прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	  м2	3,6	 	
90	Установлення дверних блоків у перегородках і
дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	  м2	32,92	 	
91	Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 iз
дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита,
глухi (iз покращеним опоряджувальним покриттям
олiйними фарбами за 1 раз)(Ф326)	  шт	5	 	

1	2	3	4	5	
92	Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88 iз
дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита,
глухi (iз покращеним опоряджувальним покриттям
олiйними фарбами за 1 раз)(Ф326)	  шт	1	 	
93	Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 iз
дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита,
глухi (iз покращеним опоряджувальним покриттям
олiйними фарбами за 1 раз)(Ф326)	  шт	4	 	
94	Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-10 ГОСТ 6629-88 iз
дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита,
глухi (iз покращеним опоряджувальним покриттям
олiйними фарбами за 1 раз)(Ф326)	  шт	2	 	
95	Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-12 ГОСТ 6629-88 iз
дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита,
глухi (iз покращеним опоряджувальним покриттям
олiйними фарбами за 1 раз)(Ф326)	  шт	1	 	
96	Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-11 ГОСТ 6629-88 iз
дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита,
глухi (iз  покращеним опоряджувальним покриттям
олiйними фарбами за 1 раз)(Ф326)	  шт	3	 	
97	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	  м	175	 	
98	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до
помешкання, однопольних	  комплект	16	 	
99	Полiпшене фарбування колером олiйним по дереву
дверних блокiв, пiдготовлених пiд друге фарбування в
кам'яних стiнах (полотна глухi)	  м2	8,64	 	
100	Полiпшене фарбування колером олiйним по дереву
дверних блокiв, пiдготовлених пiд друге фарбування в
перегородках (полотна глухi)	  м2	82,65	 	
101	Полiпшене фарбування колером олiйним по дереву
заповнень дверних прорiзiв (фарбування наличникiв)	  м2	7,8	 	
102	Установлення дверних блоків у перегородках і
дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу більше 3
м2	  м2	3,78	 	
103	Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-18 ГОСТ 6629-88 iз
дрiбнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита,
глухi	  шт	1	 	
104	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	  м	12	 	
105	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до
помешкання, двопольних	  комплект	1	 	
106	Полiпшене фарбування колером олiйним по дереву
дверних блокiв, пiдготовлених пiд друге фарбування в
перегородках (полотна глухi)	  м2	9,07	 	
107	Полiпшене фарбування колером олiйним по дереву
заповнень дверних прорiзiв (фарбування наличникiв)	  м2	1,13	 	
108	Оббивання дверей покрівельною оцинкованою сталлю
по повсті з двох сторін	  м2	1,9	 	
 	Роздiл 8. Вiтражi	 	 	 	
 	 	 	 	 	
109	Заповнення вітражів готовими блоками з
металопластику в кам'яних стінах житлових і
громадських будівель	  м2	1,9	 	
110	Вартість металопластикових вітражів 	  м2	1,92	 	
 	Роздiл 9. Пiдвiснi стелi	 	 	 	
 	 	 	 	 	
111	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	  м2	79,3	 	
112	Профіль UD-28/27	  м	71,37	 	
113	Профіль СD-60/27	  м	202,22	 	
114	Подовжувач профілю 60/27	  шт	24	 	
115	Підвіс в комплекті	  шт	56	 	
116	З"єднувач типу "краб"	  шт	135	 	
117	Тяга підвісу	  шт	56	 	

1	2	3	4	5	
118	Стрічка ущільнувальна звукоізоляційна шир.30мм	  м	71,37	 	
119	Саморізи 3,5х9,5 мм	  шт	1237	 	
120	Дюбелі 6х40 металеві	  шт	56	 	
121	Дюбелі 6х40 пластмасові	  шт	133	 	
122	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	  м2	79,3	 	
123	Саморізи 3,5х25 мм	  шт	1665	 	
124	Шпаклівка мінеральна "Фюгенфюллер"	  кг	28,3	 	
125	Стрічка армувальна	  мп	78,5	 	
126	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ.9,5мм	  м2	83,3	 	
127	Улаштування каркасу підвісних стель	  м2	235,33	 	
128	Профіль основний дов.-3,7м	  м	223,6	 	
129	Профіль поперечний дов.-1,2м	  м	447,1	 	
130	Профіль поперечний дов.-0,6м	  м	223,6	 	
131	Кутик пристінний	  м	254,2	 	
132	Підвіс	  шт	188	 	
133	Тяга підвісу	  шт	188	 	
134	Дюбель 6х40	  шт	699	 	
135	Укладання плит стельових в каркас стелі	  м2	235,33	 	
136	Плити "Армстронг"	  м2	247,1	 	
137	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг	  т	0,02	 	
138	Дріт Д4мм	  т	0,02	 	
139	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	  м2	221,87	 	
140	Профіль UD-28/27	  м	200	 	
141	Профіль СD-60/27	  м	566	 	
142	Подовжувач профілю 60/27	  шт	67	 	
143	Підвіс в комплекті	  шт	155	 	
144	З"єднувач типу "краб"	  шт	377	 	
145	Тяга підвісу	  шт	155	 	
146	Стрічка ущільнувальна звукоізоляційна шир.30мм	  м	199,7	 	
147	Саморізи 3,5х9,5 мм	  шт	3461	 	
148	Дюбелі 6х40 металеві	  шт	155	 	
149	Дюбелі 6х40 пластмасові	  шт	373	 	
150	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	  м2	221,87	 	
151	Саморізи 3,5х25 мм	  шт	4659	 	
152	Шпаклівка мінеральна "Фюгенфюллер"	  кг	79,2	 	
153	Стрічка армувальна	  мп	219,7	 	
154	Листи гіпсокартонні вологостійкі товщ.9,5мм	  м2	233	 	
155	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами
при товщині заповнення 100 мм	  м2	94,67	 	
156	Заповнення каркасів стель мінераловатними плитами
при товщині заповнення 50 мм	  м2	127,2	 	
157	Плити теплоізоляційні "ТЕХНОФАС" 	  м3	15,83	 	
 	Роздiл 10. Сходи (АБ-38)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
158	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів,
парапетів та ін.] масою до 0,5 т	  шт	32	 	
159	Проступи накладні марки 1ЛН 12.3 серія 1.251.1-4 вип.1
( iз лицевими бетонними поверхнями)(Ф77)
Вiдпускна цiна: (107,57x1,20)+0x1,20x0,325x82,746	  шт	20	 	
160	Проступи накладні марки 2ЛН 12.3В серія 1.251.1-4
вип.1 ( iз лицевими бетонними поверхнями)(Ф77)
Вiдпускна цiна: (107,57x1,20)+0x1,20x0,245x82,746	  шт	4	 	
161	Проступи накладні марки 2ЛН 14.3В серія 1.251.1-4
вип.1 ( iз лицевими бетонними поверхнями)(Ф77)
Вiдпускна цiна: (107,57x1,35)+0x1,35x0,245x82,746	  шт	8	 	

1	2	3	4	5	
162	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	13	 	
163	Металеве огородження із нержавіючої сталі	  м	13	 	
164	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів,
гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті
будівлі до 25 м	  т	0,008	 	
165	Сталь кутова	  т	0,008	 	
166	Монтаж площадок із настилом з рифленої, сталі	  т	0,027	 	
167	Рифлений прокат гарячекатаний в листах з обрізними
кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235,
ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 4 мм	  т	0,027	 	
168	Монтаж металевих балок	  т	0,276	 	
169	Сталь швелерна	  т	0,276	 	
170	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	11	 	
171	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	11	 	
172	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	18	 	
173	Профнастил ТП20	  м2	18	 	
174	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	  м2	18	 	
175	Саморізи 3,5х25 мм	  шт	378	 	
176	Шпаклівка мінеральна "Фюгенфюллер"	  кг	6,4	 	
177	Стрічка армувальна	  мп	17,8	 	
178	Листи гiпсокартоннi вогнетривкі	  м2	18,9	 	
 	Роздiл 11. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
179	Укладання лаг на цегляні стовпчики	  м2	378,56	 	
180	Улаштування покриттів з рейок 60х60	  м2	378,56	 	
181	Рейки 60х60 для покриття підлог антисептовані, 
товщина 60 мм	  м3	23,85	 	
182	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	  м	78	 	
183	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих	  м2	2,83	 	
184	Утеплювач "ТЕХНОРУФ В70" товщ.50мм	  м2	1,88	 	
185	Укладання лаг по плитах перекриттів	  м2	37,63	 	
186	Улаштування покриттів з рейок 60х60	  м2	37,63	 	
187	Рейки 60х60 для покриття підлог антисептовані, 
товщина 60 мм	  м3	2,37	 	
188	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	  м2	146,61	 	
189	Улаштування підложки із вспіненого пінополістирола	  м2	146,61	 	
190	Підложка із вспіненого пінополістирола товщ. 3мм	  м2	149,54	 	
191	Улаштування покриттів з щитів паркетних	  м2	146,61	 	
192	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	  м	66	 	
193	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або
мат мінераловатних або скловолокнистих	  м2	46,67	 	
194	Екструдований пінополістирол, товщ. 50 мм	  м2	47,6	 	
195	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	46,67	 	
196	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	  м2	46,67	 	
197	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	46,67	 	
198	Сітка з дроту холоднотягнутого	  т	0,096	 	
199	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	  м2	46,67	 	
200	Улаштування підложки із вспіненого пінополістирола	  м2	46,67	 	
201	Підложка із вспіненого пінополістирола товщ. 3мм	  м2	47,6	 	
202	Улаштування покриттів з щитів паркетних	  м2	46,67	 	
203	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	28,07	 	
204	Сітка з дроту холоднотягнутого	  т	0,058	 	

1	2	3	4	5	
205	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	  м2	28,07	 	
206	Грунтовка глибокого проникнення	  л	5,61	 	
207	Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР	  кг	11,4	 	
208	Плитки керамiчнi для пiдлог 	  м2	28,63	 	
209	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11	  кг	182,5	 	
210	Пластмасові хрестики для укладання плитки 	  шт	119	 	
211	Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного
на клеї	  м2	70,55	 	
212	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	  м	55	 	
213	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит	  м2	80,53	 	
214	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного,
марка ПСБС-40	  м3	3,36	 	
215	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	9,44	 	
216	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	  м2	9,44	 	
217	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	9,44	 	
218	Сітка з дроту холоднотягнутого	  т	0,01067	 	
219	Улаштування покриттів з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного
на клеї	  м2	80,53	 	
220	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	8,37	 	
221	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	  м2	8,37	 	
222	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	57,04	 	
223	Сітка з дроту холоднотягнутого	  т	0,117	 	
224	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	  м2	4,46	 	
225	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних	  м2	4,46	 	
226	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	  м2	57,04	 	
227	Грунтовка глибокого проникнення	  л	11,41	 	
228	Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР	  кг	23,2	 	
229	Плитки керамiчнi для пiдлог 	  м2	58,2	 	
230	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11	  кг	370,8	 	
231	Пластмасові хрестики для укладання плитки 	  шт	242	 	
 	Роздiл 12. Сцена актового залу (АБ-50)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
232	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів	  м3	0,58	 	
233	Установлення елементів каркаса з брусів	  м3	2,35	 	
234	Улаштування настилу суцiльного товщиною 60 мм	  м2	57,5	 	
235	Вогнезахист дерев'яних конструкцiй каркасiв	  м3	5,37	 	
236	Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит	  м2	57,5	 	
237	Плити теплоізоляційні OSB товщ. 10мм	  м2	57,5	 	
238	Улаштування покриттів з дошок паркетних по укладених
лагах	  м2	57,5	 	
239	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням
шурупами	  м	33,2	 	
240	Обшивання каркасних стiн фанерою декоративной
товщиною 5 мм	  м2	12	 	
241	Фанера 	  м2	12	 	
242	Офактурення дубовим шпоном каркасу сцени	  м2	12	 	
243	Шпон дубовий	  м2	13,2	 	
244	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	22,8	 	
245	Металеве огородження із нержавіючої сталі	  м	22,8	 	
246	Установлення металевого поручня	  м	8,75	 	
247	Поручень металевий нейтрального кольору	  м	8,75	 	
 	Роздiл 13. Опорядження внутрiшнє	 	 	 	

1	2	3	4	5	
248	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під
фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі
збірних панелей	  м2	173,71	 	
249	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель	  м2	173,71	 	
250	Штукатурка гіпсова Knauf MP75 	  кг	868,55	 	
251	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]	  м2	173,71	 	
252	Гіпсова шпаклівка 	  кг	260,57	 	
253	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	173,71	 	
254	Фарба водоемульсійна	  кг	52,3	 	
255	Фарба латексна SNIEZKA MODERN BAZA	  кг	17,2	 	
256	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими
сумішами з механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки
20 мм	  м2	786,2	 	
257	Штукатурка гіпсова Knauf MP75 	  кг	15724	 	
258	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими
сумішами з механізованим нанесенням суміші
штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт,
продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки
20 мм (товщ.10мм)	  м2	693,9	 	
259	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини
штукатурного шару, норми 15-47-1  і  15-47-2	  м2	-693,9	 	
260	Штукатурка гіпсова Knauf MP75 	  кг	6939	 	
261	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм
при нанесенні за 2 рази	  м2	1901,3	 	
262	Гіпсова шпаклівка 	  кг	1901,3	 	
263	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним  розчином по каменю і бетону стін вручну	  м2	67,2	 	
264	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	1841,3	 	
265	Фарба латексна SNIEZKA MODERN BAZA	  кг	499	 	
266	Фарба силікатна AURO №303	  кг	85	 	
267	Фарба водоемульсійна	  кг	153	 	
268	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	52,6	 	
269	Поліпшене фарбування клейовими розчинами стін
всередині приміщень по підготовленій поверхні	  м2	375	 	
270	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	117,2	 	
271	Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього
облицювання стiн	  м2	118,4	 	
272	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11	  кг	609,4	 	
273	Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР	  кг	53,1	 	
274	Пластмасові хрестики для укладання плитки	  шт	846	 	
275	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю i бетону стiн
механізованим способом (перегородки в душових
кабінах)	  м2	39,6	 	
276	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	39,6	 	
277	Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього
облицювання стiн	  м2	40	 	
278	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11	  кг	205,9	 	
279	Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР	  кг	17,9	 	

1	2	3	4	5	
280	Пластмасові хрестики для укладання плитки	  шт	286	 	
281	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону (товщ.20мм)	  м2	16,9	 	
282	Штукатурка гіпсова Knauf MP75 	  кг	338	 	
283	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по
каменю і бетону (товщ.10мм)	  м2	31,1	 	
284	Штукатурка гіпсова Knauf MP75 	  кг	311	 	
285	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із
клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"]	  м2	49	 	
286	Гіпсова шпаклівка 	  кг	49	 	
287	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування	  м2	49	 	
288	Фарба латексна SNIEZKA MODERN BAZA	  кг	18	 	
289	Фарба водоемульсійна	  кг	2	 	
290	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками
на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	1,5	 	
291	Плитки керамiчнi глазурованi для внутрiшнього
облицювання стiн	  м2	1,5	 	
292	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11	  кг	7,8	 	
293	Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР	  кг	0,7	 	
294	Пластмасові хрестики для укладання плитки	  шт	6	 	
295	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	450	 	
296	Кутики штукатурні ПВХ перфоровані з сіткою	  м	472,5	 	
297	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами
[фальшстіни] по металевому каркасу	  м2	31,3	 	
298	Листи гіпсокартонні 	  м2	32,9	 	
299	Шурупи саморізи 	  шт	532	 	
300	Шпаклівка мінеральна "Фюгенфюллер"	  кг	9,8	 	
301	Стрічка армувальна	  мп	27	 	
302	Дюбель	  шт	96	 	
303	Профіль напрямковий	  м	27,2	 	
304	Профіль стійковий	  м	56,3	 	
305	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при
товщині заповнення 50 мм ( виключається з норми КБ10-
9-1)	  м2	-31,3	 	
 	Роздiл 14. Зовнiшнє оздоблення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
306	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних
риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування
облицювання	  м2 вп	528	 	
307	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	74,21	 	
308	Штукатурка декоративна силікатна (камінцева) Ceresit 
СT 72	  кг	2619	 	
309	Акрилова фарба  Ceresit  CT 42	  л	485	 	
310	Утеплення фасадів екструдованим пінополістиролом
товщиною 30 мм з опорядженням декоративним
розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до
300 мм	  м2	33	 	
311	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних
плит) Ceresit  СT 83	  кг	201,3	 	
312	Екструдований пінополістирол товщ.30мм	  м3	0,99	 	
313	Дюбели  с металевим стержнем	  шт	198	 	
314	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85	  кг	201,3	 	
315	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	42,24	 	
316	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	8,13	 	
317	Штукатурка декоративна силікатна (камінцева) Ceresit 
СT 72	  кг	89,1	 	

1	2	3	4	5	
318	Акрилова фарба  Ceresit  CT 42	  л	16,5	 	
319	Утеплення цоколя екструдованим пінополістиролом
товщиною 50 мм з опорядженням декоративним
розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	  м2	200	 	
320	Суміш ППС (для приклеювання пінополістирольних
плит) Ceresit  СT 83	  кг	1200	 	
321	Екструдований пінополістирол, товщ. 50 мм	  м2	204	 	
322	Дюбели  с металевим стержнем	  шт	1616	 	
323	Суміш ППС (для приклеювання та захисту
пінополістирольних плит) Ceresit  СT 85	  кг	1200	 	
324	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем утеплення
Ceresit Ceretherm	  м2	230	 	
325	Фарба грунтуюча  Ceresit  CT 16	  кг	49,3	 	
326	Штукатурка декоративна силікатна (камінцева) Ceresit 
СT 72	  кг	540	 	
327	Акрилова фарба  Ceresit  CT 42	  л	100	 	
328	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стовпів,
колон, пілястр	  м2	38,7	 	
329	Грунтування простих фасадів під фарбування
перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	  м2	38,7	 	
330	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	7,74	 	
331	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю колон прямокутних	  м2	37,8	 	
332	Силікатне фарбування фасадів з риштувань по
підготовленій поверхні	  м2	38,7	 	
333	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних
риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших
оздоблювальних робіт	  м2 вп	400	 	
334	Очищення вручну простих фасадів від фарби з землі та
риштувань	  м2	442,36	 	
335	Грунтування простих фасадів під фарбування з землі та
риштувань	  м2	442,36	 	
336	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	  л	88,47	 	
337	Силікатне фарбування фасадів з риштувань по
підготовленій поверхні	  м2	442,36	 	
 	Роздiл 15. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
338	Улаштування основи під фундаменти піщаної	  м3	3,8	 	
339	Ущільнення грунту щебенем	  м2	55	 	
340	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М
150), крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	3,31	 	
341	Улаштування залiзобетонних ганків та пандуса	  м3	32,77	 	
342	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1,
діаметр 5 мм	  т	0,038	 	
343	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
6 мм	  т	0,094	 	
344	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	  м2	54,3	 	
345	Грунтовка глибокого проникнення	  л	10,9	 	
346	Кольоровий шов 2-5мм  Ceresit  СЕ 33 СУПЕР	  кг	22	 	
347	Плитки керамiчнi для пiдлог 	  м2	55,39	 	
348	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11	  кг	353	 	
349	Пластмасові хрестики для укладання плитки 	  шт	230	 	
350	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	84,2	 	
351	Металеве огородження із нержавіючої сталі	  м	84,2	 	
352	Установлення металевого поручня	  м	91	 	
353	Поручень металевий нейтрального кольору	  м	91	 	
354	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм
(товщ.20-80мм)	  м2	199,9	 	
355	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
бетонних стяжок	  м2	199,9	 	

1	2	3	4	5	
356	ґрунтування основ із бетону або розчину під
водоізоляційний покрівельний килим	  м2	199,9	 	
357	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних
матеріалів у два шари	  м2	199,9	 	
358	Уніфлекс ВЕНТ ЕВП	  м2	229,89	 	
359	Уніфлекс ЕПП 3.0	  м2	225,89	 	
360	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети,
звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	  м2	19,8	 	
361	Розбирання бетонної основи сходів	  м3	0,9	 	
362	Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів,
парапетів та ін.] масою до 0,5 т	  шт	81	 	
363	Сходини пресовані фірма "Золотий мандарин"	  шт	81	 	
364	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 11	  кг	147,42	 	
365	Улаштування бетонних підпірних стін бетон важкий В 20
(М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм	  м3	0,9	 	
366	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по
каменю стін гладких	  м2	6,2	 	
367	Байрамікс German Stone  декоративно-мозаїчна
штукатурка камінцева 	  кг	21,7	 	
368	Улаштування підстилаючих бетонних шарів площадки
входу бетон В 20 (М 250) крупнiсть заповнювача 20-
40мм	  м3	6	 	
369	Улаштування покриттів з тротуарної плитки плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	75	 	
370	Плитка тротуарна типу "Плац" сірого кольору товщ. 40мм	  м2	76,5	 	
371	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2	  м3	20	 	
372	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	7	 	
373	Розбирання бетонної основи пандуса	  м3	0,17	 	
374	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М
200), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм	  м3	1,6	 	
375	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон
важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40
мм	  м3	12	 	
376	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
6 мм	  т	0,024	 	
377	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 8 мм	  т	0,191	 	
378	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	  т	0,299	 	
379	Ущільнення грунту щебенем	  м2	22,8	 	
380	Улаштування  підстилаючих бетонних шарів бетон В 15
(М 200) крупнiсть заповнювача 20-40мм	  м3	2,3	 	
381	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	22,8	 	
382	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 8 мм	  т	0,125	 	
383	Улаштування покриттів з тротуарної плитки плиток на
розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	22,8	 	
384	Плитка тротуарна типу "Плац" сірого кольору товщ. 40мм	  м2	23,26	 	
385	Установлення металевої огорожі без поручня	  м	26	 	
386	Металеве огородження із нержавіючої сталі	  м	26	 	
387	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по
каменю стін гладких	  м2	15	 	
388	Байрамікс German Stone  декоративно-мозаїчна
штукатурка камінцева 	  кг	52,5	 	
389	Армування мурування стін та інших конструкцій	  т	0,116	 	
390	Сталь кутова	  т	0,006	 	

1	2	3	4	5	
391	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр
4 мм	  т	0,11	 	
392	Улаштування перекриття каналу азбестоцементним
листом	  м2	1	 	
393	Мурування стін із легкобетонних каменів	  м3	0,1	 	
394	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг
(Кріплення огорожі покрівлі )	  т	0,527	 	
395	Сталь кутова	  т	0,343	 	
396	Сталева штаба, переріз 100Х5 мм	  т	0,184	 	
397	Шпильки оцинковані стяжні, діаметр різьби 16 мм,
довжина 300 мм	  т	0,038	 	
398	Шайби	  т	0,003	 	
399	Гайки шестигранні оцинковані, діаметр різьби 16-18 мм	  т	0,007	 	
400	Установлення монтажних виробів масою до 20 кг
(Кріплення рам огорожі вікна)	  т	0,51	 	
401	Сталь кутова	  т	0,498	 	
402	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 12 мм	  т	0,013	 	
403	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	41	 	
404	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115	  м2	41	 	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на гарячий подавальний
водопровід Т3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
405	Кран кульовий VALTEC BASE, ручка метелик DN 1/2" вн.-
зовн. VT.218.N.04 VALTEC	  шт	1	 	
406	Кран кульовий VALTEC BASE, ручка метелик DN 3/4" вн.-
зовн. VT.218.N.05 VALTEC	  шт	3	 	
407	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	  компл.	4	 	
408	Електроводонагрівач ємністю 50л N=2,0кВт THERMEX
Nova 50 V	  шт	1	 	
409	Електроводонагрівач ємністю 80л N=2,0кВт THERMEX
Nova 80 V	  шт	1	 	
410	Електроводонагрівач ємністю 100л N=2,0кВт THERMEX
Nova 100 V	  шт	2	 	
411	Установлення змішувачів	  шт	10	 	
412	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою
сіткою на гнучкому шлангові	  комплект	10	 	
413	Установлення кранiв поливальних дiаметром 15 мм	  шт	4	 	
414	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	40	 	
415	Труба полiпропiленова армована скловолокном д.20х3,
5мм 3.4030.20.020 PP-R 20 бар Berkerplast	  м	40	 	
416	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	16	 	
417	Труба полiпропiленова армована скловолокном д.25х3,
5мм 3.4030.20.025 PP-R 20 бар Berkerplast	  м	16	 	
418	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	56	 	
419	Ізоляція вспіненим поліетиленом "THERMAFLEX" FRZ
товщ.9мм для труб д.20х3,5мм	  м	40	 	
420	Ізоляція вспіненим поліетиленом "THERMAFLEX" FRZ
товщ.9мм для труб д.25х3,5мм	  м	16	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на фітинги до систем
гарячого та холодного водопостачання В1, Т3	 	 	 	

1	2	3	4	5	
421	Згін прямий американка DN 1 1/2" вн.-зовн.
VTr.341.N.0008 VALTEC	  шт	2	 	
422	Муфта br під ключ В.Р. 50х1 1/2" 3.4050.42.050
Berkeplastіk	  шт	2	 	
423	Муфта br під ключ З.Р. 50х1 1/2" 3.4050.43.050
Berkeplastіk	  шт	2	 	
424	Муфта комб br В.Р. 25х3/4" PP-R 3.4050.40.016
Berkeplastіk	  шт	3	 	
425	Ніпель перехідний 1"х3/4" зовн.-зовн. VTr.580.N.0605
VALTEC 	  шт	2	 	
426	Перехідник 1"х3/4" зовн.-зовн. VTr.580.N.0605 VALTEC 	  шт	1	 	
427	Трійник br 50х50х50 3.4040.18.050 Berkeplastіk	  шт	3	 	
428	Муфта br 50х25 внутр 3.4040.23.024 Berkeplastіk	  шт	1	 	
429	Трійник br PP-R 25х25х20 3.4040.19.018 Berkeplastіk	  шт	3	 	
430	Трійник br PP-R 25х20х20 3.4040.19.014 Berkeplastіk	  шт	1	 	
431	Трійник br PP-R 50х20х50 3.4040.19.074 Berkeplastіk	  шт	6	 	
432	Трійник редукційний br PP-R 25х20х25 3.4040.19.016
Berkeplastіk	  шт	11	 	
433	Трійник br 20х20х20 3.4040.18.020 Berkeplastіk	  шт	10	 	
434	Трійник br PP-R 50х32х50 3.4040.19.094 Berkeplastіk	  шт	2	 	
435	Муфта br 50х20 внутр 3.4040.23.022 Berkeplastіk	  шт	6	 	
436	Трійник br 25х25х25 3.4040.18.025 Berkeplastіk	  шт	2	 	
437	Трійник редукційний br PP-R 32х25х32 3.4040.19.030
Berkeplastіk	  шт	2	 	
438	Трійник br PP-R 32х20х32 3.4040.19.024 Berkeplastіk	  шт	9	 	
439	Кут br 50х90град.3.4040.13.050 Berkeplastіk	  шт	8	 	
440	Кут br 20х90град.3.4040.13.020 Berkeplastіk	  шт	78	 	
441	Кут br 20х1/2" В.Р. 3.4050.16.010 Berkeplastіk	  шт	10	 	
442	Кут br 20х45град. 3.4040.41.020 Berkeplastіk	  шт	80	 	
443	Кут br 20х1/2" З.Р. 3.4050.18.010 Berkeplastіk	  шт	19	 	
444	Кут br 25х90град.3.4040.13.025 Berkeplastіk	  шт	18	 	
445	Муфта перехідна 25х20 в.н.Ек SRE12520XX WAVIN
Ekoplastik	  шт	2	 	
446	Кут br 32х90град.3.4040.13.032 Berkeplastіk	  шт	4	 	
447	Обвід PP-R C-видний 20мм PN 25 br 3.4040.27.020
Berkeplastіk 	  шт	8	 	
448	Муфта br перехідна 25х20 3.4040.24.010 Berkeplastіk	  шт	6	 	
449	Муфта br перехідна 32х20 3.4040.24.012 Berkeplastіk	  шт	2	 	
450	Муфта br PP-R 50х50 внутр 3.4040.12.050 Berkeplastіk	  шт	14	 	
451	Муфта br PP-R 32х32 внутр 3.4040.12.032 Berkeplastіk	  шт	6	 	
452	Муфта br PP-R 25х25 внутр 3.4040.12.025 Berkeplastіk	  шт	6	 	
453	Муфта br PP-R 20х20 внутр 3.4040.12.020 Berkeplastіk	  шт	10	 	
454	Хомут 1 1/2" для кріплення труб метал.шпилька (47-
51мм труб) SD10040 3708 SD Plus	  шт	40	 	
455	Хомут 1" для кріплення труб метал.шпилька (32-36мм
труб) SD10025 3710 SD Plus	  шт	10	 	
456	Хомут 3/4" для кріплення труб метал.шпилька (26-30мм
труб) SD10020 3713 SD Plus	  шт	15	 	
 	Локальний кошторис 02-01-06 на побутову каналізацію
К1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
457	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю
холодної і гарячої води	  компл.	9	 	
458	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з
нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном
пляшковим латунним та випуском, із схованими
встановлювальними поверхнями, без спинки, розмір
550х450х150 мм	  комплект	9	 	
459	Змішувачі для умивальників, См-Ум-НКСА, настольні, з
нижньою камерою змішування та аератором	  комплект	9	 	

1	2	3	4	5	
460	Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним	  компл.	4	 	
461	Унiтази напiвфарфоровi та фарфоровi тарiлчастi УнТ,
УнТП та УнТП1 з сидiнням, крiпленням, з прямим або
косим випуском без  суцiльновiдлитої полички з бачком	  шт	4	 	
462	Установлення гарнітури туалетної: вішалок,
підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	  шт	6	 	
463	Поручень для маломобільних відкидний, настінного
кріплення для встановлення поруч із унітазом	  шт	2	 	
464	Поручень для маломобільних кутовий універсальний
для встановлення поруч з унітазом	  шт	2	 	
465	Перила (праве та ліве) для встановлення біля
умивальника для маломобільних	  шт	2	 	
466	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	  компл.	1	 	
467	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з
пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір
435х360х290 мм	  шт	1	 	
468	Установлення трапів діаметром 50 мм	  компл.	12	 	
469	Двокорпусний трап з горизонтальним підключенням
DN50, h 113-169мм, сухий сифон Neptyn, з фланцем,
квадратна решітка з  нержавіючої сталі 425 XL MCH	  комплект	4	 	
470	Лінійний трап з сухим затвором 700мм QT Dry FA304-
700 32644 Q-tap	  комплект	8	 	
471	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 1	  м3	4,5	 	
472	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	4,5	 	
473	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб
дiаметром 315 мм з гідравличним випробуванням
(ФУТЛЯР)	  м	6	 	
474	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу ПЕ-80
Л-PN 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній
діаметр 315х7,7 мм	  м	6	 	
475	Протягування в футляр труб дiаметром 100 мм	  м	6	 	
476	Труби з поліетилену високої густини HDPE класу ПЕ-80
Л-PN 2,5 (SDR-40) для транспортування води, зовнішній
діаметр 110х2,7 мм	  м	6	 	
477	Ревізія ПП діам. 110 мм 15160811000 VALROM	  шт	1	 	
478	Перехід ПП пласт. DN100х50мм 15141011050 VALROM	  шт	6	 	
479	Заглушка ПП DN110 15240811000 VALROM	  шт	11	 	
480	Заглушка ПП DN50 VALROM	  шт	20	 	
481	Трійник ПП DN50х50-45град. 15081405045 VALROM	  шт	2	 	
482	Коліно ПП DN100-45град. 15045411045 VALROM	  шт	37	 	
483	Коліно ПП DN50-45град. 15043005045 VALROM	  шт	50	 	
484	Трійник ПП DN110х100-45град. 15082611045 VALROM	  шт	14	 	
485	Трійник ПП DN110х50-45град. 15103211045 VALROM	  шт	14	 	
486	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм	  м	42,5	 	
487	Труба ПП DN50х500 11050050000П VALROM	  шт	18	 	
488	Труба ПП DN50х1000 11050100000П VALROM	  шт	13	 	
489	Труба ПП DN50х250 11050025000П VALROM	  шт	10	 	
490	Труба ПП DN50х3000 11050300000П VALROM	  шт	6	 	
491	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	  м	39	 	
492	Труба ПП DN100х500 11110050000П VALROM	  шт	8	 	
493	Труба ПП DN100х1000 11110100000П VALROM	  шт	10	 	
494	Труба ПП DN100х250 11110025000П VALROM	  шт	16	 	
495	Труба ПП DN100х3000 11110100000П VALROM	  шт	7	 	
496	Ревізійний елемент із нержавіючої сталі 144.155.1.10
BLUCHER	  шт	9	 	

1	2	3	4	5	
497	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 1	  м3	4,5	 	
498	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	4,5	 	
499	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб
дiаметром 315 мм з гідравличним випробуванням
(ФУТЛЯР)	  м	6	 	
500	Труба поліетиленова д.315х18,7мм (футляр)
24103150001 ПЕ100 SDR17 VALROM	  м	6	 	
501	Протягування в футляр труб дiаметром 100 мм	  м	6	 	
502	Труба ПЕ SDR17 PN10 д.110х2,7мм (випуск) 
СА0005110031П VALROM 	  м	6	 	
503	Коліно каналізаційне ПВХ DN110 45град. СА345110000	  шт	4	 	
504	Коліно каналізаційне ПВХ DN110 90град. СF390110000	  шт	2	 	
505	Хомут 1 1/2" для кріплення труб метал.шпилька (47-
51мм труб) SD10040 3708 SD Plus	  шт	50	 	
506	Хомут 4" для кріплення труб метал.шпилька (110-120мм
труб) SD100100 3713 SD Plus	  шт	50	 	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на первинні засоби
пожежогасіння	 	 	 	
 	 	 	 	 	
507	Вогнегаситель порошковий ВП-9	  шт	7	 	
508	Покажчик розташування вогнегасників	  шт	4	 	
 	Локальний кошторис 02-01-08 на розвідні магістралі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
509	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	  м	12	 	
510	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]	  кг	7,2	 	
511	Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 100 мм	  м	12	 	
512	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	2,7	 	
513	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь олійно-
бітумне двома шарами	  м2	2,7	 	
514	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі
скляного штапельного волокна, матами з супертонкого
скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами
звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 60 мм	  м	12	 	
515	Мати з мiнеральної вати б=50мм на алюмінієвій фользі
LAMELLA MAT "ROCKWOOL"	  м2	2,7	 	
516	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	18,5	 	
517	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь олійно-
бітумне двома шарами	  м2	18,5	 	
518	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм
матами зі скляного штапельного волокна, матами з
супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ,
матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару
100 мм	  м	54	 	
519	Мати з мiнеральної вати б=100мм на алюмінієвій фользі
LAMELLA MAT "ROCKWOOL"	  м2	18,5	 	
520	Установлення кранів повітряних	  комплект	2	 	
521	Крани для спуску повітря СТД 7073В латунні	  шт	2	 	
522	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
опалення і водопостачання діаметром 100 мм	  шт	2	 	
523	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
опалення і водопостачання діаметром 80 мм	  шт	2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-09 на вузол керування №3	 	 	 	

1	2	3	4	5	
524	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні,
пружинні одноважільні та двоважільні зворотні
підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],
діаметр умовного проходу 32-40 мм
[електричний або електромагнiтний привiд]	  шт	1	 	
525	Клапан регулюючий VB2 д.32мм з електроприводом
AMV13 "Danfoss"	  шт	1	 	
526	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,
6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	  шт	2	 	
527	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном,
маса агрегату до 0,1 т	  шт	1	 	
528	Насос циркуляційний MAGNA3 40-80F "GRUNDFOS"	  шт	1	 	
529	Підготовлення до випробування, здавання під
налагодження і пуску, приєднування до електричної
мережі електричних машин з короткозамкненим
ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у
зібраному вигляді, маса до 0,15 т	  шт	1	 	
530	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм	  шт	1	 	
531	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,
6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	  шт	2	 	
532	Установлення кранів повітряних	  комплект	2	 	
533	Крани для спуску повітря СТД 7073В латунні	  шт	2	 	
534	Клапан зворотнiй тарілчатий для установки між
фланцями дiаметр 65 мм	  шт	1	 	
535	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 100 мм	  шт	3	 	
536	Крани кульові фланцеві КЗК 41 с для води, газу,
нафтопродуктів, тиск 1,6 МПа, діаметр 65 мм	  шт	3	 	
537	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,
6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	  шт	6	 	
538	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води,
нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2],
діаметр 50 мм	  шт	4	 	
539	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води,
нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2],
діаметр 32 мм	  шт	2	 	
540	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води,
нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2],
діаметр 25 мм	  шт	2	 	
541	Установлення кранів повітряних	  комплект	2	 	
542	Крани для спуску повітря СТД 7073В латунні	  шт	2	 	
543	Кран для спуску води з насадкою для шланга дiаметр 40
мм	  шт	4	 	
544	Кран для спуску води з насадкою для шланга дiаметр 20
мм	  шт	4	 	
545	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	  комплект	7	 	
546	Термометри прямі в оправі	  шт	3	 	
547	Термометри кутові в оправі	  шт	4	 	
548	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа
[100 кгс/см2]	  шт	7	 	
549	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	8	 	
550	Манометр показуючий ДМ 05. Межа виміру Р=0-1.0 МПа	  комплект	8	 	
551	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких
середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
15 мм	  шт	16	 	
552	Монтаж закладного пристрою для установлення
поверхневих приладів - притискачів	  шт	16	 	
553	Відбірний пристрій для манометра ЗК4-270.10-90	  шт	16	 	
554	Прокладання розподільного колектора зi стальних
електрозварних труб дiаметром 150 мм	  м	4,1	 	

1	2	3	4	5	
555	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання
зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм	  м	5	 	
556	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]	  кг	3	 	
557	Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 100 мм	  м	5	 	
558	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	3,5	 	
559	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь олійно-
бітумне двома шарами	  м2	3,5	 	
560	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	12	 	
561	Теплоізоляція д.76/13мм Теплоізол "Гейзер"	  м	8	 	
562	Теплоізоляція д.160/13мм Теплоізол "Гейзер"	  м	4	 	
 	Локальний кошторис 02-01-010 на систему опалення
актового залу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
563	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	  м	29	 	
564	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	  м	19	 	
565	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]	  кг	22,56	 	
566	Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 50 мм	  м	48	 	
567	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	4,1	 	
568	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь олійно-
бітумне двома шарами	  м2	4,1	 	
569	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	8	 	
570	Труба поліетиленова дiам.32х4,4 мм RAUTITAN flex
"REHAU" 	  м	8	 	
571	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	7	 	
572	Труба поліетиленова дiам. 25х3,5 мм RAUTITAN flex
"REHAU" 	  м	7	 	
573	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним
зварюванням	  м	47	 	
574	Труба поліетиленова дiам. 20х2,8 мм RAUTITAN flex
"REHAU"	  м	7	 	
575	Труба поліетиленова дiам. 16х2,2 мм RAUTITAN flex
"REHAU"	  м	40	 	
576	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]	  кг	13,68	 	
577	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	159	 	
578	Теплоізоляція д.35/13мм Теплоізол "Гейзер"	  м	8	 	
579	Теплоізоляція д.28/13мм Теплоізол "Гейзер"	  м	39	 	
580	Теплоізоляція д.22/13мм Теплоізол "Гейзер"	  м	8	 	
581	Теплоізоляція д.18/9мм Теплоізол "Гейзер"	  м	19	 	
582	Теплоізоляція д.18/6мм Теплоізол "Гейзер"	  м	85	 	
583	Установлення радіаторів стальних	  кВт	13,44	 	

1	2	3	4	5	
584	Радіатор опалювальний сталевий панельний без
вбудованого термостатичного вентиля Aguatronic низ.
22VK-900H- 1100L ТОВ"UTERM"	  шт	1	 	
585	Радіатор опалювальний сталевий панельний без
вбудованого термостатичного вентиля Aguatronic низ.
22VK-900H-1000L   ТОВ"UTERM"	  шт	4	 	
586	Радіатор опалювальний сталевий панельний без
вбудованого термостатичного вентиля Aguatronic низ.
22VK-500H-800L   ТОВ"UTERM"	  шт	2	 	
587	Радіатор опалювальний сталевий панельний без
вбудованого термостатичного вентиля Aguatronic низ.
22VK-500H-700L   ТОВ"UTERM"	  шт	1	 	
588	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 25 мм	  шт	8	 	
589	Вузол підключення кутовий д.20мм Herz-3000	  шт	8	 	
590	Автоматична термостатична головка д.15мм Aquatronic
ТОВ"UTERM"	  шт	8	 	
591	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [клапан регулюючий], діаметр
трубопроводу до 20 мм	  шт	8	 	
592	Вентиль термостатичний д.15мм Aquatronic
ТОВ"UTERM"	  шт	8	 	
593	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води,
нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2],
діаметр 25 мм	  шт	2	 	
594	Установлення кранів повітряних	  комплект	2	 	
595	Крани для спуску повітря д.15мм Valtec Base	  шт	2	 	
596	Кран для спуску води з насадкою для шланга дiаметр 20
мм	  шт	2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-012 на систему
теплопостачання нагрівачів припливних установок П1,
П3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
597	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	  м	44	 	
598	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	  м	4,5	 	
599	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	  м	1	 	
600	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	  м	18	 	
601	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	  м	1	 	
602	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]	  кг	32,195	 	
603	Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 50 мм	  м	68,5	 	
604	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	10	 	
605	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь олійно-
бітумне двома шарами	  м2	10	 	
606	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі
скляного штапельного волокна, матами з супертонкого
скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами
звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 40 мм	  м	30	 	
607	Мати з мiнеральної вати б=30мм на алюмінієвій фользі
LAMELLA MAT "ROCKWOOL"	  м2	5,5	 	
608	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	38,5	 	
609	Ізоляція вспіненим поліетиленом "THERMAFLEX" FRZ
60/13	  м	14	 	

1	2	3	4	5	
610	Ізоляція вспіненим поліетиленом "THERMAFLEX" FRZ
48/13	  м	4,5	 	
611	Ізоляція вспіненим поліетиленом "THERMAFLEX" FRZ
35/13	  м	1	 	
612	Ізоляція вспіненим поліетиленом "THERMAFLEX" FRZ
28/13	  м	18	 	
613	Ізоляція вспіненим поліетиленом "THERMAFLEX" FRZ
22/13	  м	1	 	
614	Установлення вузлів водозмішувальних	  шт	2	 	
615	Вузол водозмішувальний UWS 2-3R(L) "ССК"	  комплект	1	 	
616	Вузол водозмішувальний UWS 2-2R(L) "ССК"	  комплект	1	 	
617	Установлення кранів повітряних	  комплект	8	 	
618	Крани для спуску повітря СТД 7073В латунні	  шт	8	 	
619	Кран для спуску води з насадкою для шланга дiаметр 20
мм	  шт	1	 	
620	Кран для спуску води з насадкою для шланга дiаметр 15
мм Valtec Base	  шт	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-013 на систему
теплопостачання нагрівача припливної установки П2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
621	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	  м	46	 	
622	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	  м	1	 	
623	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки,
хомути]	  кг	22,09	 	
624	Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 50 мм	  м	47	 	
625	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	8,5	 	
626	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь олійно-
бітумне двома шарами	  м2	8,5	 	
627	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі
скляного штапельного волокна, матами з супертонкого
скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами
звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 60 мм	  м	32	 	
628	Мати з мiнеральної вати б=50мм на алюмінієвій фользі
LAMELLA MAT "ROCKWOOL"	  м2	5,5	 	
629	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,
поліетилену	  м	15	 	
630	Ізоляція вспіненим поліетиленом "THERMAFLEX" FRZ
60/13	  м	14	 	
631	Ізоляція вспіненим поліетиленом "THERMAFLEX" FRZ
42/13	  м	1	 	
632	Установлення кранів повітряних	  комплект	5	 	
633	Крани для спуску повітря СТД 7073В латунні	  шт	5	 	
634	Кран для спуску води з насадкою для шланга дiаметр 20
мм	  шт	1	 	
635	Установлення вузлів водозмішувальних	  шт	1	 	
636	Вузол водозмішувальний UWS 2-3R(L) "ССК"	  комплект	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-015 на силове
електрообладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
637	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
638	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 100 А	  шт	1	 	
639	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	11	 	
640	Лінійний диференційний автомат типу BMR 415 AC
/АВВ/ на струм 16А 	  шт	7	 	

1	2	3	4	5	
641	Лінійний диференційний автомат типу BMR 415 AC
/АВВ/ на струм 20А	  шт	3	 	
642	Лінійний диференційний автомат типу BMR 415 AC
/АВВ/ на струм 25А	  шт	1	 	
643	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
644	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 100 А	  шт	1	 	
645	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	8	 	
646	Лінійний автоматичний вимикач /АВВ/, 1р 10А, 4,5кА  на
струм 10А	  шт	1	 	
647	Лінійний диференційний автомат типу BMR 415 AC
/АВВ/ на струм 16А 	  шт	2	 	
648	Лінійний диференційний автомат типу BMR 415 AC
/АВВ/ на струм 20А	  шт	5	 	
649	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
650	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	3	 	
651	Установлення на стіні та підключення кабелів або
проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів
розподільного пункту ПР11-3067, -3068-ХХУХ, ПР8504-
3018-ХХХ, ПР8505-3018-21	  пристрій	1	 	
652	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці	  шт	21	 	
653	Установлення штепсельних розеток герметичних і
напівгерметичних	  шт	8	 	
654	Розетка штепсельна 220В, 50Гц для встановлення на
стіні зі ступенем захисту ІР44 на струм 16А 1м HERMES
0324-01	  шт	8	 	
655	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	3	 	
656	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2
у лотках	  м	88	 	
657	Прокладання проводу при схованій проводці	  м	494	 	
658	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції перетином 3х2,
5мм2 ВВГнг-нд	  м	150	 	
659	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції перетином 5х2,
5мм2 ВВГнг-нд	  м	80	 	
660	Коробка клемна на 10клем. Ступінь захисту ІР54
150х150х70 TY-RA АсКо	  шт	3	 	
661	Коробка для встановлення вимикачів та розеток 65х45
ІМТ35100 "Scheiderelectric"	  шт	8	 	
662	Рамка під вимикач або розетку	  шт	8	 	
663	Рукав гнучкий металевий герметичний,д-25мм Р2-Ц-А-О	  м	3	 	
664	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних	  шт	6	 	
665	Вимикач для керування з 2-х місць для схованого
монтажу	  шт	6	 	
666	Прокладання лотків	  м	180	 	
667	Лоток металевий 50х50х3000 перфорований	  м	180	 	
668	Установлення розподільних коробок	  шт	160	 	
669	Коробка розгалужувальна 85х85х50, ІР44 TY-RA AcKo	  шт	160	 	
670	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	  м	108	 	
671	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі
штабової сталі перерізом 100 мм2	  м	12	 	
672	Сталь штабова 25х4 мм	  т	0,0936	 	
673	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 8 мм	  м	350	 	

1	2	3	4	5	
674	Захист опуску металевим жолобом по стiнi дерев'янiй
або цеглянiй	  м	27	 	
675	Сталь кутова 32х32х4 мм	  т	0,05157	 	
676	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16
мм	  шт	10	 	
677	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2	  м	130	 	
678	Розробка грунту вручну	  м3	19,5	 	
679	Засипка вручну траншей	  м3	19,5	 	
680	Установлення блокiв у готове гнiздо з кiлькiстю
установочних апаратiв [вимикачiв i штепсельних
розеток] до 6	  шт	1	 	
681	Блок розеток STG-0.24	  шт	1	 	
682	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг	  шт	3	 	
683	Автономна установка пожежогасіння з термоактивною
мікрокапсульною вогнегасною речовиною "Firestop 25"	  шт	3	 	
 	Локальний кошторис 02-01-016 на електроосвітлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
684	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
685	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	4	 	
686	Щиток освітлювальний на 12 модулів вбудованого
виконання ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 "ІЕК"	  шт	1	 	
687	Вимикач автоматичний ВА47-29 3Р 16А	  шт	1	 	
688	Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р 10А	  шт	3	 	
689	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
690	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	6	 	
691	Щиток освітлювальний на 12 модулів вбудованого
виконання ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 "ІЕК"	  шт	1	 	
692	Вимикач автоматичний ВА47-29 3Р 16А	  шт	1	 	
693	Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р 10А	  шт	5	 	
694	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
695	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	3	 	
696	Щиток освітлювальний на 12 модулів вбудованого
виконання ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 "ІЕК"	  шт	1	 	
697	Вимикач автоматичний ВА47-29 3Р 16А	  шт	1	 	
698	Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р 10А	  шт	2	 	
699	Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	  шт	1	 	
700	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х
полюсних на струм до 25 А	  шт	3	 	
701	Щиток освітлювальний на 12 модулів вбудованого
виконання ЩРв-12з-0 36 УХЛ3 "ІЕК"	  шт	1	 	
702	Вимикач автоматичний ВА47-29 3Р 16А	  шт	1	 	
703	Вимикач автоматичний ВА47-29 1Р 10А	  шт	2	 	
704	Установлення трансформаторів знижувальних
потужністю до 0,25 кВ.А	  шт	1	 	
705	Ящик з трансформатором знижувальним
282х205х130мм ЯТП-0,25	  шт	1	 	
706	Монтаж свiтильникiв світлодіодних, що установлюються
на штирях, кiлькiсть ламп до 2	  шт	58	 	
707	Монтаж свiтильникiв світлодіодних, що установлюються
в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп до 4	  шт	30	 	
708	Монтаж свiтильникiв світлодіодних, що установлюються
на пiдвiсках [штангах], кiлькiсть ламп 1	  шт	60	 	

1	2	3	4	5	
709	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	14	 	
710	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і
плафони з кількістю ламп до 2	  шт	3	 	
711	Монтаж свiтильникiв світлодіодних пiдвiшених на
змонтованому тросi	  шт	8	 	
712	Світильник світлодіодний 20Вт, ІР40 ДББ01В "ВАТРА"	  шт	5	 	
713	Світильник світлодіодний вбудований 33Вт, ІР20
ДВО27У ЮПІТЕР-LED-2  "ВАТРА"	  шт	30	 	
714	Світильник світлодіодний 40Вт, ІР65 ДСП65В-40 4000К
"ВАТРА"	  шт	34	 	
715	Світильник світлодіодний 40Вт, ІР65 ДСП65В-40 4000К
"ВАТРА" з блоком аварійного живлення	  шт	7	 	
716	Світильник світлодіодний 12Вт, ІР65 ДББ28У СЕЛЕНА-
LED-М "ВАТРА"	  шт	5	 	
717	Світильник світлодіодний 20Вт, ІР65 ДББ28У СЕЛЕНА-
LED-М "ВАТРА"	  шт	7	 	
718	Свiтильник світлодіодний для спортзалу 40Вт, ір54
Prima Tech TTX Sport 	  шт	60	 	
719	Свiтильник світлодіодний 3Вт, з вбудованою АКБ, ІР65
ДБО02ВСП (Аварійний) "ВАТРА"	  шт	14	 	
720	Бра з лампою розжарювання до 60Вт WO35-10	  шт	3	 	
721	Свiтильник світлодіодний підвісний 30Вт, ІР65 ДСП 23-
30-011 У1 "ВАТРА"	  шт	8	 	
722	Блок аварійного живлення для світильника	  ящик	21	 	
723	Блок живлення БАП40-3,0 для LED IEK	  шт	21	 	
724	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних	  шт	33	 	
725	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці двоклавішних	  шт	13	 	
726	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	  шт	2	 	
727	Вимикач однополюсний клавішний, ІР20, 10А, 250В
білий ЕРН0100121 Asfora "Schneiderelectric"	  шт	33	 	
728	Вимикач двоклавішний, ІР20, 10А, 250В білий
ЕРН0300121 Asfora "Schneiderelectric"	  шт	13	 	
729	Вимикач однополюсний, ІР44, 16А, 250В WNt-100C	  шт	2	 	
730	Коробка для встановлення вимикачів та розеток 65х45
ІМТ35100 "Scheiderelectric"	  шт	48	 	
731	Рамка під вимикач або розетку RU-11F	  шт	48	 	
732	Прокладання ПВХ труб по стiнах i колонах iз крiпленням
накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 25
мм	  м	325	 	
733	Труба із ПВХ д=25мм CTR10-025-K41-060	  м	25	 	
734	Гофротруба пластик діаметр 25 мм DKS	  м	300	 	
735	Затягування у прокладенi труби або металевi рукави
кабелю сумарним перерiзом до 6 мм2	  м	120	 	
736	Затягування у прокладенi труби або металевi рукави
кабелю сумарним перерiзом до 16 мм2	  м	335	 	
737	Прокладання кабелю в пустотах перекриття або
перегородок	  м	665	 	
738	Прокладання кабелю при схованiй проводцi	  м	1436	 	
739	Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що
закріплюється на тросі	  м	50	 	
740	Трос для підвісу світильників	  т	0,025	 	
741	Муфта натяжна К805	  шт	2	 	
742	Затискач К296	  шт	40	 	
743	Затискач К676	  шт	4	 	
744	Анкер К 675	  шт	4	 	
745	Підвіс К354УХЛ3	  шт	8	 	
746	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	  шт	8	 	

1	2	3	4	5	
747	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції перетином 4х2,
5мм2 ВВГнг-нд	  м	720	 	
748	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції перетином 3х2,
5мм2 ВВГнг-нд	  м	910	 	
749	Кабель з мідними жилами в ПВХ ізоляції перетином 2х2,
5мм2 ВВГнг-нд	  м	120	 	
750	Кабель з мідними жилами та ізоляцією і оболонкою із
вогнестійких речовин перетином 4х2,5мм2 FLAME-X-950
(N)HXСH FE180/Е30	  м	180	 	
751	Кабель з мідними жилами та ізоляцією і оболонкою із
вогнестійких речовин перетином 3х2,5мм2 FLAME-X-950
(N)HXСH FE180/Е30	  м	480	 	
752	Кабель з мідними жилами та ізоляцією і оболонкою із
вогнестійких речовин перетином 2х2,5мм2 FLAME-X-950
(N)HXСH FE180/Е30	  м	196	 	
753	Коробки вiдгалужувальнi за підвісною стелею	  шт	42	 	
754	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг	  шт	2	 	
755	Автономна установка пожежогасіння з термоактивною
мікрокапсульною вогнегасною речовиною "Firestop 15"	  шт	2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-017 на автоматичний
контроль довибухонебезпечних концентрацій паливного
газу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
756	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного
складу речовини, категорія складності приладів 1	  комплект	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-018 на автоматизацію
опалення і вентиляції	 	 	 	
 	 	 	 	 	
757	Монтаж щита автоматики на базі електронного
регулятора	  шт	1	 	
758	Електронний регулятор EСL Comfort 110	  шт	1	 	
759	Прилади, що установлюються на технологічних
трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях,
з'єднання різальні	  шт	3	 	
760	Датчик температури зовнішнього повітря ESM-10
Danfoss	  шт	1	 	
761	Погружний датчик температури води ESMU-100 Danfoss
087В1182	  шт	2	 	
762	Монтаж щита автоматики	  шт	3	 	
763	Монтаж привода повітряної заслінки	  комплект	3	 	
764	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі (датчик перепаду тиску)	  шт	6	 	
765	Монтаж електропривода регулюючого клапана	  комплект	3	 	
766	Прилади, що установлюються на технологiчних
трубопроводах i устаткуваннi на закладних пристроях,
з'єднання рiзальнi (датчики температури)	  шт	6	 	
767	Прилади, що установлюються на конструкцiях, маса до
5 кг (термостат)	  шт	3	 	
768	Прокладання ПВХ труб по стiнах i колонах iз крiпленням
накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 25
мм	  м	70	 	
769	Труба армована, ПВХ, дiаметр 16 мм 57016 ДКС	  м	70	 	
770	Прокладання лотків	  м	84	 	
771	Лоток металевий штампований 50х50 L=2000 35010 ДКС	  м	48	 	
772	Кришка на лоток осн.50 L=2000 35510 ДКС	  м	48	 	
773	Лоток металевий штампований 50х100 L=2000 35010
ДКС	  м	36	 	
774	Кришка на лоток осн.100 L=2000 35510 ДКС	  м	36	 	
775	Прокладання коробів пластикових	  м	10	 	
776	Мініканал пластиковий ТМС 22/1х10 00317 ДКС	  м	10	 	

1	2	3	4	5	
777	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	  м	272	 	
778	Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	446	 	
779	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у лотках	  м	168	 	
780	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	119	 	
781	Кабель з ПВХ ізоляцією перерiзом 4.1,0мм2 КГВВнг	  м	125	 	
782	Кабель з ПВХ ізоляцією перерiзом 3.1,5мм2 КГВВнг	  м	20	 	
783	Кабель з ПВХ ізоляцією перерiзом 3.1,0мм2 КГВВнг	  м	460	 	
784	Провід гнучкий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією
HELUKABEL JZ-602-CY 2х1,0	  м	400	 	
 	Локальний кошторис 02-01-019 на пожежну сигналізацію	 	 	 	
 	 	 	 	 	
785	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	19	 	
786	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні
[на висотi вiд 5 до 15 м вiд рiвня пiдлоги]	  шт	17	 	
787	Конструкції для установлення сповіщувача
[на висотi вiд 5 до 15 м вiд рiвня пiдлоги]	  шт	6	 	
788	Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3
ПП"Артон"	  шт	30	 	
789	Сповіщувач пожежний димовий лінійний Артон-ДЛ3
ПП"Артон"	  шт	6	 	
790	Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв],
маса до 5 кг	  шт	1	 	
791	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM "ТІРАС"	  шт	1	 	
792	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	  шт	1	 	
793	Акумулятор 12В, 18А/г	  шт	1	 	
794	Ящик живлення	  ящик	1	 	
795	Блок резервного живлення БЖ-1230 "ТІРАС"	  шт	1	 	
796	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг	  шт	9	 	
797	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС"Тірас"	  шт	9	 	
798	Прокладання коробів пластикових	  м	80	 	
799	Кабель-канал ПВХ 20х40; L=2м РКК-20*40	  шт	40	 	
800	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і
колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр
умовного проходу до 25 мм	  м	3	 	
801	Труба вініпластова д.20мм	  м	3	 	
802	Прокладання гофротруб, діаметр умовного проходу до
25 мм	  м	200	 	
803	Трубка захисна гофрована 20*2,2мм	  м	200	 	
804	Конструкції захисних решіток для сповіщувача	  шт	3	 	
805	Коробка тросова відгалужувальна КТО-1У3	  шт	10	 	
806	Трос, дiаметр 5 мм	  кг	9,24	 	
807	Прокладання iзольованих проводiв або кабелів
перерiзом до 6 мм2 у коробах	  м	60	 	
808	Затягування у прокладені труби проводу першого
одножильного або багатожильного у загальному
обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	  м	710	 	
809	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по
стінах і стелях цегляних	  м	420	 	
810	Кабель монтажний з мідними жилами для пожежної
сигналізації Нelurfbel J-Y(St)YLg 2х2х0,8	  м	1190	 	

1	2	3	4	5	
811	Кабель для систем сигналізації вогнестійкий з мідною
жилою перетином 3х1,5мм2 FLAME-X-950 (N)HXH
FE180/E30	  м	30	 	
 	Локальний кошторис 02-01-020 на оповіщення про
пожежу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
812	Апаратура настінна	  шт	1	 	
813	Обладнання оповіщення про пожежу в моноблочному
виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-400	  шт	1	 	
814	Апаратура настільна, маса до 20 кг	  шт	1	 	
815	Пульт мікрофонний ПМ-12	  шт	1	 	
816	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	  шт	18	 	
817	Акустична система для монтажу на стіну пот.1Вт
3/1АС100ПН-А	  шт	8	 	
818	Акустична система для монтажу на стіну пот.3Вт
3АС100ПН-А	  шт	2	 	
819	Акустична система для монтажу на стіну пот.6Вт
6АС100ПН-А	  шт	4	 	
820	Акустична система для монтажу на стіну пот.20Вт
20АСП100П	  шт	4	 	
821	Прокладання коробів пластикових	  м	104	 	
822	Кабель-канал ПВХ 16х16; L=2м РКК-16*16	  шт	52	 	
823	Коробка відгалужувальна на стіні	  шт	25	 	
824	Коробка вогнестійка КВР 01-30	  шт	25	 	
825	Конструкції захисних решіток для акустичних систем
20АСП100П	  шт	4	 	
826	Прокладання iзольованих проводiв або кабелів
перерiзом до 6 мм2 у коробах	  м	170	 	
827	Кабель для систем сигналізації вогнестійкий з мідною
жилою перетином 2х1,5мм2 FLAME-X-950 (N)HXH
FE180/E30	  м	150	 	
828	Кабель для систем сигналізації вогнестійкий з мідною
жилою перетином 3х1,5мм2 FLAME-X-950 (N)HXH
FE180/E30	  м	20	 	
 	Локальний кошторис 02-01-021 на радіопідсилення звуку	 	 	 	
 	 	 	 	 	
829	Апаратура настільна, маса до 20 кг	  шт	2	 	
830	Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру
проводового мовлення, переріз до 6 мм2	  кінців	4	 	
831	Мікшуючий підсилювач пот. 120Вт 200ПП028М-FM/MP	  шт.	2	 	
832	Пульт мiкрофонний ПМ-01	  шт	2	 	
833	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	  шт	6	 	
834	Акустична система 40Вт СИ-540 Іnter-M	  шт	6	 	
835	Прокладання коробів пластикових	  м	189	 	
836	Короб пластиковий 32х12,5мм, 2,1м, Legrand	  шт	90	 	
837	Коробка відгалужувальна на стіні	  шт	7	 	
838	Коробка універсальна, марка УК-П	  шт	7	 	
839	Прокладання iзольованих проводiв або кабелів
перерiзом до 6 мм2 у коробах	  м	200	 	
840	Кабель "витая пара" UTP-3 2(2х0.48)мм	  м	200	 	
 	Локальний кошторис 02-01-022 на регламентацію часу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
841	Монтаж дзвінка	  шт	1	 	
842	Електричний дзвiнок змiнного струму 220В ЕВП-220	  шт	1	 	
843	Прокладання коробів пластикових	  м	18,9	 	
844	Короб пластиковий 32х12,5мм, 2,1м, Legrand	  шт	9	 	
845	Коробка відгалужувальна на стіні	  шт	1	 	
846	Коробка універсальна, марка УК-П	  шт	1	 	
847	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	20	 	

1	2	3	4	5	
848	Кабель силовий з мiдними жилами, з ПВХ iзоляцiєю та
оболонкою, ВВГнг-нд перерiз 3х1,5мм2	  м	20	 	
 	Локальний кошторис 02-01-023 на електрочасифікацію	 	 	 	
 	 	 	 	 	
849	Електрогодинники вторинні односторонні у приміщенні
на стіні	  шт	2	 	
850	Електронний годинник внутрішньої установки ЧЄ-12	  шт	2	 	
851	Прокладання коробів пластикових	  м	58,8	 	
852	Короб пластиковий 32х12,5мм, 2,1м, Legrand	  шт	28	 	
853	Коробка відгалужувальна на стіні	  шт	2	 	
854	Коробка універсальна, марка УК-П	  шт	2	 	
855	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	60	 	
856	Шнур перерізом 2.1,0мм2 ШВВП	  м	60	 	
 	Локальний кошторис 02-01-024 на автоматизовану
систему раннього виявлення загрози виникнення
надзвичайних ситуацій та оповіщення населення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Монтаж	 	 	 	
 	 	 	 	 	
857	Апаратура настiнна	  шт	1	 	
858	Блок живлення	  шт	3	 	
859	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг	  шт	43	 	
860	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на підлозі, висота і
ширина до 1700х1100 мм	  шт	1	 	
861	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	11	 	
862	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по
стінах і стелях цегляних	  м	1080	 	
 	Роздiл 2. Матеріали та обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
863	Модуль комунікаційний універсальний МКУ (крос-плата,
модуль центрального процесора МЦП, модуль
інтерфейсу RS-485-2 шт., модуль  мовних повідомлень
ММП, пристрій модемний універсальний ПМУ, модуль
живлення МЖ-3612-2шт.)	  шт	1	 	
864	Пристрій узгодження ПУ-ДС ОЗНС.421417.002-02 НПП
"ОЗОН С"	  шт	1	 	
865	Пристрій узгодження ПУ-ЛР ОЗНС.421417.002-06 НПП
"ОЗОН С"	  шт	4	 	
866	Пристрій узгодження ПУ-ПК-01 ОЗНС.421417.002-11.01
НПП "ОЗОН С"	  шт	2	 	
867	Блок комутаційний БК ОЗНС.421417.008 НПП "ОЗОН С"	  шт	1	 	
868	Пристрій узгодження ПУ-СП ОЗНС.421417.002-06 НПП
"ОЗОН С"	  шт	18	 	
869	Датчик нахилу INS130 ATEK Sensor Technologies	  шт	18	 	
870	Модуль живлення DR4524	  шт	2	 	
871	Ноутбук	  шт	1	 	
872	Принтер	  шт	1	 	
873	Блок живлення UPS Mustek Power Must 3000 А-Техно	  шт	1	 	
874	Акумулятор 12В 12А/г Merlion	  шт	5	 	
875	Шафа монтажна серверна підлогова ШС-42U/6.8П Uhl-
mash	  шт	1	 	
876	Автоматичний вимикач на 25А АВВ	  шт	1	 	
877	Автоматичний вимикач на 6А АВВ	  шт	10	 	
878	Кабель вогнестійкий FLAME-X 950 (N)HXH FE180/Е30
пер. 4х1,5мм2	  м	30	 	
879	Кабель типу "вита пара" КОПВ 4х2х0,5	  м	1050	 	

1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-025 на монтаж
технологічного обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
880	Монтаж екрана на стелі	  шт	1	 	
881	Монтаж кiнопроектора	  комплект	1	 	
882	Монтаж антрактно-розсувної завiси	  комплект	5	 	
883	Монтаж механізму електричного антрактно-розсувної
завiси	  шт	2	 	
884	Монтаж кнопки виклику	  компл	2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-026 на придбання
технологічного обладнання, що монтується	 	 	 	
 	 	 	 	 	
885	Моторизований екран 292х183см SVM2921183MWR	  шт	1	 	
886	Проектор мультимедійний PANASONIC PT-VMZ60	  шт	1	 	
887	Механізм з електроприводом антрактно-розсувної завiси	  шт	2	 	
888	Передекранний завіс, тканина-поліестер-атлас
непрозорий, колір більш нейтральний, світліший, ніж
колір завіси, 18000х6250мм	  шт	1	 	
889	Завіс з двох полотен, тканина-поліестер-атлас
молочного кольору непрозорий, 23000х6250мм	  шт	1	 	
890	Арлекін, тканина-поліестер-атлас молочного кольору
непрозорий, 18000х900мм	  шт	1	 	
891	Завіса, тканина-поліестер непрозорий, колір-світлий,
жовто-зелений, 12500х6250мм	  шт	2	 	
892	Комплект беспроводної тактильної кнопки виклику з
шрифтом Брайля для інвалідів, сліпих, слабозорих
людей BELFIX-SET- HELP 1YEВ	  шт	2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-027 на придбання
технологічного обладнання, що не монтується	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Устаткування, що не монтується	 	 	 	
 	 	 	 	 	
893	Комплект І:
 Щит баскетбольний (оргскло, пластик), 1800х1050х10мм на металевому каркасі – 2 шт.,	комплект	1	 	
	Щит баскетбольний (оргскло, пластик), 1200х900х10мм,
на металевому каркасі – 4 шт.	 		 	
	Кільце для баскетболу д.450мм – 6 шт.
	 		 	
894	Комлект ІІ: 
Брусся чоловiчi, паралельні, дерев'яні. Регульована
висота опор 115-175смс, ширина 38-58см. 1 шт.	 комплект	1	 	
	Брусся жiночi на розтяжках з постійним натягом
дерев'яні. Регульована висота опор. Висота н/ж 140х160,
висота в/ж 220х240см,  ширина 90-140см. – 1 шт.	  		 	
	Колода гiмнастична - 1 шт.	  		 	
	Поперечина гімнастична універсальна. Висота 145-
255см. – 1 шт.	  		 	
	Козел гімнастичний стрибковий 670х360х900мм. Дерево,
штучна шкіра. – 1 шт	  		 	
	Гантелі розбірні – 10 шт.			 	
	Канат для лазіння 7м д.45мм – 2 шт.			 	
	Кріплення для підвішування канату – 2 шт.			 	
	Доріжка для розбігу, синтетичне покриття – 1 шт.	 		 	
	Місток гімнастичний – 1 шт.	 		 	
	Лава гімнастична 2000х240х350мм – 8 шт.	  		 	
	Стiнка гiмнастична 2400х900х135мм – 10 шт.	 		 	
	Мат гімнастичний, покриття-тентовий матеріал – 30 шт.	 		 	
	Кiнь гiмнастичний – 1 шт.	  		 	
	Пристрій для страховки підвісний (лонжа) 1 шт.	 		 	
895	Комплект ІІІ:
 Стiйка волейбольна мобільна Sportin VB0006 – 2 шт.	  комплект	1	 	
	Сiтка волейбольна L=10м – 1 шт.	  		 	
896	Комлект ІV: 
Шафа для одягу 400х500х1500мм – 60 шт.	  комплект	1	 	
	Лавка для роздягальні 1200х345х450 – 14 шт.	 		 	

1	2	3	4	5	
	Гімнастичні палиці – 30шт.	  		 	
	Захисна сiтка на вікна, 4.5мх4.5м, д.4.5мм, вічко 50х50мм- 4 шт.	  		 	
	Стелаж 2000х500х2000 – 9 шт.	  		 	
	Шафа для реквізитів вмонтована – 3 шт.	  		 	
	Стiл робочий 1100х600х750 – 5 шт.	  		 	
	Стiлець офісний, 450х450мм – 5 шт.	  		 	
	Шафа для одягу 600х390х1720мм – 1 шт.	  		 	
	Дзеркало, 1100х1200мм – 2 шт.	  		 	
	Дзеркало, 1200х800мм – 6 шт.	  		 	
	Вiшалка з гачками – 8 шт.	  		 	
	Шафа для паперів, 1000х400х1400мм – 1 шт.	  		 	
	Крiсло 500х430х800мм – 284 шт.	  		 	
	Стiл для сцени – 1 шт.	  		 	
	Стiлець напівм"який – 4 шт.
	  		 	
897	Ноутбук вчителя Lenovo V14 G2 14 FHD IPS/Intel Core i3-
1115G4/8G/128G SSD/W10P 
	  шт.	1	 	
898	Комплект V:
Трибуна – 1 шт.	  комплект	1	 	
	Ламбрекен, тканина як на завісі, 30000х900мм – 1 шт.	  		 	
	Ролети тканинні з електроприводом, 2000х2800мм – 3 шт.	  		 	
	Ролети тканинні з електроприводом, 2000х2200мм – 1 шт.	  		 	
	Ламбрекен на вікна загальний, тканина як на завісі,
30000х900мм – 1 шт.	  		 	
	Вертикальні елементи до ламбрекену, тканина як на
завісі, 2000х2000мм – 5 шт.	  		 	
	Портьєра бокова віконна, тканина як на завісі,
2800х6400мм – 2 шт.	  		 	
	Гардіна, тканина-поліестер-вуаль, прозора, колір
молочний, 4000х2800мм - 3 шт.	 		 	
	Гардіна, тканина-поліестер-вуаль, прозора, колір
молочний, 3500х2200мм – 1 шт.	  		 	
	Тасьма для штор, h=100мм – 135 м	  		 	
	Кисті для прикрашання текстилю, h=400мм, колір
Золотистий – 7 шт.	  		 	
	Карниз для підвішування текстилю – 49 м	  		 	
	Ширма приставна 4-стулкова, 600х2200мм – 1 шт	 		 	
 	Локальний кошторис 02-01-028 на
пусконалагоджувальні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
899	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря
при кількості перерізів до 5	  Вен.мер.	6	 	
 	Локальний кошторис 06-01-01 на водопровід
протипожежний В2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
900	Установлення покажчика розміщення пожежного гідранту	  знак	2	 	
901	Покажчик влаштування пожежного гідранту	  шт	2	 	
 	Локальний кошторис 06-02-01 на каналізацію побутову
К1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Землянi роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
902	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	  м3	10	 	
903	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю
59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1	  м3	498	 	
904	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1	  м3	10	 	
 	Роздiл 2. Трубопроводи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
905	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб
діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	  м	11,5	 	

1	2	3	4	5	
906	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN-4  діаметром
160х4,0 мм L=2000мм СА000516002П VALROM	  м	11,62	 	
907	Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб
дiаметром 250 мм з гідравличним випробуванням (для
перепаду)	  м	0,6	 	
908	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN-4 діаметром 250х4,
9 L=2000мм VALROM	  м	0,61	 	
909	Установлення поліетиленових фасонних частин:
відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 250
мм	  шт	2	 	
910	Трійник каналізаційний ПВХ SN-4 діам. 250х160vv
90град. СА280250160 VALROM	  шт	1	 	
911	Заглушка каналізаційна ПВХ діам. 250 мм СА800250000
VALROM	  шт	1	 	
912	Муфта каналізаційна ПВХ діам. 160 мм GF100000160
VALROM	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Колодязi	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 4. Розбір та відновлення асфальтобетонного
покриття дороги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
913	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см	  м2	14,1	 	
914	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з
асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за
ширини укладання 7 м	  м2	14,1	 	
915	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	  м	9	 	
916	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм	  м	9	 	
917	Камені бетонні бортові прямі рядові і в'їзні із бетону В22,
5 [М300] [МРЗ150]	  м3	0,405	 	
 	Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій території	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Асфальтобетонне покриття, що підлягає
реконструкції    - 1926м2 тип 1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
918	Улаштування одношарової основи зі щебеню за
товщини 15 см (товщ.0-5см)	  м2	1926	 	
918	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на
кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 
27-13-3	  м2	-1926	 	
919	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см
із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником
при ширині укладання 7 м	  м2	1926	 	
 	Роздiл 2. Покриття дрібнорозмірною тротуарною
плиткою ФЕМ, площа 230м2, тип 3	 	 	 	
 	 	 	 	 	
920	Улаштування дорожніх корит із переміщенням грунту на
відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	  м2	230	 	
921	На кожні 10 м зміни відстані переміщення грунту під час
улаштування корит додавати або вилучати при глибині
корита до 500 мм	  м2	-230	 	
922	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску
автогрейдером	  м3	23	 	
923	Улаштування  основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см	  м2	230	 	
924	Армування шарів асфальтобетонного покриття
геотекстилем	  м2	230	 	
925	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м	  м2	230	 	
926	Висiвки гранітні	  м3	16,1	 	

1	2	3	4	5	
927	Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400	  т	1,465	 	
928	Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi ФЕМ , товщ. 60мм	  м2	232,3	 	
929	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну
основу, за ширини борту у верхній його частині до 100
мм	  м	160	 	
930	Камені бортові, БР100.20.8	  мп	160	 	
 	Роздiл 3. Сховане вимощення - 32м2 тип 2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
931	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 1(корито)	  м3	3,2	 	
932	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см (товщ.10см)	  м2	32	 	
933	Улаштування  основи тротуарів із щебеню, за зміни
товщини на кожен  1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-17-3	  м2	-32	 	
934	Улаштування бетонного покриття доріжок і тротуарів за
товщини 3 см (товщ.5см)	  м2	32	 	
935	Улаштування бетонного покриття доріжок і тротуарів
одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або вилучати до/з норми 27-22-1	  м2	32	 	
936	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200],
крупність заповнювача більше 40 мм	  м3	1,6	 	
 	Роздiл 4. Влаштування вимощування - 26м2 (дет.52)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
937	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 1(корито)	  м3	3,9	 	
938	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини
шару 12 см (товщ.15см)	  м2	26	 	
939	Улаштування  основи тротуарів із щебеню, за зміни
товщини на кожен  1 см додавати або вилучати до/з
норми 27-17-3	  м2	26	 	
940	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і
тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної
суміші за товщини 3 см	  м2	26	 	
 	Роздiл 5. Підпірна стіна	 	 	 	
 	 	 	 	 	
941	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 1	  м3	32	 	
942	Улаштування основи під фундаменти піщаної	  м3	6,3	 	
943	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон
важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача бiльше 40
мм	  м3	25,5	 	
944	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр
6 мм	  т	0,057	 	
945	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
клас А-ІІІ, діаметр 8 мм	  т	0,681	 	
946	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону	  м2	74,3	 	
947	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін
плитками фасадними керамічними кольоровими на
цементному розчині	  м2	74,3	 	
948	Плитки керамічні фасадні під цеглу	  м2	75,04	 	
 	Локальний кошторис 07-02-01 на малі архітектурні
форми	 	 	 	
 	 	 	 	 	
949	Установлення лави	  шт	2	 	
950	Лава садова	  шт	2	 	
951	Установлення урни	  шт	1	 	
952	Урна для сміття	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 08-01-01 на тимчасове
електропостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
953	Установлення опор вагою до 0,1 т	  опора	3	 	
954	(Демонтаж) Установлення опор з металевих труб вагою
до 0,1 т	  опора	3	 	
955	Світильник для ламп розжарювання місцевого
освітлення	  шт	2	 	
956	(Демонтаж) Світильник для ламп розжарювання
місцевого освітлення	  шт	2	 	
957	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до
1 кг	  м	68	 	
958	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі,
маса 1 м до 1 кг	  м	68	 	

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент».

Вартість устаткування не повинна перевищувати 4 266,115 тис. грн. без ПДВ, у тому числі устаткування, що не монтується, не повинна перевищувати 2 739,244 тис. грн. без ПДВ.