ДОДАТОК 4

тендерної документації

**Технічний опис предмету закупівлі ДК 021:2015 код 44220000-8 Столярні вироби (двері)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Технічні та якісні характеристики** | **Кіль-кість** |
| 1 | Двері  Двері вхідні Redfort Технічні 1200 RAL7024 1200х2050 см права (13564238) - фото 1 | **Двері вхідні технічні**  Двері вхідні, полуторні, металеві,  броньовані, зовнішні/внутрішні  Клас: економ  Кількість петель - 2 (зовнішні)  За типом відкриття - праві  Кількість замків - 2 шт.  Основний замок – циліндричний  Покриття зовні - метал  Наповнювач - мінеральна вата  Покриття - порошково-полімерне  Розмір дверного блоку - 1200x2050 мм  Товщина металу полотна - 1.1 мм  Товщина дверного полотна - 45 мм  Товщина дверного короба - 40 мм  В вартість включено демонтаж старих та встановлення нових дверей | 3 шт. |
| 2 | Двері | **Двері вхідні технічні**  Двері вхідні, полуторні, металеві,  броньовані, зовнішні/внутрішні  Клас: економ  Кількість петель - 2 (зовнішні)  За типом відкриття - праві  Кількість замків - 2 шт.  Основний замок – циліндричний  Покриття зовні - метал  Наповнювач - мінеральна вата  Покриття - порошково-полімерне;  Розмір дверного блоку– 1200 x 1900 мм  Товщина металу полотна - 1.1 мм  Товщина дверного полотна - 45 мм  Товщина дверного короба - 40 мм  В вартість включено демонтаж старих та встановлення нових дверей | 1 шт. |
| 3 | Двері  Двері вхідні Торнадо, два листа металу, утеплені, 2020х960 мм праві (1-04) - фото 1 | **Двері технічні**  Двері вхідні, металеві  Клас: економ  Кількість петель - 2 (зовнішні)  За типом відкриття - праві  Кількість замків - 1 шт.  Основний замок – циліндричний  Покриття зовні - метал  Наповнювач - мінеральна вата  Покриття - порошково-полімерне  Використання - зовнішнє/внутрішнє  Розмір дверного блоку - 2030x960 мм  Товщина металу полотна - 0.5 мм  Товщина дверного полотна - 30 мм  Товщина дверного короба - 30 мм  Товщина металу короба - 0.8 мм  В вартість включено демонтаж старих та встановлення нових дверей | 1 шт. |

Постачання товару Постачальником на адресу Покупця: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 25, вантажно-розвантажувальні роботи, демонтаж старих та встановлення нових дверей здійснюються без додаткової оплати.