ДОДАТОК 1

***тендерної документації***

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

***Найменування послуг:*** поточний ремонт об’єктів (елементів) благоустрою: поточний ремонт біотуалетів, а саме: покрівлі у кількості 15 одиниць.

***Технічні характеристики біотуалету:*** габаритні розміри: довжина – 1 100 мм, ширина – 1 200 мм, висота – 2 300 мм (розмір біотуалету коливається в межах 50 мм в залежності від дерев’яного піддону), двосхилий дах трикутної форми.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Найменування послуг***  | ***Одиниці виміру*** | ***Кількість*** |
| 1 | Висвердлювання існуючих кріплень при демонтажі існуючого покриття | отвори | 300 |
| 2 | Установлення елементів каркаса з брусів | м3 | 0,288 |
| 3 | Улаштування покриття з листової сталі (тільки скатів) | м2 | 17,25 |
| 4 | Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими | м2 | 16,05 |
| 5 | Установлення галтелей | м2 | 15 |
| 6 | Поліпшене фарбування білилом по дереву стель | м2 | 15 |

*У разі, якщо у технічному завданні міститься посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, джерело походження або виробник, вважати доданим до кожного з них вираз: «або еквівалент».*

Послуги надаються із застосовуванням матеріалу Учасника.

***Термін надання послуг:*** до 01.10.2023 року.

***Місце надання послуг:*** біотуалети, розташовані на території м. Кривий Ріг. Послуги надавати за місцем їх розташування.

***Гарантійний строк:*** 1 рік від дати підписання актів наданих послуг.

***Особливі умови:*** При надані послуг пластикові вироби, які непридатні для подальшого використання, здати та здійснити повернення коштів, отриманих від здачі.

Послуги надавати у відповідності до вимог ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій» та Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 (із змінами) «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів».