|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | | | | | | |
| **Додаток 4**  **до тендерної документації**  **Технічне завдання** | | | | | | | | | | | | | |
| **«Послуги з благоустрою населених пунктів - відновлення та влаштування місць для садіння дерев в межах червоних ліній вулиць на вул. Проскурівського Підпілля, вул. Чорновола, вул. Героїв Маріуполя, вул. Подільській, вул. Проскурівській у м. Хмельницькому», код ДК 021:2015: 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи (Номенклатурна позиція: 45112730-1 Благоустрій доріг і шосе)** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 1 | Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня  більше 34 см | | | | | пнів | | 60 | |  | | |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів  механізованим способом | | | | | м3 | | 7,53 | |  | | |
| 3 | Розбирання покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних  елементiв мощення [ФЭМ] | | | | | м2 | | 18,53 | |  | | |
| 4 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | | | | | м3 | | 24,7668 | |  | | |
| 5 | (Демонтаж) Установлення бетонних поребриків | | | | | м | | 342 | |  | | |
| 6 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | | | | | т | | 70,29 | |  | | |
| 7 | Перевезення сміття до 15 км | | | | | т | | 70,29 | |  | | |
| 8 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах  екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з  навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | | | | | м3 | | 198,8 | |  | | |
| 9 | Перевезення ґрунту до 10 км | | | | | т | | 347,9 | |  | | |
| 10 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | | | | | м | | 568 | |  | | |
| 11 | Поребрик БР100.20.8 | | | | | шт | | 568 | |  | | |
| 12 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах  екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з  навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | | | | | м3 | | 198,8 | |  | | |
| 13 | Перевезення ґрунту до 10 км | | | | | т | | 347,9 | |  | | |
| 14 | Засипання траншей та котлованів екскаватором при  переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | | | | | м3 | | 198,8 | |  | | |
| 15 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 | | | | | м2 | | 284 | |  | | |
| 16 | Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини  шару 12 см | | | | | м2 | | 59,64 | |  | | |
| 17 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих  асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням  самохідними котками | | | | | м2 | | 53,76 | |  | | |
| 18 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон  щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у  верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | | | | | т | | 5,1072 | |  | | |
| 19 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з  приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів,  шириною до 2 м | | | | | м2 | | 5,88 | |  | | |
| 20 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 мм  (матеріал від розбирання) | | | | | м2 | | 6,16 | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | | |  | |  | |  | | |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника (його Уповноваженої особи), завірені печаткою.*