**Додаток №2**

**До тендерної документації**

**Технічна специфікація**

**«ДК 021:2015: 50750000-7 Послуги з технічного обслуговування ліфтів» (Лот №1 - Послуги з технічного обслуговування ліфтів; Лот №2 - Послуги з технічного обслуговування ліфтів)**

**Лот№1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Види робіт. | Тип  обладнання | Кіль­кість зупинок | Вантажопідйомність в кг і його швидкість в м/сек | Кіль­кість ліфтів |
| Адреса об'єкта | технічне обслугову­вання ліфтів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | м. Львів-Винники, вул. Івасюка, 31 | Часткове | Л-1600 кг  10 зупинок | 10 зупинок | 1600/1,0 | 2 |
| 2 | м. Львів-Винники, вул. Івасюка, 31 | Часткове | ВП-630 кг  10 зупинок | 10 зупинок | 630/1,0 | 1 |
| 3 | м. Львів-Винники, вул. Івасюка, 31 | Часткове | П -630 кг  10 зупинок | 10 зупинок | 630/1,0 | 1 |
| 4 | м. Львів-Винники, вул. Івасюка, 31 | Часткове | В -630 кг  10 зупинки | 10 зупинок | 630/1,0 | 2 |
| 5 | м. Львів-Винники, вул. Івасюка, 31 | Часткове | П-630 кг  4 зупинки | 4 зупинки | 630/1,0 | 1 |
| 6 | м. Львів-Винники, вул. Івасюка, 31 | Часткове | Л-500 кг  2 зупинки | 2 зупинки | 500/0,5 | 1 |

***\**** *всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент».***

Період надання послуг з утримування ліфтів в технічно-справному стані та своєчасне виконання комплексу з технічного обслуговування та ремонту ліфтів**: до 31 грудня 2024 року.**

Учасник повинен надати у складі пропозиції документ дозвільного характеру на виконання технічного обслуговування ліфтів

**Зміст робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфту**

* ТО ліфтів включає: щомісячні профілактичні роботи; технічні нагляди; заміну комплектувальних виробів у міру зносу згідно з переліком послуг з технічного обслуговування; звільнення пасажирів з кабін ліфтів, що зупинилися; роботи за викликом у разі несанкціонованої зупинки ліфтів.
* Роботи з технічного обслуговування виконуються електромеханіком спеціалізованої організації, періодичність виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів встановлюється організацією, виходячи з умов експлуатації ліфтів і ступеня їх фізичного зносу.

**Лот№2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Види робіт. | Тип  обладнання | Кіль­кість зупинок | Вантажопідйомність в кг і його швидкість в м/сек | Кіль­кість ліфтів |
| Адреса об'єкта | технічне обслугову­вання ліфтів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 81470, Україна, Львівська область, Дубляни, вул. Січових Стрільців,11 | Часткове | Електричний лікарняний ПБ-053А 4 зупинки | 4 зупинки | 500/0.5 | 1 |

***\**** *всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент»****.*

Період надання послуг з утримування ліфтів в технічно-справному стані та своєчасне виконання комплексу з технічного обслуговування та ремонту ліфтів**: до 31 грудня 2024 року.**

Учасник повинен надати у складі пропозиції документ дозвільного характеру на виконання технічного обслуговування ліфтів

**Зміст робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфту**

* ТО ліфтів включає: щомісячні профілактичні роботи; технічні нагляди; заміну комплектувальних виробів у міру зносу згідно з переліком послуг з технічного обслуговування; звільнення пасажирів з кабін ліфтів, що зупинилися; роботи за викликом у разі несанкціонованої зупинки ліфтів.
* Роботи з технічного обслуговування виконуються електромеханіком спеціалізованої організації, періодичність виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів встановлюється організацією, виходячи з умов експлуатації ліфтів і ступеня їх фізичного зносу