**ДОДАТОК  3**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

- Ціна Договору включає витрати на транспортування, доставку, розвантаження, збір, зберігання, сплату митних тарифів, наявність сертифікатів, тощо.

- Учасник бере на себе обов’язки по відшкодуванню транспортних збитків по поверненню неякісного товару або через ненадання відповідних документів.

- Товар поставляється **невеликими партіями за потреби впродовж 2024року** , згідно поданих заявок Замовника, за адресою: 30300, Україна, Хмельницька область, Шепетівський район, місто Ізяслав, вулиця Незалежності, 42

- Учасник разом з продукцією надає Замовнику видаткову накладну на Товар, товаро- транспортну накладну

 На недоброякісний товар складається акт і повертається постачальнику. Якщо поставлений товар не буде відповідати своїм якісним характеристикам, Постачальник повинен замінити товар своїми силами і за свій рахунок протягом одного дня.

- Якість Товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).

- Якісно поставленим товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до Товару відповідного характеру.

- Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

**Перелік та технічні характеристики товару, який виступає предметом закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування****товару** | **Технічні характеристики обладнання** | **Кількість**  |
| 1 | **Брус 150х25х4000мм** | * **Країна виробник – Україна;**
* **Довжина – 4 м.;**
* **Товщина – 25 мм.;**
* **Ширина 150 мм.;**
* **Вигляд пиломатеріалу -обрізний**
* **Вологість не більше 20%**
* **Гатунок вищий**
* **Порода деревини - сосна**
 | 2 м3 |
| 2 | **Брус 150х50х4000мм** | * **Країна виробник – Україна;**
* **Довжина – 4 м.;**
* **Товщина – 50 мм.;**
* **Ширина 150 мм.;**
* **Вигляд пиломатеріалу -обрізний**
* **Вологість не більше 20%**
* **Гатунок вищий**
* **Порода деревини - сосна**
 | 2 м3 |

**Пропозиції, що не відповідають вказаним вимогам, відхиляються.**

***Учасник повинен у складі своєї тендерної пропозиції надати наступні документи про відповідність технічним вимогам:***

1. Гарантійний лист, складений у довільній формі щодо забезпечення якості товару та своєчасної його поставки невеликими партіями .
2. Довідку, в довільній формі, яка засвідчує, що в ціну пропозиції учасника включені всі витрати учасника, включаючи вартість товару, ПДВ, транспортування, навантаження та розвантаження, а також всіх податків, зборів, мита та інше.

*Примітки:*

*У разі, якщо Учасник відповідно до чинного законодавства не зобов’язаний у своїй діяльності складати/отримувати вказані документи, про це зазначається у відповідній довідці, що складається у довільній формі і містить посилання на відповідні норми законодавства.*

*Замовник залишає за собою перед підписанням угоди право перевірки наявності необхідної матеріально-технічної бази виробника та учасника, та її відповідності до діючого законодавства та санітарно-епідеміологічних вимог.*

**Даний додаток обов’язково подається Учасником у складі пропозиції на фірмовому бланку з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з відбитком печатки (подається без відбитку печатки, у разі якщо учасник, здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).**