**Додаток 3**до тендерної документації

*НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**на закупівлю: «Матеріали для утримання доріг комунальної власності: плити перекриття колодязя з отвором під решітку (КЦП 3-10), плити перекриття колодязя з отвором під люк (ПП 10-2), плити перекриття колодязя з отвором під люк (1ПП 15-2), плити перекриття колодязя з отвором під решітку (П-15)», код ДК 021:2015 - 44110000-4 – Конструкційні матеріали (номенклатурний номер: 44114250-9 Бетонні плити)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| **1** | **2** | **3** |

*1. Загальні положення*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Обсяг закупівлі: **115 шт.** |  |
| 1.2. | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Найменування** | **Характеристики** | **Од. виміру** | **К-сть** | **Відповідність ДСТУ, ГОСТ, ТУ** | | 1 | **Плити перикриття колодязя з**  **отвором під решітку**  **(КЦП 3-10)** | - Діаметр плити -1160 мм  - Висота плити – 150 мм  - Розмір вирізу – 400х800 мм  - Марка бетону М200 | шт. | 30 | ГОСТ 8020-90 | | 2 | **Плити перикриття колодязя з отвором під люк**  **(ПП 10-2)** | - Діаметр плити -1160 мм  - Висота плити – 150 мм  - Діаметр вирізу – 700 мм  - Марка бетону М200 | шт. | 15 | ГОСТ 8020-90 | | **3** | **Плити перикриття колодязя з отвором під люк**  **(1ПП15-2)** | - Діаметр плити -1860 мм  - Висота плити – 150 мм  - Діаметр вирізу – 700 мм  - Марка бетону М200 | шт. | 20 | ГОСТ 8020-90 | | **4** | Плити перекриття колодязя з отвором під решітку (П-15) | - Розмір плити -1860х1860 мм  - Висота плити – 150 мм  - Розмір вирізу по центру плити – 750х750 мм  - Марка бетону М200 | шт. | 50 | ГОСТ 8020-90 | |  |
| 1.3 | Всі бетонні вироби повинні відповідати діючим ДСТУ, ГОСТ,ТУ |  |

*2.Організаційні вимоги*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Місце поставки товару – **29025**, **м. Хмельницький,**  **вул. Романа Шухевича, 105** |  |
| 2.2. | Предмет закупівлі поставляється учасником-переможцем, за його рахунок. |  |
| 2.3. | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити партію товару. |  |
| 2.4. | Строк поставки: **партіями з дати підписання договору і до 31.12.2023 року**  Строк поставки кожної партії Товару **протягом 3 (трьох) робочих днів з дати заявки.** |  |
| 2.5. | Учасник гарантує, що предмет закупівлі не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля\* |  |

***Примітка:***

*\*Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.*

**Також учасник має подати наступні документи:**

1. Копії чинних документів, які свідчать про якість товару, що пропонуються Учасником (сертифікат відповідності або паспорт якості), встановлені діючим законодавством на запропоновану продукцію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |