**Додаток 2 нова редакція**

*до тендерної документації*

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Ґрунтовки, шпаклівки та штукатурки; код ДК 021-2015 44830000-7 Мастики, шпаклівки, замазки та розчинник;**

Кількість, обсяг поставки, технічні та якісні характеристики товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Назва товару** | **Од вим.** | **К-сть** | **Технічні характеристики** |
| 1 | Ґрунтовка глибокого проникнення 10 л | шт | 40 | Витрата на 1м2: 150 ±50 мл;Час висихання: 4-6 годинЗастосовується на матеріалах: цегла, бетон, штукатурка. |
| 2 | Шпаклівка стартова 30 кг  | шт | 200 | Витрата на 1 м2 при товщині шару 10 мм: 9 кг ±2 кг;Мінімальна товщина шару: ≤10 мм.Максимальна товщина шару: ≥30 мм. |
| 3 | Шпаклівка фінішна 25 кг | шт | 100 | Витрата на 1м2 при товщині шару 1мм: 0,9 кг ±0,2 кгМінімальна товщина шару: ≤1 ммМаксимальна товщина шару: ≥3 мм |
| 4 | Штукатурка «Короїд» 25 кг | шт | 20 | Застосування: для зовнішніх та внутрішніх робіт.Вид: декоративна.Фактура: короїд.Колір: білийРозмір зерна: 2 мм.Вага: 25 кг |
| 5 | Ґрунтовка кварцова 5л | шт | 20 | Основа: з кварцовим наповнювачем.Час висихання: 4-8 годин.Призначення: для внутрішніх та зовнішніх робіт. |

*Примітка: У разі, якщо у даних технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму виробника, патент, конструкцію або тип товару чи матеріалів, то вважається, що технічні вимоги містить вираз (або еквівалент). Посилання Замовником в найменуванні та/або технічних характеристиках на виробників, торговельну марку або тип тощо обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні характеристики чи складові товару чи матеріалів*.

До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

- вартість товару;

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені;

- витрати на поставку до адреси Замовника:

- навантаження та розвантаження;

- інші витрати, передбачені для товару даного виду та умов закупівлі.

Товар має постачатись в тарі (упаковці), яка забезпечує збереження якості товару під час транспортування.

Якість товару має відповідати вимогам державних стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду.

Товар повинен бути новим, цільним без заводського браку.

Товар, що постачається не перебуває у податковій заставі, не є під арештом, не є предметом іншого обтяження. Товар є новим, таким що не був у вжитку, терміни та умови його зберігання не порушені.

В ціновій пропозиції ціни вказуються за одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням кількості, що вимагається Замовником та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

***На підтвердження відповідності предмета закупівлі технічним, якісним та кількісним характеристикам надати:***

1. Цінову пропозицію Додаток 4 до тендерної документації
2. Довідка про товар (заповнена відповідно до таблиці №1).
3. Документи, що підтверджують якість та безпеку товару, а саме: копіями сертифікатів якості/відповідності, та/або посвідчень про якість, та/або висновків санітарно–епідеміологічної експертизи, та/або декларації виробника, та/або іншим документальним підтвердженням якості та безпеки товару (у передбачених законодавством випадках).

Таблиця №1

ДАНІ ПРО ТОВАР\*

| № п.п | Найменування товару | Найменування виробника, країна | Рік виготов-лення | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *(Посада уповноваженої особи Учасника)* | *(Підпис та печатка)* | *(Прізвище та ініціали)* |
| «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р |  |  |

*\*В даній таблиці кожна комірка повинна бути заповнена.*