**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання**

***Поточний ремонт дороги по вул. Зарічна в с. Данилівка Нечаянської сільської ради Миколаївського району Миколаївської області (місцевого значення, комунальної власності)***

***(ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)***

1. **Найменування, обсяг надання послуг:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за  допомогою машин для холодного фрезерування  асфальтобетонних покриттів глибиною фрезерування  50 мм | м2 | 1230 |  |
| 2 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-  самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 98,4 |  |
| 3 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на  вiдстань 5 км | т | 98,4 |  |
| 4 | Улаштування шару основи з піщано-щебеневої суміші  С7 товщиною | м3 | 94,5 |  |
| 5 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,63 |  |
| 6 | Улаштування вирівнювального шару з  асфальтобетонної суміші | т | 32,13 |  |
| 7 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних  сумішей асфальтоукладальником [верхнього шару  товщиною 50 мм]. | м2 | 900 |  |
| 8 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон  щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у  верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 108,72 |  |
| 9 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг  одношарового товщиною 50 мм | м2 | 330 |  |
|  | | | | |

1. **Вимоги до учасника:**

Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати кошторисну документацією, виконану у програмному комплексі, який використовується Учасником для складання кошторисної документації (бажано АВК-5), яку слід подати у сканованому вигляді та яка повинна містити інформацію про відповідність запропонованих учасником послуг встановленим кількісним, якісним та іншим вимогам згідно Технічного завдання Додаток № 3 до тендерної документації.

Кошторисна документація пропозиції повинна містити документи розраховані відповідно до «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, зі змінами у повній відповідності до технічного завдання Додатку №3, які складені відповідно до нижченаведених додатків до Настанови:

Додаток № 1 Форма локального кошторису на будівельні роботи;

Додаток № 4 Форма відомість ресурсів до локального кошторису;

Додаток №5 Форма об’єктного кошторису;

Додаток №7 Форма зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва;

Додаток №11 Форма відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва;

Додаток № 30 Форма договірної ціни.